[image: image1][image: image5.wmf]

Informe visita a equipo Zunchado en Quintana 5
Fecha: 24-04-2021
Hora: 22:30

Pozo: 

Se realiza visita a equipo de zunchado que se encuentra operando en equipo Quintana 5, con el fin de observar el trabajo en la bajada de capilar, en este caso tipo Poliamida. 
Actualmente Quintana 5 se encuentra utilizando una llave hidráulica de caño cerrada. La llave se encuentra sujeta por un cable de acero, que se vincula a un punto elevado de la torre y de este a un anclaje fijo sujeto por 3 grampas.
Además la misma cuenta con un brazo de retenida vinculado a la estructura de la torre.
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La utilización de dicha llave reduce el espacio de operación del personal que realiza el zunchado de capilar, ya que la misma no se retira de la zona de trabajo al momento de colocar el zuncho, como se realizaría con una llave de boca abierta.


Si bien la llave se puede regular en altura por medio del brazo hidráulico, la altura máxima que esta se eleva ronda 1.5 mts, desde el piso de trabajo, esto implica que el personal que realiza el zunchado deba trabajar agachado cada vez que coloca un zuncho o en el caso de extracción de capilar cada vez que corta uno.
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Se considera que se coloca un zuncho cada 30 a 40 segundo dependiendo la velocidad de bajada, el personal de zunchado permanece agachado mientras coloca el zuncho aproximadamente 30 segundos.
Este tiempo varia según el tipo de capilar (Acero o Poliamida), si lleva cubre cupla, entre otros factores que aumentan los tiempos que el operario se encuentra agachado.
Por otro lado cuando el personal coloca el zuncho se expone a golpes al agacharse o levantarse, ya que la llave hidraulica se encuentra por encima de el.
Ademas realiza el trabajo debajo de una carga suspendida, que no cuenta con un segundo bloqueo y no se cumple con una de las Reglas de VO&G “Linea De Fuego”.
El brazo hidraulico que sujeta la llave cuenta con algun dispositivo/bloqueo que evite el apcionamiento erroneo del mismo cuando hay una persona trabajando debajo de dicha llave.?
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