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Serie U

CERTIFICADO N° 0424879
GERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TEGNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO: DE REVIGAO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPEGAO TECNICA VEICULAR=CITV
(CERTIFICADO DE INSPECGION TECNICA VEHICULAR
o viplL | vre [}
‘Gertiico que ef vehioul identicado on o cumy e
Ssablocdes un 1o Rosousi GCgp 70 umpe (s exigoncins
Certfio que o velculo ideniicads ente. cum
S iy R:'ﬂ";"_:’g“ 0, ?;ﬁv te, cumpre as exigencias
o' TITULAR/ PROPIETARIO:
= RUT/CUIT/CNP)/CRF:

| = powciLiol xoeReco:

I

| == copiao PosTAL cer():
| o TELEFONO/ TELEFONE:

VIRTUAL GASNET INTERNATIONAL
CUIT 30708582545

AV.CONQUISTADORES EL DESIERTO
* CUDAD/MUNIGPIO: N ELQUEN

8300
02994009313

TR- 430

oLy

AUTENTIGAGION e
AUTENTICAGAG ELETHORER

l‘ RTO l‘\ ZyBxCsGCW

Di VEHICULO / iR 6 VEIGHLS —
DENSIONES DELVEHICULG / DIMENGOES 56 VEICULO
H ANCHO | LARGURA: 2,60 m,

22 LARGO | COMPRIMENTO, m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASS|

| 2 MARCA MARGA:  YOLKSWAGEN

4 MODELO/ MODELO:
25 NUMERO! NUMERO:
| 5 CANTIDAD DE £JES/ QUANTIDNDE OF X8,
|2 TIP0 OB TREN 1 €388 /TR0 OF 230 €

o TARA/TARA ()
= PESO BRUTO TOTAL/ PESD BRUTO TOTAL

10 CAPAGIDAD /LOTAGAO ()
51 CMT/CMIT ()

MOTOR /
2 NUMERO | NOMERO ('

5 COMBUSTIBLE | COMBUSTIVEL (-
2t POTENCIA) POTENCIAC: Lea o)
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS | PARA VEICULOS DE PASSAGEROS

19.360 HR.

9536RB27XKR901833
2

1510

o

16500

36588493
GAS OIL.

‘I o EMALIEMALCY
% DEPARTAMENTO | PROVINGIA UF:

ADO004CV
B136678

| = MATRICULA/ DOMINIO / PLACA
| ® RecisTRO/RENAVAM
’ “ ARO/ANG: o010

|t e i R WAL A

| 12 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEGAO: 27/03/2024

| 1+ FECHADE EMISION/DATADEAPROBAGAO:  27/03/2024

| & FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIVENTO:  27/03/2025

| # CENTRODEREVISIONTEGNCA:  VERITECNICASR.L.

| NOME DO ORGAC D INSPECAD:

17 CODIGO CENTRO DE REVISION:
CODIGO DO ORGAC DE INSPEGAC:

s RESPONSABLE TECNICO: ING. ALEJA! IDRO

RESPONSAVEL TECNICO:

® N°DEREGISTRO/ N* DE REGISTRO:

020-076

11, ALLUAIID 6. LOSIDLLY

T | CLASE DE SERVICIOI CLASSE DE SERVIGO:

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROGARIA

|+ TpoiPO:
| ¥ CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE A <
| PARA VEHICULOS DE CARGA! PARA VEICULOS DE CARGA
| CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA CPCMG CF

| % TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR

{4 TIPODECAINTIPODECAXA: __ TPE (PLATO REENGANCHE)
1’ “TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADIREGISTRADOR DE VELOCIDADE
| @ MARCA/MARGA )

| 4 NUMERO! NOVERO () _
| OBSERVACIONES / OBSERVAGOES:

| OPERADOR: GREEN OIL SERVICE SA
| Ficha RCM AITA N2: 3128576

| CAPACIDAD TOTAL DE CCOMBUSTIBLE: 550.0

os:
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Antecedentes de la Actividad

502764786945

= .
i el Registro Unico de Transporte Automotor con Nro:-
el | e R e & st ONKT i
Antecedentes de las Modificaciones
/ Ifrmg de Control do a Lisonda do Configuracion de Modelo (Decreto 779/95, anexol Nro- -
. art 34). 23 o i -
| Denominacién del Art. 33 (DNRPA) ==
/ SENAS =
Antecedentes de las Reparaciones
’ ‘Chdigo de defecto Tipo de Tarea Descripcion de Ia Tarea Codigo de Reparacién | Vencimiento
T REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES RESPONSABLE  CORRECCION EFECTUAD:
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técnico del taller. El titul:

| Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificacién o reparacién del vehiculo debe
/o reparacion habllitado por la CNTYSV, debiendo exigir Ia “certifica

; operador o conductor del vel
RTO (Disposicién SSTA N* 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGUN CODIGO

ser realizada en un taller de modificacién

cion” del trabajo realizado al responsable
hiculo debe presentar dicho “certificado” al momento de fa

Apto uan, Gabriel





