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Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificacién o rej
; reparacion del vehiculo debe ser realizada en un taller
y/o reparacion habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir Ia “certificacion” del trabajo realizade a1
tecnico del taller. El titular, operador o conductor del vehiculo debe presentar dicho “certificada” al mor
RTO (Disposicion SSTA N° 25/09, Anexo |, inciso 2.3).
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