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\ AUTENTICAGION ELEGTRONIGA
| AUTENTICAGAG ELETRONICA:

Presidencia de la Nacién |
RTO 'g 6WKBeqgYwk

Ministerio de Transporte

RADOR: 'Golfesgﬁvé?_cﬁkwce SA
cha RCM AITA N°: 3049944

Nro. de ICM: 185315
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 350.0

NOME DO ORGAO DE INSPECAO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 020_076/"‘,
CODIGO DO ORGAO DE INSPEGAO:

1» RESPONSABLE TECNICO: ING. G
RESPONSAVEL TECNICO:
'* N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:

g ey Y i |
Serie U DIENSIDNESDEL VEEBOCULO / DIMENCOES DO VEICULO %
i v 2.60 m.
CERTIFICADO N° 0267820 KAk et 13.45 m.
22 OMPRIMENTO;
} CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT | CHASIS BASTIDO! TR RS
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA/ CERTIFICADO DE REVIGAO TECNICA | "y % e B0 RERLHS
,I CERTIFICADO DE INSPEGAO TECNICA VEICULAR=CITV Lo ars e SR CH 2010
| 2 L0
’ CERTIFICADO DE INSPECGION TEGNICA VEHICULAR | : 8AAS09525A0013870 =
| VTP T VTG | 2 NUMERO/ NUMERO: Py —
Certfico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias ji AN TREARION BIRY QDA IDADE DERIXOS ot o
| establecidas en la Resolucion GMC 75/97. | 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):
; S;.i.",,"j‘;c a‘§s°n¥,’lz°;‘48,‘g’92’2§"é°,ﬁé"v'%‘? ,;mssme cumpre as exigenclas | amarmaracy 2 ST
{ o1 TITULAR/ PROPIETARIO: OIL ADDPER SERV'CE SRL (*) : 20 PESO BRUTO TOTAL / PESO ERUT(ZTOTAL.
| @ RUT/CUIT/CNPJ/ OPF: CUIT 30708582545 . 2:,,:7:6';‘1\3.“0“‘;}0 L
: 2 DOMICILIO/ ENDEREGO: B PARQUE INDUSTRIAL LOTE 7 MZA ; MOTOR LMOTOR: o e et P e 6 e 6 o )
| m CIUDAD/ MUNICIPIO: NEUQUEN | %2 NUMERO / NUMERO (*) 8
| 5 CODIGO POSTAL/ CEP("): 8300 | » GOMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):
| % TELEFONO/ TELEFONE: 02994009313 |34 POTENCIA/ POTENCIAC): Ay d
| o7 EMAIL EMAILEY: “ | PARA VEHICULOS DE PASAJEROS J PARA VEICULOS  DE PASSAGEIROS
s DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: NEUQUEN ! 25 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROGARIA: ¥
e A TIAMENTO L PROVINGIATUP: o : 2 e
| © MATRICULA/ DOMINIO / PLACA: IWH661 : e :]L—“::_IEESENQ'O’ CSSROERVE -
> £
[ REGISTRD/REN;\{;A;A(:’ 502701146973 | CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: 8
| " ARO/ANO: 5 S Ar
txree: vericuLor CATEGORIA vElcuLo 04 PARA VEHICULOS DE CARGAI PARA VEIEHk@$ DE CARGA
PCNES VEHIGULS A = | CLASEDE CARGA/CLASSE DA CARGA: SEMIRREMOLQUE
23/02/2024 | 0 DE Vi :
! 3. FECHA DE INSPECCION / DATA DE lePEcAo i o TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICUL-I.%EESP (PLATAFORMA CON EQUIPO
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAGAO: 23/08/2024 1 TIRODECAIA TIPO DELARA - i ECPERIAL) Sl - ¥ 4 i =
| 1 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VEN(\:;“EAETT e TACOGRAFO REGISTRADQR DE VELOGIDADIREGISTRADOR DE VELOGIDADE
| > MARCA/ MARCA (*): &
; 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: — NUMERO/NUMERO (*): I TR =1
| o
\

RIGINAL

MS U-0267820

e + : V
Ofs i
Dy RNTiI MINISTERIO
3 DE TRAN”ORYE

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMG.75/97)  °
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