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- Presidencia de la Nacion
Ministerio de Transporte

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAGAO ELETRONICA
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Serie U
| CERTIFICADO N° 0272207

(GERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - ERTIFICADG OE APTITUDE TECNICA - CAT |

- "CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIGAO TECNICA
‘CERTIFICADD DE INSPEGAO TECNICAVEICULAR=GITV.
‘CERTIFICADO DE {NSPECCION TECNICAVEHICULAR
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Certiico gue 0 veloula ientiicado no.
sstabaiecidas na Resoluedo GUC 7

+ TMULAR PROPETARID  GREEN OIL SERVICE SA
& RUT/GUIT/CNPYICPE: CUIT 30708582545
 DOMGILIO/ENDERECO.  AV.CONQUISTADORES EL DESIERTO
< GUDAD MUNGPO' - NEUQUEN

. CODIGO POSTAL/ CEP('). 8300

 TELEFONO/TELEFONE 02094009313

o EMAL E ALY

51 ANCHO /LARGLIRA:

|1 LARGO | COMPRIMENTO.. DAl |
CHASIS BASTIDOR/ |
5 WARGA/MARCA.  IVECO. | \
4 MODELO/ MovELD: 380 T38 |
 NUMERD/ NUMERG  *BATESTRT0BX062041% \ \E
1)

1 CANTIOAD D€ EJES/ QUANTIOADE GE E005: 3
1 TIPO OE TREN | 188 /TROBEENO (7 15-2D \
TR TARAL, \
# PESO BRUTO TOTAL | PESO BRUTO TOTAL. 24000 A
2 GAPACIOAD /LOTAGKO [ = |
A CMTICMT (Y- s 72

MOTOR | MOTOR \
2 NUMERO NOMERO (). F3BEO6815007301

. COMBUSTIBLE /COVBUSTIVEL (% GAS OIL

u POTENCIA/POTENCIAC]. -
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULDS DE PASSAGEIROS
5 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROGARIA -

= CLASE DE SERVICIO) CLASSE DE

 DEPARTAMENTO | PROVINCIA | UF- NEUQUEN
= warRicuLA DOm0 PACA  HBA339
© REGISTRO/RENAVAM. ~ AQQ1147

T ARO/ANO: 2008
2 CATEG. VEHICULOFCATEGORIA VEICULO!

N3
19/03/2024
19/03/2024

3 FECHA OF INSPECCION 1 DATA DE INSPEGAO:
1+ FECHA DE EMISION | DATA DEAPROBAGAO!

> FECHA DE VENGIMIENTO OATA OE VENCIMENTO:
VERITECNICASR.L.

¢ CENTRO DE REVISION TECNICA:
‘NOME DO ORGAOBE INSPECAD:
['i €0DIGO CENTRO DE REVISION:
CODIGO DO ORGAO DE INSPEGAO:
ING.

14 N*DE REGISTRO/ N' DE REGISTRO.

19/03/2025 | -

5 TIPOITIPO,
32 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

25 CLASE DE CARGAJ CLASSE DA CARGA: cPCF

4 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO CAMION TRACTOR

i« TIPODECAJN/ TIPODECAS - TPEESP(PLATAFORMA CON EQUIR
{STRADQR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA ()
15 NUMERO/ NUMERO ().
OBSERVACIONES | OBSERVAGOES:

Ficha RCM AITA N&: 3107593

Nro. de ICM: 111360
CCAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

mwmnn G. £5000E00

ASIGI{JAYURA Rifsp TECNICO

bl i et
'Lienado no obligatorio / tem de preenchimento hcv
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Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Trans)

ortista inscripta en el Registra Unico d
~Inscripcion CNRT

e Transporte Automotor con [ Nro:-

Certficado Ley 24653, articulo 6
Antecedentes de las Modificaciones

nforme de Control de Ta Licencia de Configuracion de Modelo (Decreto 779/95, anexo] Nro:- =

Ty ort 34) g
Denominacion del Art. 33 (DNR

| sEnAsA

EAMION WTCTQR CAB SIMPLE C/ EQUIPO ESPECIAL

Antecedentes de las Reparaciones

| Codigo de defecto

[ Tipo de Tarea 7‘ Descripcion de la Tarea

l

REVISION A LA VERA DE LARUTA

OBSERVACIONES

Cédigo de Reparacion _

RESPONSABLE
FIRMA /ACLARACION
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JScioN DEL VEHICULO;

BATESTRUMER

NUMERG
ATESTRT08X062047+
FSEEOGE[SBU7301

DOCUMENTACION PRESENTADA;

CONTROL DE PESADA |
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1

en un taller de modificacion
do al responsable
al momento de 1a

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificacin o reparacién del vehiculo debe ser realiza
/o reparacion habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la “certificacion” del t:
técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehiculo debe presentar dicho *
RTO (Disposicion SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).
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