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|
: DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENGOES DO VEICULO
Serie U 20 ALTURA/ ALTURA: ¥2§° m. :
CERTIFICADO N° 0268150 e s

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TEGNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA/ CERTIFICADO DE REVIGAO TECNICA

1
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‘ |
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI a
i
1
|
|

7 E-MAIL/ E-MAIL("):
% DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: NEUQUEN
. MATRICULA / DOMINIO / PLACA: EFC829
"% REGISTRO/RENAVAM: - A705017
1t ANO /ANO: 2003

12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO:

i

04 |
'3 FECHA DE INSPECCION/ DATA DE INSPECAO: 02/03/2024
+ FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAGAO: 02/03/2024

02/09/2024

% FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:

| 9 TIPOITIPO:

| v
CERTIFICADO DE INSPEGAO TECNICAVEICULAR=CITY i MARGAIOER o R
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICAVEHICULAR # MODELO/MODELO!  SRT2TAC0023
 NUMERO/NUMERO: ~ BAOV0662030147023
VTP L vic X 2 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias X
establecidas en la Resolucion GMC 75/97 27 TIPO DE-TREN / EJES / TIPO DE EIXO (') 20 i
Certific ioulo identificad: I{ igencias ALY, |
CHl RS aighgge  os s |
7 . 4 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL ¢ 18000 |
o TITULAR/PROPIETARIC:  GREEN OIL SERVICE SA # CAPACIDAD [LOTAGAO () = |
3 RITDUTCNRI (CREY ¥ CUITI307 08582545 0 MT/OMT () - i |
% DOMICILIO/ENDERECO: B PARQUE INDUSTRIAL LOTE 7 MZA | MOTOR/ MOTOR i
o CIUDAD/MUNCIPIO: - NEUQUEN % NUMERO/NUMERO (*): = ]
@ CODIGOPOSTAL/CEP():  g300 a5 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*); - i
% TELEFONO/ TELEFONE: 02994009313 4 POTENCIA / POTENCIAC): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS | PARAVEICULOS DE PASSAGEROS i
3 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROGARIA:
3 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVICO:

33 CANTIDAD DE ASIENTOSI QUANTIDADE ASSENTOS

| PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

35 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CP
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TPODECAJN TIPODECAIXA:  TTC (TANQUE CISTERNA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOC|DADIREG|STRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*):

8 CENTRO DE REVISION TECNICA: VERITECNICA S.R.L.
NOME DO ORGAO DE INSPECAO:
17 CODIGO CENTRODE REVISION: - 020-076 : !

CODIGO DO ORGAO DE INSPEGAO:

|

1 RESPONSABLE TECNICO: - |NG, Al ) b §
RESPONSAVEL TECNICO: VA ;
"‘u'os REGISTRO/N° DEREGISTRO: | INGU263(COLEGI |
ing, ALEJANDRO G ! }

|

Mat. Prof. INGUZB3 ASIGNATU \ RESP. TECNICO

( (") Llenado no obligatorio / ltem de preenchimento facultativo

ORIGINAL

(111

« NUMERO/NOMERO ().

; OBSERVACIONES | OBSERVACOES:

Ficha RCM AITA N2: 3067244
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
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) f Antecedentes de la Actividad roiniGeeand
4

Empresa/ Transportista inscr:pta en el Registro Unico de Transporte Automotor con | Nro:-
Cerﬁﬁdo Ley 24653, articulo 6. - Inscripcién CNRT

, Antecedentes de las Modificaciones

%nfom jie Control de la Licencia de Configuracién de Modelo (Decreto 779/95, anexof Nro:-
, art 34).

| Denominacién del Art. 33 (DNRP

SENASA 5

_ Antecedentes de las Reparaciones
| Cédigo de defecto Tipo de Tarea Descripcién de la Tarea | Cédigo de Reparacién Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

RESPONSABLE CORRECCION EFECTUADA
FIRMA [ACLARACION FIRMA /ACLARACION

OBSERVACIONES
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,,,i;tzno de Transporte : PLAN".LA
presidencia de laNacion  REVIS|GN TI'ECDNEICA

4 ‘ECHA 0 m
JGENTIFICACION DEL VEHICULO: C2/03/2024 HORA HI: 08:44 / HF. 09404
: 01177583

niTuLAR:  GREEN OIL SERVICE = arga Inter; urisdiccional
MARCA DOMINIO EFC829
TACOGRAFO = [ 8A9V0662030147023 |

LIMITADOR = |
CARROCERIA -

Linea de Inspeccién Ne: 1
PARTICULAR

TTC (TANQUE CISTERNA) o
EXPTE. VTP -

DOCUMENTACION PRESENTADA: PRA ELANO VTP No. -
CONTROL DE PESADA (K;
g)
EjeE e = CONTROL DE FRENOS GASES
1 g . 1ZQ. FZA. DER. DIFERENCIA EFICIENCIA BACHARACH \OPACIDAD
5 et 5.67 5.09 10.23 68.98 cots) |Hctppm)
8 6.88 6.7 2.62 64.36 INOX
a RUIDO
EXT. ESCAPE
corm INT. PASAIE Mo, 3/4
[ 5 3741 66.32 INT. CABINA  [MOT. 3/4  RAL.
ESTAC. 3741 3.89 6.72 42,11 28.91 DERIVA (m/Km

| Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificacién o reparacién del vehiculo debe ser realizada en un taller de modificacién
1 y/o reparacién habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la “certificacién” del trabajo realizado al responsable
técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehiculo debe presentar dicho “certificado” al momento de la
RTO (Disposicién SSTA N° 25/09, Anexo |, inciso 2.3).
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