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[carca_Si [PASAJEROS (") v (——) [PARTICULAR (=)
[car 020076 FECHA  23/03/2024 _ [HORAHI: 11:59/ HF: 12:38|Nro.076-0117
TVERICULO: GCP (Cargas Peligrasss)

[Tmucan._ GREEN OIL SERVICE SA [oomnio AE749LT Jafo 2
MARCA_ MODELO ____NOMERO =
(GHASES SAYL SEMIRREMOLQUE TANQUE | BCOSEYZBPMAO650
TACOGRAFO
umTADOR
[CARROCERIA - TTC (TANQUE CISTERNA) - »
- [BPTE VTP -
'DOCUMENTACION PRESENTADA: PRA CV' -
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TRANSPORTISTA: Toda modificacién o reparacion del vehiculo debe
habllitado por la CNTYSV, debiendo exigir la “certificacién’
el taller. 1 titular, operador o conductor del vehiculo debe presentar dicho.
 (Disposicién SSTA N 25/09, Anexo |, inciso 2.3).
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