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Sr. TRA| SFORTISTA: Toda modificacion o reparacién del vehiculo debe ser raalizada en un tailer de modificacién
/o repitracién habllitada por la CNTYSV, debiendo exiglr Ia “certificacian® del trabajo realizado ai responsable
téenico cel taller, El titular, operador o conductar del vehiculo debe pr icho “certificado” al momento de la
|| RTO (Disposiclén SSTA N° 25/03, Anexo I, Inciso 2.3).
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