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1. Objetivo

Establecer la secuencia segura y ordenada para la puesta en marcha y la parada de un Aparato Individual de Bombeo (AIB) accionado por motor eléctrico en pozos productores de hidrocarburos, previniendo incidentes al personal, danos al equipo y derrames al medio ambiente.
Anexo II: PO-OPE-001: Procedimiento operativo de desparafinacion.  
2. Alcance:

Aplica a Operadores y Ayudantes de HWO de Green Oil Services que realice tareas de arranque o parada de AIB con accionamiento eléctrico (arranque directo, suave o variador de frecuencia).
3. Responsabilidades
3.1. Gerencia: asegurar los recursos necesarios para dar cumplimiento a este procedimiento operativo
3.2. Supervisor: Conocer, aplicar y supervisar el cumplimento de este procedimiento operativo. Informar si fuera necesaria la modificación del mismo. Solicitar los recursos necesarios para su cumplimiento.
3.3. SMA (Seguridad, salud y medio ambiente): Es el responsable de hacer conocer este procedimiento a todo el personal, analizar el avance del mismo y establecer las modificaciones necesarias. Realizar los Análisis de riesgo necesarios para la actividad, junto con el personal operativo y supervisión. Solicitar la Protecciones adecuadas para el personal que lo desarrolle. 
3.4. Operador: Aplicar el cumplimiento de este procedimiento, e informar si fuese necesario la modificación del mismo. Solicitar los recursos necesarios para su cumplimiento. 

3.5.  Ayudante y Chofer de Cargas Liquidas: Aplicar este procedimiento operativo.
4. Desarrollo.
4.1 Verificación visual del Aparato de bombeo (AIB)

Verificar los siguientes puntos en caso de que uno no se cumpla solicitar asistencia de supervisión de YPF y esperar en locación sin realizar intervención alguna.

	Punto de verificación
	Obligatorio

	Pozo en Marcha
	Si

	Cerco perimetral externo e interno en posición correcta y sin daños.
	Si

	Palanca y cable de freno operativo.
	Si

	Tablero Sin consignar
	Si

	Cables de conexión en buen estado 
	Si

	PAT Tablero Eléctrico
	Si


4.2 Procedimiento de parada normal.

Secuencia de parada:
a. Comunicar al Supervisor y sala de control la intención de parar el equipo.

b. Registrar en parte de operaciones posición de seccionador de encendido (1-2)

c. Presionar el botón de PARO (posición 0) en el tablero de control.  El sistema detendrá el motor en forma controlada.

d. Aguardar que el AIB quede detenido completamente. NO frenar manualmente la viga.

e. Aplicar freno tipo palanca.
4.3 Procedimiento de puesta en marcha (arranque)

Secuencia de arranque:

a. Comunicar a sala de control y supervisor la intención de arrancar el AIB.  Aguardar autorización. 

b. Normalizar válvulas puente de producción (ABIERTAS) y verificar que el Area perimetral este despejada de personal.

c. Colocarse en posición segura: lateral al equipo, NUNCA frente al contrapeso ni debajo de la viga.

d. Retirar freno manual de AIB

e. Habilitar el seccionador principal del tablero (posición 1- 2 en la cual se encontraba antes de la intervención).

f. Presionar el botón de MARCHA (START)

g. Observar las primeras 3-5 carreras: verificar que el movimiento sea suave, sin golpes ni vibraciones excesivas.

h. Verificar ausencia de fugas en prensa-estopa durante el movimiento.

i. Controlar que la instrumentación (presión de línea, si aplica) este dentro de parámetros normales.

j. Registrar modo de arranque (1 o 2)

k. Comunicar al Supervisor que el equipo quedo en operación normal.

4.4 Parada de emergencia.
En caso de incidente, falla grave o peligro inminente:

a. Presionar el botón de PARADA DE EMERGENCIA (E-STOP / HONGO ROJO) del tablero.

b. Alejarse del equipo y asegurar el área.

c. Dar aviso inmediato al Supervisor de Turno, activar rol de emergencia si lo requiere.

d. NO reiniciar el equipo hasta que la causa sea identificada, documentada y corregida por personal autorizado
5. Documentos Asociados.
OPE-PO-001 Procedimiento Operativo de Desparafinación.
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RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: Conquistadores del Desierto  Nº 2450 – TE (0299) 4413598 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

www.greenoilservices.com
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