Procedimiento de carga de GLP
1. Posicione el vehículo en dirección a la salida, utilizando siempre el arresta llamas.
2.  Aplique el freno de estacionamiento.
3. Disponer de 3 extintores de polvo químico seco en el predio de los cilindros, preferentemente en los accesos a este.
4.  Abrir válvula de tanque. Asegúrese que esté en condiciones.
5. Conectar la pinza de llenado a la unidad y abrir la válvula.
1. Abrir el espiche que se utiliza para avisar cuando el depósito ha sido llenado al 85 % de su capacidad.
1. Encender la bomba de GLP.
1. Observar El progresivo aumento del indicador de porcentaje y constatar que el llenado puede alcanzar el llenado del cilindro en un tiempo de 10 minutos aproximadamente.
1. Cuando se alcanza el llenado al 85%  se podrá observar una pequeña nube blanca cercana al espiche, cerrar la válvula de la manguera, el venteo del espiche y la válvula del cilindro del desparafinador.
1. Detener el accionamiento de la bomba de GLP.
1. Desconectar la manguera, esperar que se disipe el gas venteado por el espiche, en el sector de carga para poner en marcha la unidad trasportadora.


ROL DE INCENDIO
En caso de incendio:
1. Pare inmediatamente la operación de carga/descarga de combustibles
1. Presionar la parada de emergencia
1. Cortar el suministro eléctrico
1. Cortar el suministro de gas
1. Dar aviso de inmediato a vigilancia y a Bomberos
1. Solicitar ayuda al servicio de emergencia medicas (si fuese necesario)
1. Procure salvar la emergencia mediante el uso de extintores y/o material para contención de derrames
1. Una vez controlada la situación aléjese o permanezca alerta a la espera de personal especializado
1. Si no se puede controlar la situación: aléjese, deje el lugar y diríjase a la salida más próxima

     Bomberos 100
     Emergencias médicas 107
      Defensa Civil 103
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