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“UNA GRAN APUESTA POR LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION;
SIN DEJAR DE LADO EL CAPITAL HUMANO Y LA EXCELENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS”
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PROPUESTA TÉCNICA GENERAL 
Señores: YPF

REF.: “Propuesta técnica CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 53-10121/21”
De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a los efectos de elevarle la  propuesta de la referencia,  de acuerdo a lo solicitado oportunamente.

En ese sentido, le manifestamos la satisfacción por tener la oportunidad de poder colaborar con vuestra empresa, persuadidos de que contribuiremos de un modo eficiente a satisfacer vuestros requerimientos.

Sin más, y al aguardo de una respuesta favorable al contenido de esta propuesta, los saludamos con la consideración más distinguida.

 ACLARACIONES IMPORTANTES

· El equipamiento ofrecido en esta propuesta en caso de ser necesario pueden ser modificados de acuerdo a los requerimientos que ustedes consideren necesarios.

· Todo el equipamiento ofrecido cumple con los requerimiento solicitados en las clausulas técnicas y las certificaciones correspondientes según apliquen.
 OBJETIVOS:

Los objetivos de esta propuesta es poner a disposición de ustedes, personal altamente capacitado, equipamiento, procesos de trabajos acordes al yacimiento, logística de operaciones, participación activa cada vez que lo requiera el usuario, con el fin de brindar un servicio acorde a sus necesidades.
También consideramos objetivos importantes mejorar la eficacia de las operaciones.
El principal: Servicio de Evacuación de Lodo y Cemento de Bodegas de Perforación.

 ALCANCE:

El alcance de esta propuesta incluye todo lo solicitado en el CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 53-10121/21
El Servicio de evacuación de lodo y cemento desde bodega de perforación incluye a todo equipamiento necesario para evacuar ininterrumpidamente lodo de perforación durante la perforación de la sección Guía y lodo de perforación y/o cemento durante la cementación de la sección Guía; descargando estos fluidos en puntos a definir de acuerdo a la configuración de los distintos equipos de perforación. 

El alcance del servicio es la provisión de bombas, generadores, líneas, personal, alojamiento y el transporte correspondiente para cubrir la operación durante la perforación y cementación de las secciones Guías en las locaciones en las Provincias de Rio Negro y Neuquén según lo requiera YPF.
 FECHA DE INICIO DEL SERVICIO

De acuerdo a la necesidad de vuestros requerimientos operativos, en esta oportunidad se iniciaría a los 15/30 días de adjudicación fehaciente y correspondiente del Servicio Evacuación de Lodo y Cemento de Bodega de Perforación. 

EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO

GOS pone a disposición el siguiente equipamiento:
# 4 Unidades  Electrobomba sumergible marca FLYGT modelo NS 3153 MT 430, provistas
• Motor eléctrico de 13,5 kW a 1455 rpm con aislación clase H (180oC), para corriente alterna

trifásica 380 V - 50 Hz, arranque estrella - triangulo.

• Cámara de refrigeración: una bomba integrada al sello mecánico hace circular en un circuito

cerrado líquido refrigerante alrededor de la carcasa del estator, lo que permite trabajar con el

motor completamente descubierto de líquido.

Apta para las siguientes condiciones de servicio: Q = 59,6 l/s; H = 11 m.c.a.
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# 2 Unidades de Generación. 

Generadores estacionarios cabinados  de  75KVA y 100 KVA

# 2 tableros Eléctricos

Tableros con protecciones correspondientes para abastecer las bombas de operación.

# Set líneas y manifold

Manguerotes de 4” con uniones rápidas tipo mariposa y conexiones al manifold de 5 bocas diseñado para este servicio
# Trailer Vivienda adaptado a la necesidad del servicio


# Unidades de transporte para el servicio: 

Pick up para personal
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Camión semi para traslado de todo el sistema de bombeo.

Camión con Hidrogrua para montaje de todo el sistema en la locación.
 PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO

El personal se encuentra amparado bajo los Convenios Colectivos de Petroleros Privados y Personal Jerárquico de acuerdo a sus funciones.
GOS pone a disposición personal con más de doce años de experiencia operando en yacimientos de PAE, VISTA, Pampa Energia, Petroleos Sudamericanos, Petrobras, Petrolera Entre Lomas, Chevron, YPF, Tecpetrol, Apache, Pluspetrol , Petroandina, APASA, PCR y Energial tanto en la Cuenca Neuquina como en la Cuenca Austral.
El personal cuenta con los conocimientos en todos los procesos del servicio (Seguridad, Manejo de instalaciones, ubicación de las instalaciones y problemas particulares del área), proporcionando ideas en la búsqueda de mejoras y soluciones y acompañando todos los procesos de cambios y mejoras, para poder brindar un servicio acorde a las necesidades puntuales.
Ya que las actividades que tiene que desarrollar el personal son muy puntuales y no hay un título habilitante que garantice la idoneidad del personal, GOS implemento un programa de “Fichas técnicas” del personal acompañado de un programa de capacitación técnica con el principal objetivo de poder certificar que el personal posee las capacidades para desarrollarse como OPERADOR DE SERVICIO CEMENTING OFF LINE  y de esta forma garantizar a que todas las operaciones que se realicen se lleven a cabo por personal entrenado garantizando una operación segura y eficiente.

Además de las fichas técnicas GOS tiene implementado un programa de “Evaluaciones de desempeño y Perfiles de puesto”, con evaluaciones en forma anual de todo su personal.
D E SCRIPCION  DEL  SERVICIO 

A. Inicio de las Tareas.

Antes de iniciar con las tareas, se realiza charla de seguridad y planificación de las tareas a realizar.

Se deberá confeccionar ATS y Permiso de Trabajo, en conjunto y ref. Procedimientos del Cliente.

B. Verificar ubicación del equipamiento. (Camión semi con Hidrogrua- Bombas Flygt-Manifold- Manguerotes- Generador y Tableros) 

Colocar las Bombas cerca de la bodega donde iniciará la operación de cementación.

Coordinar con el responsable de la operación o Company Man, para iniciar montaje de equipo. 

La Cía. de Servicio de Cementación monta el cabezal para cementar, nos vinculamos con las bombas sumergidas
en la bodega del pozo a intervenir.
C. Conexionado Bombas

Las bombas Flygt deben probarse antes de iniciar la operación (doble chequeo) Vincular la energía de las 

bombas mediantes tableros que van conectados a los generadores.
D. Vinculación Manguerotes-Manifold
De las bombas se conectan manguerotes de 4” con uniones rápidas tipo mariposa al manifold de 5 bocas
diseñado para este servicio.

E. Conexionado Sistema

Se vincula nuestro sistema, a la pileta de retorno y al “pulpo” de cementación. Según sea la configuración de 

los distintos equipos de perforación; siempre que esté dentro del plan operativo (pedido del Referente)

F. Finalización 
Al finalizar el servicio se chequea todo el sistema, verificando cada elemento del mismo.
 Se procede a realizar informe detallando todas y cada acción ocurrida durante la operación, firmado
 por el responsable (Cliente), junto al DM, que luego se entrega al Inspector de Contrato.

 BASES OPERATIVAS

Contamos con Bases Operativas con sus respectivas habilitaciones comerciales en las ciudades de Neuquén-Añelo-Rincón de los Sauces (Neuquén),  Catriel –(Rio Negro), 25 de Mayo-(La Pampa)

VENTAJAS COMPETITIVAS

Los procesos aplicados a nuestro servicio, nos permiten ofrecer en esta propuesta técnica  las siguientes ventajas que a continuación se detallan:
  Curva de aprendizaje del Personal.
  Registro de todas las operaciones realizadas  en cada uno de los equipos.

  Equipamiento disponible en forma inmediata

  Procesos y equipos probados.

 Optimizar el recurso de equipamiento y personal con la prestación del servicio continuo de 24 horas de lunes a lunes

 Diseño y fabricación de equipos propios permitiendo realizar modificaciones en caso de que el servicio lo requiera.

A continuación, y para que puedan analizar en profundidad lo resumido en este documento, se detalla el índice de cada punto aquí descripto e información adicional.
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