	
	ANEXO II


	



DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS

PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA
	Denominación Interna:
	FBY-002
	

	Marca y Tipo de Equipo:
	PSM - FLUSH BY
	

	Mastil:
	Marca:
	S / M

	
	Capacidad:
	30 Toneladas

	
	Altura:
	22,50 Mts.

	
	Almacenaje en piso de enganche:
	N / A

	
	Cantidad de poleas de corona:
	3 (tres)

	
	Resistencia a viento
	60 Km / h

	
	Diámetro del cable:
	7/8”


CUADRO DE MANIOBRAS

	
	MARCA:
	WILSON
	MODELO:
	 S / D

	
	CANTIDAD TAMBORES:
	  2 (dos)
	DIAMETRO:
	935 mm

	
	LARGO:
	920 mm
	DIMENS. DE CAMPANA DE FRENO:
	935 mm

	
	DIAMETRO DE CABLE TAMBOR PRINCIPAL Y PISTONEO:
	Ppal. 7/8”  Pistoneo 9/16”

	
	CAPACIDAD MAXIMA DE CABLE DE PISTONEO:
	2000 Mts.


DESEMPEÑO

	
	CAPACIDAD DE IZADO:
	30 Ton.

	
	POTENCIA REAL EN EL GANCHO:
	25 Ton.

	
	PROFUNDIDAD DE TRABAJO CON CAÑOS 2 7/8”:
	N / A


piso de trabajo

	
	CAPACIDAD :
	N / A

	
	ALTURA DEL NIVEL DEL TERRENO
	N / A

	
	ALTURA TOTAL:
	N / A

	
	LARGO:
	N / A


MOTORES Y TRANSMISION

	
	MOTOR 1:
	MARCA:
	SCANIA 112
	MODELO:
	

	
	
	POTENCIA:
	320 HP
	RPM:
	

	
	
	
	
	
	

	
	CAJA 1:
	MARCA:
	
	MODELO:
	

	
	
	POTENCIA:
	
	CAMBIOS
	


BOMBA DE INYECCION

	
	BOMBA MARCA:
	EMCI
	
	MODELO:
	

	
	CAUDAL:
	240 L /min.
	GPM:
	
	PSI:
	3000 PSI

	
	MOTOR 1:
	MARCA:
	
	MODELO:
	

	
	
	POTENCIA:
	
	RPM:
	

	
	TRANSMISION:
	CAJA:
	MARCA:
	
	

	
	
	
	MODELO:
	
	

	
	
	
	POTENCIA:
	
	


GRUPO ELECTROGENO

	
	MOTOR MARCA:
	
	GENERADOR MARCAR:
	

	
	POTENCIA:
	
	POTENCIA KVA:
	


SISTEMA DE ILUMINACION EN: N / A
	
	(Indicar con X)
	ESTANCA
	ANTIEXPLOSIVA

	
	TORRE:
	
	X

	
	PILETAS:
	
	

	
	AREA BOMBAS:
	
	


BOP:  N / A



	
	MARCA Y DENOMINACION:
	

	
	PRESION DE TRABAJO
	

	
	PASAJE:
	

	
	
	
	

	
	RAMS DISPONIBLES 
	2 3/8”
	
	3 1/2”
	
	

	
	(INDICAR CON  X)
	2 7/8”
	
	4”
	

	
	CIERRE TOTAL
	
	
	
	


MANIFOLD DE SURGENCIA:  N / A
	
	- TIPO DE VALVULAS:
	
	

	
	- DIAMETRO DE VALVULAS:
	
	

	
	- TIPO DE ORIFICIOS:
	
	

	
	- DIAMETROS DISPONIBLES:
	
	

	
	- ACUMULADOR:
	CAPACIDAD:
	
	GAL.

	
	
	BOMBAS:
	


APAREJO - GANCHO

	
	MARCA:
	S / M
	MODELO:
	S / D

	
	CANTIDAD DE POLEAS:
	2 (dos)
	

	
	DIAMETRO DE CABLE:
	7/8”
	

	
	
	
	


CABEZA DE INYECCION:  n / A
	
	MARCA:
	
	MODELO:
	

	
	CAPACIDAD:
	
	


llaves hidraulicas:  n / A
	
	CAÑOS MARCA:
	
	MODELO:
	

	
	VARILLAS MARCA:
	
	MODELO:
	

	
	
	OIL CONTRI
	
	


LLAVE DE PODER: n / a
	
	MARCA:
	
	MODELO:
	


TANQUES

	
	1)
	CAPACIDAD:
	
	M3

	
	2)
	CAPACIDAD:
	
	M3

	
	3)
	CAPACIDAD:
	
	M3

	
	4)
	TANQUE GAS OIL
	
	M3

	
	5)
	TANQUE AGUA
	                           5 
	M3


ELEMENTOS CON QUE CUENTA

	
	TK 1
	

	
	TK 2
	

	
	TK 3
	

	
	TK 4
	

	
	TK 5
	GOLPEADOR (SEPARADOR DE GAS)


EQUIPOS CONTRA INCENDIO (Descripción)

	EXTINTORES DE: 5 y 10 Kg

	


ELEMENTOS DE SEGURIDAD (Descripción)

	2 (dos) EQUIPOS AUTONOMOS


LISTADO DE HERRAMIENTAS DE PESCA: PESCADORES TIPO OVANO P/ V/b DE 5/8”a 1” y VASTAGOS DE 1/8” a 1 1/2”
	


OTROS

	


