SECCIÓN IV - DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE
1. General
1.1. El CONTRATISTA deberá constituir un acuerdo por parte del CONTRATISTA para proporcionar todas las herramientas y equipos, material (excepto el material provisto por la COMPAÑÍA), software, mano de obra y supervisión para proporcionar servicios de Flush By Services a las áreas operativas de la COMPAÑÍA en la provincia de Neuquén, Argentina
1.2. Será responsabilidad del CONTRATISTA asegurarse de que tales actividades se realicen de tal manera que produzcan resultados de acuerdo con los objetivos del proyecto de la COMPAÑÍA establecidos en el contrato.
1.3. Será responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar una Unidad y Equipo Flushby CERTIFICADOS según los requisitos de la API, si corresponde a este tipo de Unidades.
2.1. Alcance de la actividad
• Wells instalará un nuevo elevador artificial en los próximos cinco años.
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• La profundidad típica del pozo es de aproximadamente 3000 m (TVD)
• El tamaño de las barras que estamos ejecutando actualmente es de 1 ", 7/8" y 3/4 "
• El tamaño de la barra pulida (Vastago) que estamos ejecutando actualmente es de 1.5 "
• El tamaño del tubo en el pozo es de 2-7 / 8 "6.5 #, N80 EUE
• Presión de cabeza de pozo: <5000 psi para pozos de elevación artificial
• Fluidos de pozo: petróleo, agua, gas
• Fluidos potenciales que pueden usarse para bombear al pozo: salmuera (Salmuera) y engrasador caliente (Petroleo Caliente)



2.2 Se espera que el CONTRATISTA realice, entre otros, los siguientes tipos de trabajo en apoyo del objetivo de la COMPAÑÍA en el ÁREA DE OPERACIÓN:
- barras de correr
- Tirando de varillas
- Cañas de pescar
- Sangrando bien
- Bombeo al pozo
- Bomba sin asiento
- Limpieza bien (cepillo / pinza), si corresponde

a) LA COMPAÑÍA deberá:

 Proporcionar detalles del alcance del proyecto, incluidos los parámetros del pozo, como la arquitectura de la carcasa, el estudio de desviación, las presiones de la superficie y el fondo del pozo, el fluido en el pozo, la temperatura del fondo del pozo, la profundidad requerida para alcanzar y la clasificación de presión del equipo
ii. Reservar el derecho de transportar equipos al SITIO DE TRABAJO a través de la compañía de logística de la EMPRESA según sea necesario
iii) Revisar periódicamente los procedimientos de salvaguarda y operación

b) El CONTRATISTA deberá:

ii. Desarrollar un paquete de trabajo técnico que incluya procedimientos operativos estándar y simulaciones realizadas por un ingeniero competente de conformidad con los estándares de la COMPAÑÍA.
iii) Desarrollar y realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI). Los objetivos de rendimiento se definirán después de la adjudicación del contrato. Los KPI pueden revisarse por mutuo acuerdo de ambas Partes en cualquier momento. Los KPI deben entregarse a la EMPRESA.
iv. Movilizar y desmovilizar todos los equipos, materiales y personal necesarios para completar el ALCANCE en los lugares especificados por la COMPAÑÍA
v. Completar las medidas adecuadas de aseguramiento y control de calidad para garantizar la integridad del diseño, la integridad técnica y la integridad operativa de todos los equipos utilizados en relación con SCOPE
vi. Asegúrese de que todo el equipo funcione correctamente antes de llegar a la ubicación, es decir, completar cualquier mantenimiento requerido en el equipo antes de llegar a la ubicación de la COMPAÑÍA. La COMPAÑÍA se reserva el derecho de devolver una unidad inadecuada y reemplazarla por una unidad de trabajo, sin pagar los cargos de movilización o tiempo relacionados con la unidad defectuosa.
vii. Utilice únicamente procedimientos y prácticas de operación estándar aprobados por la COMPAÑÍA
viii. Asegúrese de que toda la medición e instrumentación esté calibrada por un técnico de instrumentos de terceros.
ix. Tener contención secundaria debajo de las bombas cuando la EMPRESA lo requiera
X. Proporcione una unidad Flush By que pueda jalar hasta 50,000 lbs y tenga elevadores de barra para ejecutar las barras necesarias según el ALCANCE. Todo el equipo debe estar en condiciones de servicio.
xi. Proporcione cinco mil (5,000) psi o diez mil (10,000) psi de equipos de control de presión (PCE) según el trabajo de alcance. PCE incluirá la barra separadora / BOP hidráulica mientras se ejecuta y tira de las barras y se mantiene adecuadamente para realizar el TRABAJO.
xii. Proporcione lo siguiente: todo el personal y el equipo requerido para realizar el trabajo, sus propias comidas y alojamiento, mantenimiento preventivo, combustible para todo el equipo, todos los consumibles requeridos, todas las restricciones requeridas por la COMPAÑÍA, toda la contención primaria y secundaria requerida por la COMPAÑÍA, equipo de protección personal ( PPE), equipos de comunicación y adquisición de datos.
xiii. Tener un lugar de trabajo limpio y seguro. El CONTRATISTA deberá dejar la ubicación en la misma condición en que estaba cuando llegó y si no; cualquier acción correctiva será a cargo del CONTRATISTA.
xiv. Proporcionar un técnico de HSE in situ o un ingeniero de campo cuando lo solicite la EMPRESA
xv. Personal: Todo el personal que trabaja en los sitios de pozo de Shell deberá haber asistido a la capacitación requerida por la COMPAÑÍA ANTES de llegar al sitio de pozo
xvi. Elevación y elevación: el CONTRATISTA debe cumplir con el programa de elevación y elevación de la COMPAÑÍA.
xvii. Empleado de servicio corto (SSE): el CONTRATISTA deberá cumplir con el estándar SSE definido por la COMPAÑÍA y la COMPAÑÍA se reserva el derecho de rechazar el servicio sin penalización
xviii. GOTAS: EL CONTRATISTA debe cumplir con el estándar de GOTAS de la COMPAÑÍA que requiere que el contratista inspeccione el mástil para detectar posibles objetos caídos antes y después de levantar el mástil. También para suministrar un libro ilustrado de DROP.
xix POMA: El CONTRATISTA deberá proporcionar toda la documentación requerida a la empresa consultora de la COMPAÑÍA para cumplir con las normas y regulaciones del país y las específicas de la COMPAÑÍA. Cualquier desviación o retraso causado por una gestión inadecuada de la documentación se considerará Tiempo no productivo (NPT) y no se facturará a la COMPAÑÍA

