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CLÁUSULAS TECNICAS PARA LA CONTRATACION

DE SERVICIOS DE DESPARAFINACION
AREA 25 DE MAYO, MEDANITO S.E, JAGUEL DE LOS MACHOS
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1. OBJETO: 

El presente documento describe las especificaciones que complementan las cláusulas particulares y generales del servicio de desparafinación  en las Áreas 25 de Mayo-Medanito S.E. y Jaguel de Los Machos (en Adelante Medanito). El mismo consiste en la provisión de equipos HOT WATER, HOT OIL, CALDERAS, Y PERIFERICOS para realizar el servicio en las  provincias de Río Negro y La Pampa, donde PETROBRAS ARGENTINA S.A. es titular de la concesión para la explotación de Hidrocarburos
2. DEFINICIONES

· TBG: Tubing de producción del pozo

· LC: Línea de conducción entre el pozo y colector o batería.

· BDP: Boca de pozo

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Sin que la siguiente enunciación pueda considerarse limitativa o excluyente EL CONTRATISTA deberá realizar: 

· La desparafinación con agua caliente o petróleo de las líneas de conducción de ERFV o Acero.

· La desparafinación con agua caliente, petróleo o vapor de los TBG de pozos productores con sistemas extractivos con bombeo mecánico, cavidades progresivas o surgentes naturales. 

· Operaciones combinadas de desparafinación de TBG y líneas de conducción en la misma intervención del pozo. 
· Operaciones simultaneas de desparafinación de TBG y líneas de conducción en la misma intervención del pozo. Operación de TBG con vapor y en forma simultanea la Operación de la Conducción con agua caliente.
· El recupero de los fluidos parafínicos salientes del pozo: Para esto EL CONTRATISTA deberá contar con un sistema de separación en locación que permita la re inyección o transporte de los  fluidos recuperados; disposición del separado semisólido parafínico en el lugar y en  las condiciones (temperatura, cantidad máxima, frecuencia de entrega y tipo de recipiente) acordado con la inspección de PETROBRAS ARGENTINA S.A. 

· Confección del programa de desparafinación: A partir del Plan de desparafinación Confeccionado por personal de PESA, se realizará el Programa de Desparafinación que será confeccionado y consensuado semanalmente, para coordinar los trabajos a realizar la semana siguiente.
· Análisis de Falla: En los casos que una LC o TBG bajo tratamiento de desparafinación presente una falla por taponamiento o aprisionamiento con parafinas EL CONTRATISTA, deberá realizar un análisis de falla de acuerdo al modelo de gestión PROANI (En anexo adjunto). Este análisis debe conducir a determinar la causa raíz de la falla para evitar su  concurrencia en esa misma u otras instalaciones.

· Trabajos fuera de programa: La inspección de PESA podrá, en función de su necesidad solicitar la interrupción del programa de trabajo a los efectos de  atender urgencias que requieran intervenciones con el equipo de desparafinación. Este pedido deberá ser reflejado por EL CONTRATISTA en el parte de la operación.

· Coordinación de los trabajos: La misma  será efectuada por el supervisor de EL CONTRATISTA con el líder de producción de PESA, a efecto de garantizar el éxito en la realización de la operación.

· La provisión de los fluidos a inyectar: las fuentes del suministro de los fluidos será indicada por la inspección de PESA, la carga y transporte al pozo será responsabilidad exclusiva de  EL CONTRATISTA.

· EL CONTRATISTA deberá colaborar en el aporte de experiencia, nuevas tecnologías, desarrollos y posibilidades de mejoras, para reducir el costo total asociado al manejo de los fluidos parafínicos.

· La confección del informe de operación: Este informe deberá contar básicamente con la siguiente información: 


· Información de la locación: Pozo; producción bruta, producción de petróleo; temperatura en BDP; presión de bombeo; volumen del TBG; volumen de la LC.

· Información de la operación: Hora de arribo a la locación; hora de inicio del bombeo; temperatura del fluido bombeado, caudal del fluido bombeado, Volumen desplazado. Presión inicial del bbeo, presión final del bbeo, Temperatura  inicial en puntos de inyección y punto de descarga, temperatura final en punto de inyección y punto de descarga. Consumo de producto Qco. Tiempo de la operación.. Observaciones de la operación Tipo de parafina liquida, granulada, sólida, etc)

· Registros de Caudal vs. Tiempo, Presión vs. Tiempo, Temperatura vs. Tiempo, Carga en vástago vs posición/tiempo.
· Base de datos:  Todos los datos y registros mencionados en el punto anterior deben almacenarse en una base de datos que se encuentre disponible y actualizada en cada equipo a fines de contar con el historial completo de intervenciones en cada pozo. Los datos contenidos en esta base serán propiedad de PESA y deberán ser exportables a formato estándar (access o similar) a requerimiento de la inspección de PESA. 
La CONTRATISTA, deberá aplicar durante la prestación de sus servicios, las técnicas más racionales y eficientes en correspondencia con las características de los trabajos, debiendo adoptarse todas las medidas necesarias para evitar daños a las instalaciones de los yacimientos.

La CONTRATISTA realizará todo tipo de trabajo previo y/o posterior, como ser transporte de agua desde los lugares que indique La Inspección de PESA, hasta cada pozo a desparafinar, desconexiones y conexiones de cañerías antes y después de la operación, para acoplar y desacoplar el equipo, recuperación y transporte de petróleo/parafina sobrante hasta el lugar que indique La Inspección, debiendo además realizar cualquier otro trabajo necesario a los efectos de dejar las instalaciones de boca de pozo en perfecto estado de limpieza y funcionamiento.
La desconexión y reconexión del pozo, se hará previa autorización de los agentes designados a tal efecto por PESA.

La Inspección de PESA, podrá solicitar al CONTRATISTA el servicio de circulación de pozo en caso de bombeo aprisionado, prueba hidráulica de tubing y también deberá  inyectar agua dulce en el tubing de pozos con Plunger Lift para disolver anillos de sales, estas tareas se realizarán con el equipo desparafinador afectado al servicio. Dicha cotización incluirá los gastos de transportes en general que ocasionen éstas tareas.-

FORMA DE EJECUTAR LOS SERVICIOS:

Los servicios se realizarán de la siguiente manera:

Coordinación de los trabajos:

La CONTRATISTA deberá contar con la siguiente estructura, a efectos de poder llevar a delante los  trabajos:
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Representante técnico o legal: Responsable de la firma ( dueño o gerente a cargo), será quien firme el libro de pedidos de empresa y/o ordenes de servicio y quien mantendrá la comunicación con el inspector del contrato por parte de PETROBRAS. 

Coordinador de operaciones: Esta persona deberá acreditar probada experiencia en las actividades de  desparafinación. Será quien confeccione el programa semanal, coordine la logística de las operaciones y mantenga la comunicación diaria con los lideres de producción y el sector ingeniería de extracción. Esta persona participará de las reuniones semanales de definición del programa, y recibirá los pedidos de desparafinación de emergencia.
Departamento de I+D.: Esta función no será full time para PETROBRAS. La Idea es disponer de una persona con verdadero Know How dentro de la empresa CONTRATISTA que permita realizar estudios técnicos con el objetivo de

Mejorar  los procesos de desparafinación.

Reducir el costo total de desparafinación.

Realizar los análisis de falla.

Coordinador de CSMS: Es el nexo entre CSMS de PETROBRAS y el CONTRATISTA. 

La confección del plan de desparafinación: es una tarea de exclusiva responsabilidad de PESA, para ello existirá un grupo conformado por Ing. de Operaciones y Producción que con la información expresada en los partes mas datos específicos de los pozos colocaran la frecuencia de desparafinación tanto de los TBG o LC o ambos.

Queda a juicio exclusivo de PESA, determinar la frecuencia de la operación de cada pozo y el momento en que se debe realizar la misma.

En forma semanal el grupo estudio y seguimiento de parafina de PESA se reunirá con el Coordinador de Operaciones a efectos de programar los pozos a intervenir. 

Ante una urgencia se interrumpirá el programa y se atenderán las necesidades pedidas por la inspección de PESA.

Cada día, el coordinador de operaciones,  mantendrá el contacto con los lideres de producción de los pozos involucrados a efectos de coordinar y ultimar los detalles de las operaciones programadas. 

Condiciones Operativas  

La operación  consiste básicamente en:

· La carga y  transporte de los fluidos a inyectar desde los puntos de suministros indicados hasta el pozo a intervenir.

· La inyección de agua, petróleo o vapor caliente en TBG, LC o ambos hasta que los parámetros de presión y temperatura indiquen que el elemento se encuentra limpio.

· El recupero de los fluidos inyectados y de la parafina en contenedor o pileta especialmente diseñada para este efecto.

· La separación de fluidos re inyectables al circuito de producción y de fluidos semisólidos(parafinas).

· El transporte y/o re-inyección a circuito de fluidos recuperados

· El transporte, deposición, disposición y/o re inyección en las condiciones acordadas con inspección de PESA  de semisólidos(parafinas).

Las operaciones preventivas se realizarán garantizando la absoluta desparafinación de la línea, TBG o ambos. Para ello se adjunta  Instructivo de trabajo IT MED 01-001. EL CONTRATISTA deberá garantizar que:

El equipamiento cumpla con las condiciones de Caudal y Temperaturas detalladas mas abajo.  

Se registre en todo momento Caudal, Temperatura, Presión vs. Tiempo y Carga en vástago vs posición/tiempo a efectos de poder interrumpir la operación con datos certeros.

Se cumpla con el Instructivo de desparafinación y todos los procedimientos aplicables.

Cuando la operación se efectúe en forma combinada o simultanea (o sea con tubing y cañería de conducción del mismo pozo), se deberán respetar las condiciones y conceptos fijados para la ejecución de cada una de las operaciones en forma individual.

Además deberá tomar todos los recaudos y realizar todas las tareas necesarias con el objeto de no interrumpir la operación de desparafinación.

Presentación de Datos: Partes Diarios/Permisos de Trabajo; Informe Semanal
Diariamente el CONTRATISTA deberá presentar un parte de los trabajos realizados en el día anterior, los que deberán ser aprobados u observados (según corresponda), por La Inspección de PESA-. El mismo deberá contar con la información detallada anteriormente. 

Se confeccionará un permiso de trabajo por cada día de operación a realizar y el mismo deberá estar firmado por el operador del Equipo, responsable de la Instalación donde se realizarán los trabajos y el Inspector del Contrato. Dicho permiso deberá ser cerrado o cancelado una vez finalizados los trabajos requeridos.

Todos los formularios (Partes Diarios y Permisos de Trabajo) serán provistos por el CONTRATISTA en original y tres copias, de acuerdo al modelo que se adopte por parte de PESA

El CONTRATISTA deberá también presentar un informe semanal en forma digital, en formato determinado por la inspección de PESA con un detalle de las tareas realizadas por cada equipo desparafinador..

La falta de alguno de los requisitos enunciados precedentemente, facultará a PESA. a no efectuar el reconocimiento de los trabajos realizados.

Materiales de consumo:

El agua para circular será provista por PESA, en los lugares de carga que indique la Inspección de PESA, entendiéndose que de no mediar causas de fuerza mayor, éstos serán los más próximos al pozo a intervenir. 
El petróleo será Provisto por PESA y el punto de carga será definido por la inspección.

En caso de requerirse producto químico (dispersante o solvente) para la intervención, el mismo será provisto por PESA o por La CONTRATISTA Previa aprobación de PESA a través de ensayos normalizados. La CONTRATISTA cargará los Químicos en los puntos indicados por la inspección de PESA.

El CONTRATISTA por su parte, arbitrará los medios necesarios para su carga y descarga, sin que PESA, le reconozca costo adicional alguno por éstos u otros conceptos.-

El CONTRATISTA deberá asegurar el abastecimiento continuo de combustible al equipo para su normal funcionamiento.-

Equipamiento Necesario

La CONTRATISTA deberá contar como mínimo con el siguiente equipamiento:

En forma permanente 

1 Equipo de HOT WATER/ VAPOR  DUAL (Lunes a Lunes 24hs)
1 Equipo de HOT WATER (Lunes a Viernes 12 hs)

1 Equipo de HOT WATER/VAPOR DUAL (Lunes a Lunes 12 hs)
3 Equipos de Cargas Liquidas de 30 m3 con capacidad de trasvase

1 Móvil Liviano (Coordinador)

1 Camión porta contenedores con la cantidad de contenedores necesarios para recuperar el desecho semisólido de la desparafinación.

1 Camión con Bomba de Vacío (Chupa) de 9 m3

Requerimientos de los equipos de desparafinación
Camión nuevo o usado en buenas condiciones mecánicas y de seguridad. Deberá contar con el certificado de control técnico vehicular vigente y disponer de capacidad interior para 2 personas, con sus respectivos cinturones de seguridad,  apoya-cabezas e implementos de seguridad que especifique cualquiera de las normas vigentes. Asimismo, deberá contar con  todos los elementos necesarios para circular por ruta nacional.

Caldera de calentamiento de agua a fuego directo, que utilice como combustible gas natural, capacidad mínima 5 MM B.T.U. por hora (capacidad para calentar aproximadamente 12 m3/hora de agua desde la temperatura ambiente a una temperatura de 90 ºC). El adjudicatario será el único responsable de los daños que eventualmente pudieran producirse en el serpentín del calentador como consecuencia del fluido circulante en él. Esto significa que el Adjudicatario será responsable del seguimiento y control de la corrosión, incrustaciones, condición del serpentín, su mantenimiento, y toda la operatoria que ello implica. El CONTRATISTA deberá realizar anualmente la certificación del estado de la caldera.
Caldera generadora de vapor, una planta de tratamiento de agua y un generador de corriente, un sistema de dosificación de productos químicos, una bomba sobre alimentadora y una bomba alternativa para caudal y presión que permite inyectar vapor de agua en un rango de temperatura que va desde los 100 grados centígrados a los 180 centígrados con una presión máxima de operación de 10 kgcm2 y un caudal de 14000 kilo vapor hora. La versatilidad de este equipo permite bombear en forma simultánea vapor y agua al mismo tiempo por líneas diferentes

Sistema de mangueras en baja presión (succiones) y circuito de impulsión de acero o mangueras de alta presión, incluyendo sistemas de derivación y sistemas chiksan.

Sistema de electro-válvula para corte de combustible a la caldera por alta presión

Bomba de inyección de agua caliente, duplex o triplex, accionada directamente por el motor del camión o motor independiente, con capacidad para bombear aproximadamente 14 m3/hora, a una presión máxima de 75 Kg/cm2.

Bombas centrífugas de capacidad suficiente para trasvasar el agua  desde el tanque pulmón, cisterna o acoplado, a la caldera.

Tanques de almacenamiento de agua: Tanque pulmón de 10 m3 montado en el desparafinador y adicionalmente una cisterna de 8 m3 con un acoplado de 16-18 m3. La suma de las capacidades de estos dos últimos  deberá ser mayor a 25 m3. Se aceptará como alternativa,  en el caso en que el desparafinador no cuente con tanque pulmón, una cisterna de 10 m3 de capacidad más un acoplado de 25 m3 como mínimo.

Caldera con piloto electrónico de encendido.

Los equipos deben contar con los elementos necesarios para la dosificación de productos químicos (dispersantes de parafinas u otros) a utilizar en las operaciones, Esta parte del equipamiento debe asegurar capacidad suficiente para almacenar y transportar los productos necesarios para aproximadamente una semana de trabajo, dosificar los mismos en la corriente de agua caliente midiendo el caudal inyectado. 

Los componentes típicos propuestos comprenden:

Recipiente de almacenaje (capacidad aproximada: mayor o  igual a 200L)

Recipiente menor para alimentación de bomba dosificadora con visor de nivel cubicado (capacidad aproximada 20 a 40 L).
Bomba dosificadora (rangos de caudales aproximados: 2 a 10 l/h) para las presiones de trabajo. Fitting, válvulas, líneas, etc aptas para las condiciones de trabajo..

Sensor manual de temperatura tipo láser para el registro puntual de la temperatura del fluido en boca de pozo y en extremo de línea para cada uno de los equipos operando en el Área.

Registradores continuos de Presión, Temperatura, Caudal y Carga en el vástago (dispositivo torreta Leuter II). 

Sistema automatizado de registro y control de los parámetros de la operación, con monitoreo y almacenaje en un computador permitiendo llevar estadísticas de las operaciones anteriores. 
Radio de comunicación con la Base propia y Centro Operativo de PETROBRAS ARGENTINA S.A.

Medidor de concentración de Sulfhídrico por cada operador.
Se deberá contar con un registro actualizado de inspección y calibración de instrumentos de medición y dispositivos de seguridad. Este registro deberá contar además de la información del equipo, las fechas de última inspección y calibración, y fecha de la próxima inspección y calibración.

Móvil liviano para recorrido de línea de conducción equipada con cuenta kilómetros y radio de comunicación. Con todos los elementos necesarios para circular por ruta nacional.
El equipo debe contar con cabinas de operaciones para resguardo del personal de factores climáticos e iluminación adecuada para trabajos nocturnos.
Proveer el equipamiento necesario para tratar el fluido resultante de la desparafinación, con posibilidad para separar el líquido de la parafina sólida. Los líquidos separados deberán ser inyectados en el circuito de producción. 

 Los residuos sólidos (parafinas)  deberán ser acondicionados para ser re inyectados en los lugares designados por PETROBRAS ARGENTINA S.A. 
Alternativas al equipo propuesto

Cualquier equipamiento y/o procedimiento de trabajo que a criterio del CONTRATISTA pueda reemplazar y/o complementar a los detallados anteriormente, deberá ser propuesto a PESA para su evaluación y validación previo a su utilización.

Lugar de ejecución de los servicios.

Estos servicios se efectuarán en el Área 25 de Mayo – Medanito SE – Jagüel de los Machos en Río Negro y en La Pampa según indicaciones de La Inspección de PETROBRAS ARGENTINA S.A. 

La CONTRATISTA podrá disponer de un predio en el Yacimiento a efectos de guardar sus equipos durante los tiempos de inactividad. El cercado, acondicionamiento, provisión de agua potable y teléfono es responsabilidad del CONTRATISTA.

La ejecución de los trabajos se ajustará a:

Los procedimientos operativos, generales y de Medio ambiente perteneciente al sistema de gestión de PETROBRAS ARGENTINA S.A.
Cumplimiento en SEGURIDAD, medioambiente y salud (CSMS).

La CONTRATISTA debe estar alineada en un todo con las políticas de CSMS de PETROBRAS.
La CONTRATISTA deberá cumplir con las normas y procedimientos de seguridad establecidos por PETROBRAS. Para ello se le entregara un plan de capacitación anual y todos los procedimientos operativos y de gestión  que aplican en la operación de desparafinación y cualquier actividad que desarrolle la CONTRATISTA dentro del área operativa. Anualmente, el CONTRATISTA elaborará el plan de capacitación y de auditorías comportamentales de su personal, equipos e instalaciones.

El CONTRATISTA deberá documentar e Informar mensualmente los desvíos en seguridad y medioambiente ocurridos  durante las operaciones dentro de nuestra área. Para el registro de los mismos se utilizara el formulario que PETROBRAS dispone a tal efecto. (auditoria comportamental).
Mensualmente deberá entregar al sector CSMS estadística de las horas trabajadas y accidentes ocurridos. También debe entregar los reportes de tacógrafos de vehículos livianos según Procedimiento PESA-PP-4B-004. 

Las entregas de información se aceptarán hasta el 3er día hábil de cada mes, aplicándose en caso de su incumplimiento, las sanciones contempladas en el PG-MACS-021.

La CONTRATISTA deberá realizar, antes de cada operación:

El permiso de trabajo (Según modelo adjunto). El CONTRATISTA deberá realizar este permiso en papel químico y por triplicado.

Un Check List de seguridad. El mismo deberá contemplar todas aquellas cuestiones de la operación que deben ser verificadas y que presentan un riesgo si no están en condiciones. El check list a aplicar será aprobado por el inspector del contrato.

Una reunión diaria de seguridad. La misma deberá quedar registrada con firma del personal integrante.

La CONTRATISTA debe presentar un responsable legal en CSMS, el mismo mantendrá un dialogo fluido con personal de CSMS de PETROBRAS y será responsable de aplicar las normativas y lineamentos exigidos por PETROBRAS, 

El Referente de CSMS debe cumplir como mínimo con 10 hs semanales de presencia en las operaciones del área.

Procedimientos de aplicación

POLITICA CSMS
PG-MASC-001-002-005-PE-3A-0002-A-019-021

PG-3B-0011-B

PESA-PP-4B-001-002-PP-4B-0027-0-004 

PE-4B-0023/24/25/26/27/28/29/30/31-0

PP-6B-0054/56/62/182/183

4. HORARIOS DE TRABAJO 

EL CONTRATISTA deberá realizar sus tareas de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas para uno de los equipos y de Lunes a Lunes las 24 hs para los equipos restantes. 
5. REPRESENTANTES

El CONTRATISTA, inmediatamente después de haber recibido la notificación de adjudicación, deberá asistir a una reunión de lanzamiento de obra, cuyo día y hora deberá establecerse conjuntamente entre PETROBRAS ARGENTINA S.A. y el CONTRATISTA. 

En dicha reunión ambas partes deberán designar los siguientes representantes:

· Administrador del contrato  PESA .
· Fiscal del Contrato  PESA  
· Representante de el CONTRATISTA.
· Responsable de Servicios de el CONTRATISTA.   

6. INSPECCIONES Y ENSAYOS

PETROBRAS ARGENTINA S.A.podrá, cuando así lo considere necesario, realizar inspecciones a los efectos de constatar que los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA se ajustan a lo establecido en el presente documento, sus anexos, especificaciones técnicas y a las observaciones que PETROBRAS ARGENTINA S.A. pudiera  realizar.

El CONTRATISTA, durante la ejecución de los trabajos, a su costo y cargo deberá realizar ensayos y pruebas a los efectos de corroborar la correcta realización de los mismos. Asimismo, una vez finalizada la obra, EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas y ensayos correspondientes a fin de constatar el óptimo funcionamiento, calidad y seguridad de las instalaciones, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y sus Anexos. PETROBRAS ARGENTINA S.A. podrá, en cualquier momento, presenciar dichos ensayos y pruebas, como así también efectuar las consideraciones que al respecto considere necesarias.

Si del resultado de cualquiera de las  inspecciones que realice PETROBRAS ARGENTINA S.A.,  surgiera a criterio de esta, que los trabajos no se ajustan a los requerimientos técnicos de este pliego, sus anexos y/o en general a los requerimientos de PETROBRAS ARGENTINA S.A., esta última podrá  requerir a EL CONTRATISTA a su costo y cargo, que realice los trabajos nuevamente hasta que los mismos alcancen el resultado esperado por PETROBRAS ARGENTINA S.A.
El hecho que PETROBRAS ARGENTINA S.A. realice inspecciones no dispensará en forma alguna a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de ejecutar los trabajos de acuerdo a lo establecido en este pliego y sus Anexos.
7. OBLIGACIONES A CARGO DE PETROBRAS ARGENTINA S.A.

PETROBRAS ARGENTINA S.A. proveerá al EL CONTRATISTA a los fines del presente:

a)  PETROBRAS ARGENTINA S.A. asignará espacio físico dentro del Área en cuestión a fin de permitir a EL CONTRATISTA la instalación de su personal y de los repuestos necesarios para la ejecución de los trabajos en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y sus Anexos. EL CONTRATISTA tomará a su cargo los costos y tareas necesarios para la instalación de tales facilidades. Se aclara que el personal no podrá pernoctar en el lugar de trabajo.

b) PETROBRAS ARGENTINA S.A. solo proveerá la energía eléctrica necesaria para le ejecución de los trabajos, conforme los consumos que, en la oferta indique  EL CONTRATISTA. Todo exceso se encontrará a cargo de EL CONTRATISTA, incluyendo la realización y el costo de los trabajos necesarios para la adaptación a estos mayores consumos, como así también la realización de las instalaciones necesarias para conectarse a la red eléctrica de PETROBRAS ARGENTINA S.A.
c) PETROBRAS ARGENTINA S.A. proveerá agua industrial para la realización de los trabajos objeto del presente y sus Anexos. El punto de entrega de agua será indicado durante la visita a obra. Las instalaciones necesarias para conectarse a la red de agua de PETROBRAS ARGENTINA S.A., serán construidas por EL CONTRATISTA a su costo y cargo.

d) PETROBRAS ARGENTINA S.A. gestionará los permisos que correspondan referentes a los superficiarios del área donde se llevarán a cabo los trabajos.     
8. PENALIDADES

El régimen de penalidades será:
· Ante la falta de entrega de partes diarios o ante la omisión de datos relevantes a ser informados por parte de la CONTRATISTA, se aplicara una multa correspondiente al 1 por mil de la facturación mensual. Tiempo de espera para la entrega de partes = 48 hs de ejecutada la operación.

· En caso que ocurra un aprisionamiento de TBG o un bloqueo de línea de conducción por existir demoras en la ejecución del programa, atribuible al CONTRATISTA, se lo multará con el 1 % del monto de la facturación mensual por vez que esto ocurra, además de no pagársele la operación correctiva.
· Si PESA constatara luego de las 24 horas de haber realizado el CONTRATISTA una operación de limpieza de cañerías de conducción, que los valores de la presión son mayores a los valores normales de producción ( resultante de la pérdida de carga normal de la cañería) se  exigirá  al CONTRATISTA la repetición de la operación, sin cargo para PESA y se multará con el 1 x mil de la facturación mensual-

· Si luego de las 48 horas de realizada una operación combinada se constatara que ésta no fue realizada en forma correcta, se exigirá al CONTRATISTA la repetición de la maniobra, sin cargo para PESA y se multará con el 1xmil de la facturación mensual.-

· Si luego de las 48 horas de haber cumplido el CONTRATISTA una operación de limpieza en el tubing, se constatara que éste no quedó perfectamente desparafinado, podrá exigir al CONTRATISTA la repetición de la operación, sin cargo para PESA y se le aplicará una multa del 1 x mil de la facturación mensual-

· En caso que la CONTRATISTA no pueda prestar servicio por falta de equipamiento, PESA podrá contratar otro proveedor del servicio descontando de la facturación mensual de EL CONTRATISTA los trabajos realizados por está deficiencia. En el caso de que PESA no pueda utilizar la opción de otro proveedor, transcurrido 48 hs del incumplimiento, se descontará el 1% de la facturación mensual por cada día de atraso hasta la normalización del servicio.

Forma de ejecutar la oferta

La oferta deberá contar con la siguiente información para su homologación  técnica:

· Normas que certifica la empresa (si es que tiene).

· Historia en desparafinación. 

· Lista de empresas para las que trabajó prestando el servicio de desparafinación.

· Procedimiento e instructivos de trabajo que se aplicarán en la desparafinación (Manual de operaciones). Si la empresa no posee estos instructivos deberá redactarlos para presentarlos en esta oferta.

· Forma de operar (descripción de un día de operación normal).

· Equipamiento a utilizar en el servicio (Marca, Modelo, Año de fabricación, país de fabricación).

· Personal afectado al servicio (Currículum de cada uno)

· (ARO / ATS) El CONTRATISTA deberá presentar los Análisis de riesgos operacionales de todas las actividades que se desarrollan en desparafinación y los elementos de seguridad y procedimientos que aplican a cada una, a efectos de minimizar esos riesgos. 

Como adicional la CONTRATISTA podrá cotizar un sistema de desparafinación alternativo, a parte del método descrito en el presente pliego pedido. 
Esta cotización adicional deberá ser descripta en su totalidad al igual que la especificada en el pliego.

Asimismo EL CONTRATISTA deberá presentar con la oferta técnica, la siguiente información:

Antecedentes Técnicos:  

Experiencia con otros Operadores en Trabajos similares en el país: Se refiere a la experiencia de la empresa CONTRATISTA dentro del país donde se realizará la  operación. 

Performance operativo en la zona, incluye experiencia dentro de las operaciones de PETROBRAS: Es referido al performance operativo de la CONTRATISTA (si lo tuviera) de la empresa dentro de las operación de PETROBRAS. 

Acreditaciones Internacionales- Estándares de la Industria: Se refiere  al nivel de certificación de la empresa-Acreditaciones internacionales, certificaciones- Normas ISO - IADC, API

Plazo de disponibilidad: Indica el plazo en  que  el equipo esta disponible

EQUIPAMIENTO OFRECIDO 

Capacidad de Equipos Hot Water(tipo, cantidad, etc)

Camiones cargas liquidas (tipo, cantidad, etc)

Camiones porta contenedores (tipo, cantidad, etc)

Contenedores (tipo, cantidad, etc)

Pick-up doble cabina (tipo, cantidad, etc)

Elementos Complementarios: Cualquier elemento que agregue valor a la operación 

BASES Y APOYO LOGISTICO

Posee Bases Cercanas al Centro de Operaciones:  se refiere a la cercanía de la Base al Yacimiento 

Apoyo Logístico Adecuado a las Operaciones: Logística  e insumos requeridos  para la continuidad normal de la operación 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

Lista de repuestos críticos y equipos  de reserva: Se refiere a la disponibilidad en base de elemento críticos y/o repuesto que  le permitan  resolver una determinada situación de contingencia  en caso de fallas mecánicas del equipo. 

Planificación del Mantenimiento Programado de equipos:  Se refiere al tipo de mantenimiento empleado por la empresa CONTRATISTA, Seguimientos al programa de mantenimiento, calidad del sistema de mantenimiento, reflejado en las horas de reparación de equipo 

Planificación del Mantenimiento Preventivo: Se refiere al programa de mantenimiento preventivo  comprobado  por la empresa CONTRATISTA que le ayude a evitar horas de reparación de equipos. 

EXPERIENCIA Y CAPACITACION DE PERSONAL

Responsable de servicio con experiencia técnica mínima de 10 años

Supervisor/operador con Mínimo 5 Años de Experiencia en el Cargo

Capacitación de personal en SMS.
Inspección de equipos

PESA podrá realizar la inspección de los equipos ofrecidos  a efectos de evaluar  el estado de los mismos previamente a la adjudicación de los servicios.
ANEXOS

MODELO DE PARTE DIGITAL (ABRIR CON NOTEPAD)
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO IT MED-001-01 


TÍTULO: Desparafinación de Tubing y Cañerías de Conducción 


1. Alcance.


Las tareas de desparafinación de cañerías de conducción y sarta de tubing de pozos del Yacimiento Medanito.


2. Documentación aplicable.


PP-6B-0054-0


PP-6B-0055-0


PP-6B-00182-0


PP-6B-0061-0


PP-6B-0062-0


PP-6B-0184-0


PE-4B-0023-0


PE-4B-0026-0


PE-4B-0025-0


PE-4B-0028-0


PO.ARG-107


PG-3B-0011-B


PG-MASC-001


PG-MASC-002


PG-MASC-016


PG-MASC-021


Ley 19587/73 Dto.351/79 – Aparatos sometidos a presión interna.

3. Definiciones y abreviaturas.


ERFV: Epoxi Revestido con Fibra de Vidrio


VDR: Válvula de Recirculación


PKR: Packer - Empaquetador


PPM: Partes por millón


4. Responsabilidades


El Líder de Producción de Petrobras Energía S.A. encargado de las operaciones de desparafinación es responsable de verificar el cumplimiento del presente IT y de autorizar su ejecución.


El Contratista es el responsable del cumplimiento del presente IT.


El Contratista es responsable de la capacitación del personal, implementación del IT y de proveer las herramientas requeridas para su cumplimiento.


5. Planificación 


5.1. Competencia del personal:


Se requerirá personal especializado para realizar tareas operación de bomba y caldera de equipo.


5.2. Tareas y secuencia de realización.


El contratista que realiza el trabajo debe coordinar, comunicar y solicitar verbalmente al Supervisor/Líder de Producción y Recorredor el permiso necesario para ingresar a las instalaciones antes de realizar la tarea, una vez finalizadas las mismas debe informar su culminación, de cuerdo a lo establecido en PO-MED-015.


Debe coordinar las siguientes tareas:


· Ubicación de Contenedores.


· Maniobras en Batería para evitar pasaje del fluido por Separador.


· Datos de instalaciones de producción e historia de desparafinación de cada pozo.


5.3. Condiciones de Seguridad


5.3.a. Antes de iniciar tareas de montaje/desmontaje verificar que todos los elementos de seguridad estén en condición de uso. 


		Elementos de Protección Personal Obligatorio



		Anteojos de seguridad



		Guantes de nitrilo o P.V.C.



		Calzado de seguridad



		Vestuario uniforme de acuerdo a época del año



		Protección auditiva (operador)



		Detector personal de gas sulfhídrico





5.3.b. Arresta-llamas colocado, buen estado y malla descarbonizada.


5.3.c. Bandejas recolectoras..


5.3.d. Asegurar mediante cadenas los manguerotes de alta presión.


5.4. Posicionamiento de Trabajo


5.4.a. Ubicar el equipo de Hot Water a 20 metros “vientos arriba” o “transversal a los mismos”.


5.4.b. Colocar bloqueo de freno del equipo.


5.4.c. Ubicar el camión cisterna a 6 metros del equipo Hot Oil en dirección opuesta a la zona de comando.


5.4.d. El Recorredor detendrá el A.I.B. para armado y ajuste de la cañería de operación y chiksan.


5.4.e. Realizar las conexiones del camión cisterna al equipo.


5.4.f. Colocar el sistema de interconexión de P.A.T.


5.4.g. Ubicar los extintores para incendio en la línea de seguridad entre el pozo y el equipo.


5.4.h. Acumular el volumen necesario a bombear.


5.4.i. En el caso que se utilice petróleo como fluido de desparafinación, orientar “vientos abajo” la línea de desparafinación a pileta.


5.4.j. Verificar la presencia de perdidas.


5.4.k. Determinar  tipo  de  instalación  de  producción,  a  efectos  de  adecuar temperatura  y caudal.


5.4.l. Antes de cada operación verificar  la presión del pozo, por lo que es importante tener disponible un manómetro. 


5.5. Elementos especiales


		Herramientas de mano.



		Extintores de polvo químico (6 x 10 Tipo BC)



		Sistema de P.A.T. entre equipo y pozo.



		Carteles de seguridad al ingreso y en la locación.



		Elementos de seguridad para delimitar la zona de trabajo.



		Maza de bronce.



		Manómetro.



		Equipo Hot Water habilitado.



		Camión de cargas liquidas habilitado.



		Circuito de impulsión certificado (Cañería de derivación y chiksan).



		Medidor de temperatura láser.



		Medidor de caudal y registros



		Sistema para control de inyección de producto químico.





5.6. Control Ambiental


5.6.a. Todos los circuitos hidráulicos,  neumáticos, combustibles y  fluidos  en general  deben ser herméticos.


5.6.b. En lugares propensos a  riesgos de  derrames o  impregnaciones,  se  colocarán recipientes para contenerlos.


5.6.c. Las impregnaciones menores deben ser tratadas para evitar su propagación. 


5.6.d. No se depositaran líquidos o sólidos cáusticos, combustibles sobre locación o terreno.


5.6.e. Se  deberán  clasificar  los  desechos  generados  debiendo  transportarse  por  los responsables de la operación, a los lugares de disposición que indique la operadora.


5.6.f. Si durante el probado de las líneas o  en operación se produjeran pérdidas,  determinará el paro inmediato de la misma y continuara una vez subsanada la anomalía.


5.6.g. Para el desarmado y desconexionado de líneas, se dispondrá de bandejas colectoras.


5.6.h. Los fluidos no utilizados deberán ser retornados a la brevedad.


5.6.i. No se realizarán lavados de equipos en locación. De tener que ejecutarlos, se  solicitará autorización, utilizando detergente biodegradables y/o hidrolavadoras.


5.6.j. Está prohibido el uso de solventes para la limpieza de herramientas, en caso de  utilizar gasoil o productos especiales se dispondrá el lugar, bandejas y con autorización previa.


6. Ejecución. 


6.1. Controles iniciales


6.1.a. Verificar roscas del T Prensa, tapón y conexión con el chicksan.


6.1.b. Motor camión cisterna detenido.


6.1.c. Tener  actualizada  la  calibración  de  válvula de seguridad del circuito de alta presión.


6.1.d. Tener calibrado el sistema de electro-válvula de corte automático de combustible a caldera por temperatura.


6.1.e. Mantener en funcionamiento el sistema de paro  de  circuitos  eléctricos,  hidráulicos  y alimentación de combustible a caldera.


6.2. Desparafinación de Tubing


6.2.a. Instalar gráfico de Presión, Temperatura y Caudal.


6.2.b. Re-setear instrumental a valores iniciales.


6.2.c. Encastrar bombas de trasvase de cisterna a equipo, verificar perdidas en succión.


6.2.d. Ajustar los sistemas de seguridad, desde el tablero.


6.2.e. Disponer de los datos de:


6.2.e.1. Volumen inyectado en intervenciones anteriores.


6.2.e.2. Existencia de PKR o VDR (Válvula de Recirculación) en la instalación


6.2.e.3. Producción de bruta y petróleo del pozo


6.2.e.4. Historia de desparafinación


6.2.f. Armar conexiones para derivar el fluido del pozo a contenedor.


6.2.g. En caso de tener VDR:


6.2.g.1. Inyectar fluido a por lo menos una temperatura de 90 °C y un caudal de 10 m.3/h.


6.2.g.2. Verificar apertura de la misma (abre con un diferencial de 300 psi). Ver anexo 1. “Operación de VDR”


6.2.g.3. El retorno de fluido será mayor ya que se está recirculando sin llegar al fondo del pozo.


6.2.g.4. Agregar producto químico (1000 ppm) cuando se tenga un retorno con temperatura mayor a 50 °C.


6.2.g.5. Suspender la operación cuando se haya observado acumulación de parafina en el contenedor


6.2.h. En caso de tener PKR:


6.2.h.1. Inyectar fluido a por lo menos una temperatura de 90 °C y un caudal de 10 m3/h sin producto químico.


6.2.h.2. En caso de incrementar presión inyectar fluido a una presión menor a 35 Kg/cm2

6.2.h.3. Si el caudal inyectado es menor a 6 m3/h suspender operación.


6.2.h.4. La operación queda finalizada cuando haya retornado parafina en el contenedor.


6.2.i. En operaciones sin elementos especiales:


6.2.i.1.  Inyectar fluido a por lo menos una temperatura de 90 °C y un caudal de 10 m3/h con producto químico a una dosis de 1000 ppm.


6.2.i.2. Verificar volumen inyectado en operaciones anteriores.


6.2.i.3. Suspender operación cuando hay retornado parafina granulada por efecto de acción del dispersante.


6.2.i.4. Dejar pozo en producción a contenedor.


6.2.j. Confeccionar parte diario de operación completando información solicitada y detallando en “Observaciones” anormalidades e incidentes ambientales.


6.3. Desparafinación de Cañerías de Conducción


6.3.a. Detener funcionamiento de AIB.


6.3.b. Realizar conexiones a Línea.


6.3.c. Instalar gráfico de Presión, Temperatura y Caudal.


6.3.d. Re-setear instrumental a valores iniciales.


6.3.e. Encastrar bombas de trasvase de cisterna a equipo, verificar perdidas en succión.


6.3.f. Ajustar los sistemas de seguridad desde el tablero.


6.3.g. En líneas de conducción se desplazará completamente desde pozo  a  batería o satélite.


6.3.h. En  caso de pozos críticos se realizará en forma sectorizada:


6.3.h.1. Iniciando la operación desde la válvula más cercana al pozo, desplazando el fluido a Contenedor ubicado en la locación y manteniendo cerrada el resto de las válvulas.


6.3.h.2. Luego cerrar la salida hacia boca de pozo y desplazar la línea desde la primera válvula hacia Batería o Satélite.


6.3.i. Disponer los datos de:


6.3.i.1. Longitud de Cañería (m).


6.3.i.2. Tipo de Cañería (Acero o ERFV)


6.3.i.3. Diámetro de la cañería


6.3.i.4. Producción de bruta y petróleo del pozo


6.3.i.5. Historia de desparafinación


6.3.j. Realizar  los  cálculos  de  circulación  inicial  y verificar llegada a batería (Volumen = Sección (pi x diametro2 /4) x Longitud de cañería de producción).


6.3.k. La desparafinación se realizará con el AIB en marcha, salvo en los casos que:


6.3.k.1. El caudal del pozo sea mayor a 36 m3/d


6.3.k.2. La presión alcanzada en la línea durante la desparafinación sea mayor a 15 kg/cm2.


6.3.k.3. Se realice desparafinación a contenedor.


6.3.k.4. Se realice la desparafinación en contraflujo. 


6.3.l. El régimen de circulación será mínimo hasta que baje la presión.


6.3.m. Circular una vez el volumen de la cañería con agua con una temperatura entre 50 °C  a 60 °C.


6.3.n. Cuando no hay circulación, esperar ordenes del Supervisor de zona o inspección.


6.3.o. En  caso de  mínima  circulación  no  encender  la  caldera  hasta  estabilizar  un flujo adecuado que lo permita conservar la integridad de la caldera.


6.3.p. Ajustar  temperatura,  con  la  caldera  encendida  y  regular  presiones, controlando  el caudal hasta obtener el pasaje total.


6.3.q. Recorrer  la  línea  de  conducción,  verificando  la  llegada  a  batería  (temperatura  y pérdidas).


6.3.r. En caso de trabajar con presión, aumentar gradualmente la temperatura del fluido agregar producto químico (dispersante de parafinas) en una dosis de 1000 ppm (1 litro de producto cada 1 m3 de agua total inyectado). 

6.3.s. No sobrepasar la presión máxima de bombeo  establecida en el programa.


6.3.s.1.  En el caso de cañerías de acero, la presión de  trabajo  no  excederá  los  70 Kg/cm2 a  menos que la  válvulas  y  accesorios  del puente de  producción lo  permita.


6.3.s.2.   En el caso de cañerías de ERFV, la presión de trabajo no excederá los 35 Kg/cm2 . 


6.3.t. Circular el volumen de la cañería al menos dos veces con temperatura y producto químico. 


6.3.u. Suspender la operación cuando disminuya la presión sin bajar el caudal de inyección. (Posible rotura de línea de conducción).


6.3.v. Apagar caldera y circular hasta enfriar a menos de 30 grados el circuito del equipo.


6.3.w. Desarmar líneas, colocando bandejas recolectoras de petróleo. 


6.3.x. Verificar limpieza de la locación e instalaciones.


6.3.y. Recoger herramientas y equipamiento.


6.3.z. Poner en funcionamiento el A.I.B., y observar el correcto funcionamiento del pozo. Controlar válvulas de boca de pozo.


6.3.aa. Confeccionar parte diario de operación completando información solicitada y detallando en “Observaciones” anormalidades e incidentes ambientales.


6.4. Derrames


6.4.a. Dar aviso inmediato a la Inspección o Supervisión de Producción.


6.4.b. Coordinar las acciones para recuperación  y limpieza del área.


6.4.c. Señalizar la zona contaminada.


6.4.d. Verificar contaminación de fauna y flora.


6.4.e. Verificar la existencia de contaminación de  cursos de agua, dando  aviso y además  en lo posible iniciando de inmediato acciones de control.


7. Registros


En el parte diario de trabajo de la cuadrilla se registrará el Desmontaje, Transporte y /o Montaje del AIB


8. Referencias


- 1




_1437827851/MODELO PARTE DIGITAL.expref
CodArea|CodPozo|FechaHora|Bruta|Seca|PresionLinea|PuntoAplicacion|ParteNro|HorasTotales|Costo|ConsumoAgua|ConsumoQuimico|Observaciones|PreInicial|PreMaxima|PreFinal|Desparafinador|Temperatura

15|LP 1522|2006-04-24 08:55:35|0|0|0|TBG|87336300|3.98138888888889|1200|38.56|20|D01 se observa parafina graulada dura y liquida en contenedor. se realiza operacion normal.|0.00|2.00|0.00|D01|90

15|RN 1421|2006-04-24 09:33:23|6|0|0|LC|84503299|4.10527777777778|1242.11111111111|56.40|12|D02 Se desparafina LC desde teton hasta boca de pozo,distancia: 1350 mts. con desplazamiento NORMAL,observandose un poco de parafina liquida.Se regula caudal para no tener espera de recuperador.A continuacion se desparafina desde teton hasta bat. distancia:15|1.15|3.00|1.76|D02|90

15|LP 1424|2006-04-24 14:07:38|0|0|0|LC|87336301|3.66027777777778|1200|35.53|15|D01 se observa abundante parafina granulada en contenedor. se realiza operacion normal.|4.51|7.00|3.60|D01|90

15|LP 1363|2006-04-25 09:09:09|0|0|7|LC|87336304|3.61277777777778|1200|34.16|13|D01 se observa presion al inicio de operacion luego disminye paulatinamente, finalizando casi sin presion. se realiza operacion normal.|0.00|27.00|2.37|D01|90

15|RN 1494|2006-04-25 14:11:24|0|0|8|LC|84503301|4.33472222222222|1333.88888888889|32.23|0|D02 desplaza lc normal de boca de pozo a satelite desplazando parafina liquida/granulada  temperatura de retorno 70ç queda pozo normalizao|7.27|10.00|0.84|D02|90

15|LP 1219|2006-04-25 15:01:36|0|0|15|LC|87336305|3.01222222222222|1200|28.52|10|D01 se inyecta de boca de pozo a bateria con AIB parado por desarme de puente de superficie.se inicia operacion con presion baja luego aumenta levemente finalizando con presion baja. se realiza operacion normal.|6.04|7.00|5.13|D01|90
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