

DESCRIPCION  DEL SERVICIO



El CONTRATISTA se compromete a proveer el servicio

“SERVICIO DE CARGAS LIQUIDAS y UNIDAD DE VACIO”



DURACION


[bookmark: _GoBack]El plazo del servicio será de …12…..meses  con opción a renovación por …12.. meses más de común acuerdo entre las partes.

Fecha de Inicio: ……01/01/2015……....
			 
Fecha de Terminación: …31/12/2015…. 







DESCRIPCION  DEL SERVICIO 

1 - OBJETO

Cumplir con los requerimientos diarios de cargas líquidas y unidad de vacío.

2- LUGAR DE REALIZACIÓN

Los servicios se prestarán en nuestras áreas de Puesto Morales, Rinconada, Puesto Morales Este y Vaca Mahuida. Podrán ser traslados internos como entre las diferentes áreas.

3  -  HORARIO NORMAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El horario de trabajo dependerá del tipo de servicio.


· Unidad de Vacío, capacidad 9 m3 apto para transporte de cargas peligrosas (unidad y chofer),  lunes a domingo de 08.00 a 17.00 horas. De manera eventual se cotizará la hora extra de este servicio ante eventualidades.

· Cargas Líquidas, unidad tractor con semi capacidad 35 m3 apto para transporte de cargas peligrosas (unidad y chofer). La característica de este servicio es eventual (tipo on call). En un horario de 8 a 17 hs. Se estima una cantidad mensual de 10 jornadas.


4 -  TARIFAS

Cotizar según los siguientes Ítems:

	Ítem
	Descripción del servicio
	$/Mes
	$/hora extra
	$/Jornada

	1
	Servicio de 1 (una) unidad con equipo de vacío con una capacidad de carga de 9 m3. Unidad y chofer habilitados para cargas peligrosas, disponible en yacimiento de 8 a 17 hs de lunes a domingo.
	…………..
	
x
	

	2
	Hora extras fuera del horario normal (8 a 17 Hs) unidad con equipo de vacío con una capacidad de carga de 9 m3. Unidad y chofer habilitados para cargas peligrosas.
	
	………..
	

	3
	Servicio por jornada unidad tractor y semi con una capacidad de transporte de 35 m3. Unidad y chofer habilitados para cargas peligrosas, en yacimiento de 8 a 17 hs en días hábiles.
	
	
	………..

	4
	Hora extras fuera del horario normal (8 a 17 Hs) unidad tractor y semi con una capacidad de transporte de 35 m3. Unidad y chofer habilitados para cargas peligrosas.
	
	………..
	

	5
	Servicio  de unidad de Hot Oil asociado a un equipo de cargas liquidas con una capacidad de transporte de 35m3. Unidades y operadores habilitados para el destino del servicio.(5 jornadas al mes aprox)
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