

Área NEUQUÉN
Operación 

CONDICIONES  PARTICULARES TÉCNICAS

SERVICIO DE DESPARAFINACION 
[bookmark: _Toc303611130]
A1. Introducción 
[bookmark: _Toc303611131]La presente especificación técnica es para la contratación de un Servicio de Desparafinación en Yacimientos operados por  Pluspetrol. 
A2. Objeto 
La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los términos, condiciones, obligaciones y derechos que corresponden a Pluspetrol y al Contratista, del Servicio de Desparafinación  en los Yacimientos CENTENARIO, LOMA JARILLOSA, LOMA GUADALOSA, PUESTO SILVA, EL PORVENIR Y AGUADA BAGUALES que  Pluspetrol opera en la Provincia de Neuquén y en la Provincia de Rio Negro. 

A3. [bookmark: _Toc303611132]Descripción de las Locaciones 

AREAS ESTE
[bookmark: _Toc388884041]Centenario
Ubicado a 10 Kms de la Ciudad del Neuquén
[bookmark: _Toc388884042]
AREAS OESTE
El Porvenir
Ubicado a 80 Kms de la Ciudad del Neuquén y a 35 Kms de la Ciudad de Cutral Co

Aguada Baguales
Ubicado a 110 Kms de la Ciudad del Neuquén y a 40 Kms de la Ciudad de Cutral Co

Se considera imprescindible y de obligatoriedad que el oferente reconozca, previo a la presentación de la oferta, los distintos lugares donde se desarrollará el servicio, debiendo para ello recorrer la zona a los efectos de reconocer las singularidades de los mismos.-

Para el caso de AREAS OESTE el servicio se presta un 85 % en el Yacimiento Baguales y un 15 % en el Yacimiento El Porvenir. 



A4. Alcances del Servicio 
[bookmark: _Toc388884046]4.1     General
El Contratista, realizara el servicio de Desparafinación con Petróleo y/o Agua Caliente en cañerías de conducción y/o Tubing, incluyendo equipo y personal, para cubrir necesidades operativas en pozos de los Yacimientos mencionados y operados por PLUSPETROL.  

4.2	Particular 
4.2.1 Operaciones a realizar.
4.2.2 Desparafinación
· Operación Simple: se la denomina a la Desparafinación de la línea de conducción al Tubing de un pozo.
· Operación Combinada: se la denomina a la Desparafinación de la línea de conducción y del Tubing del pozo.
· Desparafinación por directa: se realiza inyectando petróleo caliente al Tubing , en determinados pozos o en operaciones con el equipo de Pulling. 
· Desparafinación de Ductos: se la denomina a la Desparafinación de Ductos de Control o general de los colectores de campo.
· Pruebas de Hermeticidad: se la denomina a las pruebas, en las que se da presión a una tubería para detectar pérdidas. 
· Operaciones Simultáneas: se las denomina a aquellas que se realizan en conjunto con el equipo de Slick Line, para pruebas de Hermeticidad o Desparafinación.

4.3 Equipamiento
4.3.1 Camión con Caldera  
· Caldera de Fuego directo a GLP
· Bomba de descarga para trasvasar el fluido desde el camión de cargas liquidas.
· Bomba alternativa de Alta Presión (capaz de trabajar a 100 kg/cm2). Indicar volumenes de inyección.
· Bomba Booster de sobrealimentación.
· Pileta de almacenamiento de 6 m3, calibrada.
· Manifold de maniobras , con sus respectivas
· Válvulas de Seguridad
· Tomas de presión y sus instrumentos
· Tomas de Temperatura y sus instrumentos
· Registrador de Presión y Temperatura, el mismo será con instrumento de carta grafica. 
· Medidor de caudal, para controlar volumen de fluido bombeado en la operación. Este equipo deberá permitir obtener registro de los caudales.
· Sistema automatizado de RCI. Matafuegos. 
· Deberá contar con todo el equipamiento necesario para acometer a las instalaciones, como mangueras de alta presión, líneas de armado,  uniones articuladas, soportes para líneas, etc.






4.3.2 Transporte de Cargas Liquidas
4.3.3 Camión 
· Camión de cargas liquidas, para el transporte del fluido a utilizar en la operación, desde la PTC y hasta el pozo o instalación a intervenir.
· Capacidad de 35 / 40 m3.
· Cisterna compartimentada (Aclarar cantidad y volumen de cada compartimiento).
· Capacidad de cargar el fluido Ventral o Superior.
· Cisterna doble, que permita transportar Petróleo y Agua a la vez. 
· Con habilitación para Transporte de Cargas Peligrosas. 
· NO puede ser un Camión con Bomba de Vacío.

4.3.4 Vehículo Liviano
· Vehículo liviano tipo Pick Up doble cabina. Equipada con radio VHF y Handy con  frecuencia de Pluspetrol. 
El proveedor deberá proveer a su cargo  para su operación y emergencias el equipamiento de radio VHF, los mismos deberán tener la frecuencia del sector al cual brindarán servicio como así también el canal de emergencia si existiese. Dicho equipamiento deberá estar dentro de los estándares de seguridades intrínsecas y operacionales de Pluspetrol S.A.
 A continuación aspectos técnicos a tener en cuenta del equipamiento a utilizar; 

· Para los dispositivos portátiles deberán ser antiexplosivos para zonas clase I,II,III y categorías A,B,C. En su fabricación bajo estándares internacionales
· Frecuencia VHF 136 – 174 Mhz 
· Sistema analógico de transmisión 
· Marca recomendada: Motorola 
· Modelos: Serie PRO / MOTRBO / EM 
· Para móviles/Bases: Potencia no menor a 40Watts de potencia 
· Para portátiles: Canaleros / 5 Watts de potencia 
· Este vehículo servirá para el transporte del personal a los Yacimientos y para el recorrido de las líneas a desparafinar.

4.3.5 Personal de Operaciones 
· El personal estará compuesto por 
· Un encargado responsable de las operaciones, con experiencia mínima de 10 años en este tipo de operaciones. Deberá contar con la habilitación para transportar cargas peligrosas.
· Un  ayudante calificado, con una experiencia mínima de 5 años en este tipo de operaciones. Deberá contar la habilitación para transportar cargas peligrosas.
· Un chofer para el camión de cargas liquidas, con experiencia mínima de 5 años en este tipo de operaciones. Deberá contar con la habilitación para transportar cargas peligrosas.

4.4 Certificaciones 
· Todo el equipamiento deberá contar con sus respectivos certificados de habilitación 
· Calibración de  instrumentos 
· Certificación de eslingas de seguridad 
· Certificación de Tanques LPG
· Certificación tubos de caldera
· Certificación de Manguerote AP
· Certificación  pileta de almacenamiento
· Certificación de Válvulas de Seguridad 
· Certificaciones de Transporte Cargas Peligrosas para el camión de cargas liquidas
· VTV del vehículo liviano


4.5 Modalidad del Servicio 
· El servicio será con la modalidad de equipo mensualizado
· De Lunes a Viernes de 08 hs a 17 hs.
· Para los Yacimientos Centenario, Loma Jarillosa, Loma Guadalosa y Puesto Silva, se considera que el servicio será cumplido todo el año. 
· Para los Yacimientos  El Porvenir y Aguada Baguales, se considera el servicio desde 15 de Marzo al 15  de Diciembre de cada año. Desde el 15  de Diciembre y hasta el 15  de Marzo del año entrante el servicio será compartido con el Yacimiento Centenario. 
· El oferente deberá cotizar también, las horas extras trabajadas fuera del horario normal de operaciones (Sábados –Domingos-Feriados). 


[bookmark: _Toc388884047]4.6 Plazo del Contrato
Duración de 3 años
[bookmark: _Toc388884048]4.7 Recursos Humanos
4.7.1 Detallar nómina de personal y equipos con que prestará el servicio, indicando gremio o convención colectiva de trabajo en que  encuadrará a su personal y cuyo ámbito de actuación tenga que ver legalmente con los trabajos que realizarán. Detallar si es propio o subcontratado.

4.7.2 Representante del Contratista ó Jefe de Operación
· El Contratista nombrará a su representante, quien será la única persona que hará todas las coordinaciones y transacciones con el Administrador del Contrato de Pluspetrol.  Su diponibilidad debe ser inmediata y en cualquier momento. 

[bookmark: _Toc388884053]Capacitación del Personal
El Contratista tiene la obligación de mantener una capacitación continua del personal afectado al Servicio de Operación. 
Los choferes deberán contar con 
· Habilitación para cargas Peligrosas
· Curso habilitante de Manejo Defensivo  
El Contratista dará a conocer, el Programa de Capacitación que tendrá su personal durante el Servicio de Operación, tanto de parte técnica como parte de seguridad y medio ambiente


A5. Inspecciones y Habilitaciones 
El Contratista debe dirigir y controlar la realización de los trabajos solicitados/aprobados por  PLUSPETROL SA y estarán sujetos a la inspección y supervisión de PLUSPETROL SA.
Tanto los equipos como el personal deberán contar con las siguientes habilitaciones y presentarlas junto con su oferta, sin perjuicio de lo solicitado en Anexo Normas básicas de medio Ambiente, Salud y Seguridad para contratistas.  
A6. [bookmark: _Toc303611135]Responsabilidad del Contratista 
[bookmark: _Toc303611140]Antes de iniciar el servicio, el contratista deberá mantener una entrevista con el Administrador del contrato y el personal de Seguridad del Yacimiento,  a fin de verificar el conocimiento de su parte en todas las normas internas relacionadas con la prevención de accidentes, incendios y la utilización de los correspondientes permisos de trabajo.

El Contratista deberá atender todas las observaciones de la inspección en lo referente a la forma de ejecución de las tareas.

Las comunicaciones entre ambas partes se realizarán a través de los Libros de Ordenes de Servicio  y Notas de Pedidos.

[bookmark: _Toc303611142]El Contratista deberá dar cumplimiento a todo lo expresado en las Órdenes de Servicio, quedando habilitado para efectuar las reservas que considere, pero no eximiéndolo del cumplimiento expreso de las mismas.	
 

Anexo 1: Documentación a Cumplimentar

Anexo 2: Documentación a Cumplimentar
















ANEXO 1


DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR

CONDUCTOR

· Carné de conducir municipal Cat “ E “
· Licencia para carga Peligrosa ( Psicofísico )Ley 24449-Res. 444/99
· Curso de carga Peligrosa. Vigencia – Resolución S.T. N° 65/00
· ART (Compañía )
· Numero de CUIL
· Numero de DNI / CI
· Seguro de vida (Compañía, N° de Póliza, Vigencia, Subrogación )
· Nombre Completo


UNIDAD TRACTORA

· Dominio ( Patente )
· Año / Modelo
· Seguro (Compania, N° de Poliza, Vigencia, Subrogación )
· Marca de la Unidad
· Revisión Técnica (Vencimiento )- Ley 24449, Dtos. Reglamentarios y Disposiciones Vigentes)
· Inscripción de Registro Único de Transporte Automotor (RUTA ) Vto.( Ley 24653 y Dtos. Reglamentarios)

TANQUE

· Numero de Identificación Interno
· Año / Modelo
· Dominio ( Patente )
· Fabricante
· Nombre de la Empresa Transportista
· Compañía de Seguro ( N° de Póliza, Vigencia, Subrogación )
· Revisión técnica ( Numero, Vigencia )-Ley 24449, Dtos, Reglamentarios y Disposiciones Vigentes.
· Inscripción de Registro Único de Transporte Automotor ( RUTA ) Vto. ( Ley 24653 y Dtos. Reglamentarios)
· Certificado de Prueba Hidráulica ( c/ cinco Años ) avalado  por Empresa Auditora Habilitada. -
· Certificada de Calibración de Válvulas de Seguridad (c/dos Años ) avalado  por Empresa Auditora Habilitada
· Certificado de Prueba  Hidráulica de mangueras ( 6 Meses ) avalado  por Empresa Auditora Habilitada
· Capacidad del tanque


PROPIETARIO

· Nombre
· Domicilio Legal
· Numero de CUIT




ANEXO 2


DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR

CONDUCTOR

· Carné de conducir municipal Cat “ E “
· Licencia para carga Peligrosa ( Psicofísico ) Vigencia- Ley 24449-Res. 444/99
· Curso de carga Peligrosa. Vigencia – Resolucion S.T. N° 65/00
· ART (Compañía ) (Vigencia)
· Numero de CUIL
· Numero de DNI / CI
· Seguro de vida (Compañía, N° de Póliza, Vigencia )
· Nombre Completo


UNIDAD TRACTORA

· Dominio ( Patente )
· Año / Modelo
· Seguro (Compania, N° de Poliza, Vigencia )
· Marca de la Unidad
· Revisión Técnica (Vencimiento )- Ley 24449, Dtos. Reglamentarios y Disposiciones Vigentes)
· Inscripción de Registro Único de Transporte Automotor (RUTA ) Vto.( Ley 24653 y Dtos. Reglamentarios)

TANQUE

· Numero de Identificación Interno
· Año / Modelo
· Dominio ( Patente )
· Fabricante
· Nombre de la Empresa Transportista
· Compañía de Seguro ( N° de Póliza, Vigencia )
· Revisión Técnica (Vencimiento )- Ley 24449, Dtos. Reglamentarios y Disposiciones Vigentes)
· Inscripción de Registro Único de Transporte Automotor (RUTA ) Vto.( Ley 24653 y Dtos. Reglamentarios)
· Certificado de Inspección Visual Interna por Empresa Auditora Habilitada
· Certificada de Inspección Visual Externa por Empresa Auditora Habilitada
· Certificado de Prueba de estanqueidad y Medición de Espesores por Empresa Auditora Habilitada
· Capacidad del tanque
· Normativa: Disposición 76/1997 y Resolución 905/2006

PROPIETARIO

· Nombre
· Domicilio Legal
· Numero de CUIT





5

