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NECESIDADES PARA SERVICIO DE HOT OILING Y HOT WATERING PARA POZOS PRODUCTORES

A) OBJETIVO: Llamar a concurso de precios para los servicios de hot watering y hot oiling en pozos productores, líneas de conducción y oleoductos en Yacimiento Sierras Blancas y Cruz de Lorena.

B) ÁMBITO DE APLICACIÓN: Pozos productores con sistema de extracción por bombeo mecánico, fluencia natural, líneas de conducción de pozos, oleoductos y planta de tratamiento de crudo en áreas operadas por SHELL (O&G Developments Ltd. SA).

C) DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: Se necesita realizar el servicio de desparafinación de pozos, líneas de conducción y oleoductos en los pozos de yacimientos de Sierras Blancas y Cruz de Lorena. Tener en cuenta los dos escenarios siguientes:
a. Servicio de Hot oiling y hot watering: realizar el servicio con petróleo o agua según se defina la necesidad, con las siguientes consideraciones:
i. Se deberá proveer la caldera para calentamiento y el bombeo del fluido caliente al pozo.
ii. Si se realiza operación de hot watering, se deberá proveer el agua y la cisterna para realizar la operación.
iii. Se deberán proveer todos los materiales para el conexionado de mangueras en camiones, ductos y puente de producción.
iv. Distancia desde Neuquén hasta yacimiento: 80 km
v. Fluido para desparafinar: Petróleo de los pozos productores a proveer en camiones cisternas del servicio de transporte con salida de conexión de 3 pulgadas
vi. Longitud y característica de la línea o Pozo a desparafinar:
1. Línea de conducción de 6 km de ERFV de 3 pulgadas (temperatura de desparafinación máxima 50°C). Se recibe en piletas provistas por Shell y línea de conducción de acero al carbono de 15 Km de 4 pulgadas de diámetro los primeros 10 km y luego de 6 pulgadas de diámetro (sin restricción de temperatura de operación). Se recibe el fluido en la EPF de Shell.
2. Pozos productores con sistema de levantamiento por bombeo mecánico. Se debe considerar la operación de inyección por anular del pozo y producción del fluido por directa con el equipo de bombeo en marcha o fuera de servicio.
vii. Necesidad: Por jornada de trabajo. Se estiman dos jornadas cada 15 días en época invernal y una jornada cada 30 días en época de verano.
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