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	CÓDIGO: EHS – 01 - 02
	FECHA DE APROBACIÓN: 
	PÁGINA: 10 de  12

	
	PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS 



1.1 FORMULARIO DE ANÁLISIS DE RIESGO
	OBRA / SERVICIO
	SERVICIO DE DESPARAFINACION


	GRUPO DE ANÁLISIS
	GORDO JORGE-GORDO FERNANDO-GORDO M.CONSTANZA 


	SECTOR

	Producción


	YACIMIENTO

	Baguales


	FECHA
	04.10.2016



	LISTADO DE TAREAS 
	PELIGROS
	Severidad
	Probabilidad 


	RIESGO
	ACCIONES CORRECTIVAS / CONTROL DE RIESGOS

	
	
	
	
	ASL
	ARA
	

	Carga de GLP a equipo HWO
	· Atropello-MOVIMIENTO
· Vuelco-MOVIMIENTO
· Choque con otros vehículos-MOVIMIENTO

	3
	2
	6 (PS)
	
	· Aplicar Manejo Defensivo. 

· Respetar velocidades establecidas.

· Respetar el distanciamiento entre vehículos (3 segundos)

· Tener siempre presente la disponibilidad de una persona para realizar señas


	
	· Caída en altura-GRAVEDAD

	2
	1
	2 (T)
	
	· Ascenso a plataforma de carga, utilizando correctamente la
escalera, no colgarse de las barandas

	
	· Incendio-Explosión
	4
	2
	8 (S)
	
	· Verificar la correcta interconexión de HWO y planta de GLP. Aplicar operatoria de carga como indica procedimiento de carga de GLP
· Mantener siempre el motor del equipo apagado. No generar chispas.
· Disponer de los equipos extintores en buenas condiciones, y durante la carga de GLP. Control mensual de extintores. Se deben evitar generar fuentes de ignición cuando se realiza la carga de GLP (Ej: ignición de motor de equipos, fumar, golpear con materiales explosivos)

	Traslado de cargas líquidas, transporte y ubicación en locación, montaje-conexión a HWO. Desmontaje
	· Atropello-MOVIMIENTO
· Vuelco-MOVIMIENTO
· Choque con otros vehículos-MOVIMIENTO

	3
	2
	6 (PS)
	
	· Aplicar Manejo Defensivo. 

· Respetar velocidades establecidas.

· Respetar el distanciamiento entre vehículos (3 segundos)

· Tener siempre presente la disponibilidad de una persona para realizar señas


	
	· Caídas a Nivel-MOVIMIENTO
	1
	2
	2 (T)
	
	· Movimientos seguros y con precaución

· Revisión del área donde se circule



	
	· Golpes 


	2
	2
	4 (PS)
	
	· Movimientos seguros y con precaución. 
· Uso de los EPP (guantes de nitrilo, anteojos de seguridad, casco, calzado y mameluco de trabajo) adecuados. 

· Usar las herramientas adecuadas y en buen estado. 
· No sobrecargar con el peso de uno, para ejercer mayor fuerza.


	
	· Sustancias que causan daño por inhalación/ojos- QUIMICOS

	1
	2
	2(T)
	
	· Chequeo  de manguerote y acoples, para verificar la ausencia de perdidas

· Recuperar fluido antes, de realizar el desmontaje.

· Uso permanente de anteojos de seguridad. Tener disponible la estación lavaojos

	
	· Exceso de esfuerzo al levantar/manejar objetos manualmente.-MOVIMIENTO
	1
	2
	3(PS)
	
	· Levantamiento manual de cargas. 

· Solicitar ayuda a un compañero cuando se requiera levantar una carga pesada. 
· Realizar la fuerza con las piernas, NUNCA CON LA ESPALDA, NO DOBLAR LA ESPALDA

	Tareas en boca de pozo
	· Atrapamiento-MOVIMENTO

	3
	2
	6 (PS)
	
	· NUNCA ubicarse cerca de los contrapesos del AIB. Verificar con planilla de locación los dispositivos de seguridad del AIB

	
	· Riesgo Eléctrico
	3
	2
	6(PS)
	
	·  No tocar tableros eléctricos sin autorización.

	
	· Caídas en altura objetos (cabeza AIB)-GRAVEDAD
	3
	1
	3 (PS)
	
	· Verificar  los dispositivos de seguridad del AIB de forma visual



	
	· Gas Sulfhídrico-Sulfuro de hidrogeno-QUIMICA
	3
	2
	6(PS)
	
	· Uso permanente de detector de sulfhídrico portátil. Calibración de instrumento. 
· Verificar antes de acercarse a la boca de pozo que se cuenta con el detector de sulfhídrico. 



	
	· Presión (de instalaciones)-PRESION
	3
	2
	6 (PS)
	
	· Chequeo de presión previo ingreso a Boca de pozo.
·  Aplicación de procedimiento de Desparafinación. 
· Siempre se debe verificar la presión con los instrumentos correspondientes.  

	
	· Derrames de HC y derivados
	2
	2
	
	4(PS)
	· Colocar bandeja en boca de pozo para evitar, la caída de agua o parafina en el suelo.


	
	· Exposición a animales/ insectos/ reptiles- BIOLOGICOS
	2
	2
	4(PS)
	
	· Verificar la ausencia de insectos o arácnidos, en cercanías a las áreas a trabajar.
·  Revisión permanente de los EPP, no dejar los mismos en el piso o en base de AIB


	
	· Proyección de objetos al realizar maceado-MOVIMIENTO
	1
	2
	2 (T)
	
	· Uso permanente de Anteojos de seguridad, cuando se realizan tareas de maceado. 

· Chequeo de herramientas manuales, a diario y check list mensual. Uso correcto de los EPP. 
· Realizar charla diaria de seguridad


	
	· Exceso de esfuerzo al levantar/manejar objetos manualmente.-MOVIMIENTO

	1
	2
	2 (T)
	
	· Aplicar técnica segura de levantamiento manual de cargas. 

· Levantar las cargas siempre con la ayuda de un compañero

	Transporte de HWO  a locación, ubicación y montaje, bombeo de fluido, 
desmontaje.

	· Caída a distinto nivel-GRAVEDAD
	2
	2
	4 (PS)
	
	· No saltar del camión. 
· Descender de espaldas a la puerta, y pisando peldaño por peldaño.
· Mantener 3 puntos de apoyo/sujeción


	
	· Atropello-MOVIMIENTO
· Vuelco-MOVIMIENTO
· Choque con otros vehículos-MOVIMIENTO

	3
	2
	6(PS)
	
	· Aplicar Manejo Defensivo. 

· Respetar velocidades establecidas.

· Respetar el distanciamiento entre vehículos (3 segundos)

· Tener siempre presente la disponibilidad de una persona para realizar señas
· Estar atento y reducir la velocidad, debido a la presencia de animales sueltos en el área.


	
	· Exceso de esfuerzo al levantar/manejar objetos-MOVIMIENTO
	1
	2
	2(T)
	
	· Solicitar ayuda a un compañero cuando se requiera levantar una carga pesada.


	
	· caída a nivel-MOVIMIENTO
	1
	2
	2(T)
	
	· Verificar las zonas antes de circular,
·  uso correcto del calzado de seguridad 
· Prestar atención por los sitios donde se circula, tener en cuenta, que las locaciones presentan desnivel, como así también, piedras.

· No dejar herramientas tiradas en las áreas de trabajo y circulación


	
	· exposición a animales, insectos-BIOLOGICOS
	2
	2
	4(PS)
	
	· Uso correcto del calzado de seguridad y ropa de trabajo, como así también de guantes de seguridad.
· No circular por fuera de la  locación, por la posibilidad de encontrar insectos.


	
	· Golpes-MOVIMIENTO
	1
	2
	2(T)
	
	· Usar las herramientas adecuadas y en buen estado. No sobrecargar con el peso de uno, para ejercer mayor fuerza.


	
	· derrames de HC
	2
	2
	
	4(PS)
	· Verificación de estado de materiales.
·  Realización de PH  a manguerote. 
· Colocación de tapón en extremo de manguerote. Verificar que este colocado el tapón de manguerote. 
· Colocar bandeja o tacho al retirar tapón.

	
	· Quemaduras-Temperatura
	
	
	
	
	· Configuración de alarmas de presión y temperatura máxima, según procedimiento operativo.

· Controlar presión en serpentín de caldera.

· Verificar constantemente la temperatura de bombeo, como así también el estado de hermeticidad de caldera y líneas.

· En casos de quemaduras, activar el botón de pare de emergencias y dar aviso a supervisión.

	
	· Atrapamiento-MECANICO
	3
	2
	6(PS)
	
	· NUNCA ubicarse cerca de los contrapesos del AIB. 
· Verificar con planilla de locación los dispositivos de seguridad del AIB. 

· No abrir las puertas de bombas mientras la misma se encuentra en funcionamiento.

	
	· Gas Sulfhídrico-Sulfuro de hidrogeno-QUIMICO
	3
	2
	6(PS)
	
	· Uso permanente de detector de sulfhídrico.
·  Certificación de instrumentos de control. 

· Verificar antes de acercarse a la boca de pozo que se cuenta con el detector de sulfhídrico.

	
	· Presión (de instalaciones y equipo)-PRESION
	3
	2
	6(PS)
	
	· Chequeo de presión previo ingreso a Boca de pozo. 
· Solicitar información de pozo a Recorredor (presiones)
· Aplicación de procedimiento de Desparafinación. Siempre se debe verificar la presión con los instrumentos correspondientes.

	
	· Ruido-SONIDO
	3
	1
	3(PS)
	
	· Mediciones Sonoras.
· Entrega de los protectores auditivos correspondientes
·  Realización de audiometrías. 
· Control del uso de protectores auditivos 
· Capacitación en RUIDO

	
	· Incendio y explosión 
	4
	2
	8(S)
	
	· Interconectar puesta a tierra de equipo desparafinador, cargas liquidas a pozo.

· Verificación de todas las válvulas del circuito de gas (desde tanque a caldera). 
· Verificación mensual de los dispositivos de seguridad de de caldera. Verificación anual de instrumentos de caldera. Verificación quincenal de parada de emergencia de caldera. Encender caldera con la tapa cerrada. 
· Ubicarse a un costado de la misma al encender. NO USAR LAS MANGAS REMANGADAS DEL MAMELUCO.
·  Uso de anteojos de seguridad, guantes y mameluco de trabajo
· Aplicar los pasos correctos para el encendido de caldera.

	Verificación de temperatura en batería/satélite

	· Gas Sulfhídrico-Sulfuro de hidrogeno-QUIMICO
	3
	2
	6(PS)
	
	· Uso permanente de detector de sulfhídrico portátil. Calibración de instrumentos. 
· Verificar antes de acercarse a la boca de pozo que se cuenta con el detector de sulfhídrico.

	
	· Golpes-MOVIMIENTO
	1
	2
	2(T)
	
	· Usar las herramientas adecuadas y en buen estado.
·  Circular y acceder por los lugares apropiados,

	Acondicionamiento de locación
	· Caída de objetos-GRAVEDAD
	1
	2
	2(T)
	
	· Sujetar firmemente las herramientas, de las empuñadoras.
· Guardar materiales y herramientas, en los lugares adecuados para tal fin


	
	· Exceso de esfuerzo al levantar/manejar objetos-MOVIMIENTO
	2
	1
	2(T)
	
	· Solicitar ayuda a un compañero cuando se requiera levantar una carga pesada. 
· Realizar la fuerza con las piernas, NUNCA CON LA ESPALDA, NO DOBLAR LA ESPALDA


	Coordinar entrega de instalación


	FIRMA

	
	
	
	
	

	Identification
	SUP. EJECUTANTE
	SUP. SOLICITANTE
	SUP. AUTORIZANTE
	SAFETY
	

	FIRMA
	
	
	
	
	

	Identificación
	
	
	
	
	


	
	
	PROBABILIDAD

	
	
	Improbable (1)
	Poco Probable (2)
	Probable (3)
	Muy probable (4)

	SEVERIDAD
	Leve (1)
	Tolerable
	1
	Tolerable
	2
	Poco significativo
	3
	Poco significativo
	4

	
	Moderado (2)
	Tolerable
	2
	Poco significativo
	4
	Poco significativo
	6
	Significativo
	8

	
	Grave (3)
	Poco significativo
	3
	Poco significativo
	6
	Significativo
	9
	Intolerable
	12

	
	Catastrófico (4)
	Poco significativo
	4
	Significativo
	8
	Intolerable
	12
	Intolerable
	16
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