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	INSPECCIÓN  DE EQUIPO
(CHECK LIST) 
	Código: SMA-FOR-031
Versión Nº00

Fecha de vigencia: 28/03/2014



	OPERADORA:
	Nº EQUIPO:

	LOCACIÓN:
	FECHA:

	JEFE DE EQUIPO:
	HORA:

	OPERACIÓN:
	INSPECIONADO POR:

	1. EQUIPO EN DTM
	2. ELEMENTOS DE PROTECCION (EPP)

	Nº
	TAREA
	RES.
	Nº
	TAREA
	RES.

	1
	Luces Delanteras
	
	1
	Protección en Cabeza
	

	2
	Luces Traseras
	
	2
	Protección en Pies
	

	3
	Luces Adicionales
	
	3
	Protección en Manos
	

	4
	Bocina
	
	4
	Protección en Ojos
	

	5
	Limpia parabrisas
	
	5
	Vías Respiratorias
	

	6
	Calefacción
	
	6
	Oídos
	

	7
	Puertas
	
	7
	Indumentarias
	

	8
	Ventanas
	
	8
	Cinturón de seguridad 
	

	9
	Piso - Estado
	
	9
	Cola amarre
	

	10
	Estado chasis
	
	10
	Cabos de amarre dobles
	

	11
	Tanque combustible
	
	11
	Salvacaídas CR cable T3 (min 2)
	

	12
	Neumáticos / Auxilio
	
	12
	Anclaje Pirosalva
	

	13
	Arrestachispas
	
	
	
	

	14
	Balizas reglamentarias
	
	3. PRIMEROS AUXILIOS

	15
	Cinturones de seguridad
	
	Nº
	TAREA
	RES.

	16
	Apoyacabezas
	
	1
	Botiquín 1ros auxilios
	

	17
	Cartel indicador ancho y largo
	
	2
	Camilla
	

	18
	Permiso vialidad
	
	3
	Férulas neuplast. Estado y limpieza
	

	19
	Calzas
	
	4
	Equipo lavaojos
	

	
	4. PROTECCION CONTRA INCENDIO
	
	7. CONTRAVIENTOS

	Nº
	TAREA
	RES.
	Nº
	TAREA
	RES.

	1
	Extintor x 2,5 Kg cantidad
	
	1
	Anclaje
	

	2
	Extintor x 5  Kg cantidad
	
	2
	Triangulo
	

	3
	Extintor x  10  Kg cantidad
	
	3
	Rolos
	

	4
	Ubicación extintores
	
	4
	Pernos y seguros
	

	6. MASTIL
	5
	Guardacabos
	

	Nº
	TAREA
	RES.
	6
	Grampas 3 x cable
	

	1
	Documentación de ultima inspección
	
	7
	Cables
	

	2
	Especificaciones del fabricante y placa de operación.
	
	8
	Estrobos de seguridad
	

	3
	Corrosión, fisuras
	
	9
	Balizas en lugar de trafico/señalización
	

	4
	Escaleras
	
	10
	Correcta tensión de cables
	

	5
	Cable de extensión/cilindro , estado
	
	

	7
	Corona, baliza
	
	

	8
	Poleas, protectores, lubricación
	
	9. CUADRO DE MANIOABRAS

	9
	Telescópico primer tramo
	
	Nº
	TAREA
	RES.

	10
	Purgado del sistema hidráulico
	
	1
	Soporte de extintor x 10 kg.
	

	11
	Brazos estabilizadores
	
	2
	Escaleras, barandas
	

	12
	Identificación de equipo
	
	3
	Sistema arrestachispas
	

	13
	Iluminación suficiente
	
	4
	Pasarelas
	

	14
	Instalaciones eléctricas estanca y APE
	
	5
	Instrumentos
	

	15
	Riendas de carga, tensores
	
	6
	Protecciones y guardas
	

	16
	
	
	7
	Instalación eléctrica, protecciones
	

	17
	
	
	8
	Reflectores
	

	18
	
	
	9
	Tambor de aparejo, estado de cable
	

	8. BOCA DE POZO - HERRAMIENTAS
	10
	Enrollamiento,
	

	Nº
	TAREA
	RES.
	11
	Pernos y seguros
	

	1
	Escaleras de acceso, inclinación, material anti deslizante, medidas.
	
	12
	Registro de Tn/milla,
	.

	2
	Barandas
	
	13
	Sistema de freno de aparejo, huelgo
	

	3
	Elevador seguro de cierre huelgo verif. De fisuras, tuercas autofrenantes.
	
	14
	Tambor de pistoneo ,estado ídem pto 10
	

	4
	Bocina
	
	15
	sujeción de sensor de peso
	

	5
	Cables de retenidas, certificados de fabricación
	
	16
	Carretel-seguro
	

	6
	Piso de trabajo, antidesl. Limpieza
	
	17
	Nivel de aceite hidráulico
	

	7
	Instalaciones eléctricas estancas y anti ex
	
	18
	Compresores, válvulas de alivio
	

	8
	Llave hidráulica, pernos con seguro, cable sostén, grilletes con seguros, guardacabos, grampas, eslingas seguridad y brazo de retenida  
	
	19
	Tanques de gas oíl
	

	
	
	
	20
	Patas traseras pluma seguros
	

	9
	Herramientas de mano
	
	21
	Patas hcas traseras contratuercas
	

	10
	Instrumental de operación
	
	22
	Patas delanteras y contratuercas
	

	11
	Reflectores, estado de vidrios, limpieza
	
	23
	
	

	12
	Iluminación mínima 200 lux
	
	10. CONTROL AMBIENTAL

	13
	Guinche hidráulico, fijación carteles de capacidad estado de cable, enrollamiento guardacabos, giratorio, eslabón, cadena, gancho
	
	Nº
	TAREA
	RES.

	
	
	
	1
	Recipientes de residuos, tapas, señalización.
	

	14
	Caballetes de varillas/impermeabilización
	
	2
	
	

	15
	Pernos y seguros
	
	3
	Línea de venteo, quemador, cantidad de estacas, estado de amarre.
	

	16
	Cartel prohibido fumar
	
	4
	Generación y disposición de residuos
	

	17
	Cartel coloque cadena en palanca de aparejo
	
	5
	Consumo de Gas Oíl
	

	18
	Resguardo de maquinista
	
	6
	Información de derrame
	

	19
	
	
	7
	Acta de entrega y recepción  de loc.
	

	20
	
	
	8
	Capacitación medio ambiente
	

	21
	
	
	9
	Línea de venteo, quemador, cantidad de estacas, estado de amarre.
	

	22
	
	
	10
	Simulacros
	

	11. CASILLAS Y VESTUARIOS
	12. VARIOS

	Nº
	TAREA
	RES.
	Nº
	TAREA
	RES.

	1
	Conexiones eléctricas embutidas
	
	1
	Equipo autónomo, Detectores de gases
	

	2
	Disyuntor diferencial
	
	2
	Radio-batería
	

	3
	Orden y limpieza
	
	3
	Roles de contingencia
	

	4
	Puesta a tierra
	
	4
	Tablones de apoyo de gatos hidráulicos
	

	5
	Agua potable
	
	5
	Señaleros para localizar equipo
	

	6
	Tomacorrientes, enchufes
	
	6
	Estacionamiento/ demarcación del perímetro
	

	7
	Sanitarios
	
	7
	Cartel de estacionamiento
	

	8
	Calefacción
	
	8
	Manga de viento en condiciones
	


	=Bien             RC= Reacondiciona a corto plazo (< una semana).             NT= No tiene.

	RM= Reacondiciona a mediano plazo (< dos semana).           C= Critico (Reacondicionar de inmediato).


Observaciones: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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