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DESCRIPCION DE ELEMENTOS COMPONENTES DE EQUIPO

	Elemento
	Periodicidad

	Aparejo
	12 meses

	Llave hidráulica de varilla de bombeo
	12 meses

	Brazo retenida llave hidráulica
	N/C

	Contra llave hidráulica
	6 meses

	elevadores de varilla
	6 meses

	llaves manuales de varillas (pico pato /petol)
	6 meses

	adaptador de gancho de varilla
	6  meses

	gancho de varilla
	6  meses

	cuña manual
	6  meses

	muertos retenidos llave
	24  meses

	válvulas de seguridad de bomba de ahogue
	12 meses

	mástil
	24  meses

	traba mástil
	24  meses

	pernos de telescópico 1º tramo
	24  meses

	orejas de pistones 1º tramo
	24 meses

	base anclaje guinche hco.
	12  meses

	tensores viento de carga
	24  meses

	corona (pastecas, ejes, base)
	24  meses

	sistema de freno tambor ppal.,  varillas y pernos
	12 meses

	sistema de freno tambor de pistoneo
	12 meses
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