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	MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA 
	Código: SMA-FOR-013

Versión: 01
Fecha vigencia: 26/11/2015



	Fecha:
	Hora:

	Instalación/equipo: 
	

	Equipo de Medición: 
	Unidad: Ω (ohm) 

	Vencimiento de Calibración:
	

	Ente Calibrador: 
	

	Punto de Medición
	Resultados
	Observaciones

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Observaciones: Reglamento de instalaciones eléctricas de  la Asociación electrotécnica Argentina

a) Partes de la instalación cubiertas por protección diferencial: El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será de 10 ohm (preferentemente no mayor de 5 ohm) (IRAM 2281 -Parte III).



	                            ………………………………………                                  

                                     Firma SMA


Seguimiento de Acciones preventivas/correctivas
	Desvío
	Acción preventiva/correctiva
	Fecha cumplimiento
	Responsable/s
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