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	Aclaración: 

La Dirección de la empresa OIL ADDPER SERVICE establece, que toda la documentación que se utiliza en la empresa y/o integra el SGI de la misma, contenga el nombre y logotipo con el cual es reconocida por sus Clientes y mercado en general. Respondiendo a la siguiente denominación comercial “GOS GREEN OIL SERVICES”.
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1. Objetivo  

Establecer un procedimiento seguro para la realización de tareas de recuperación y descarga de fluido con camión de vacío.
2. Alcance 

Todas las operaciones que se realicen con camión de vacío de GREEN OIL SERVICES SRL
3. Definiciones 

Camión recuperador: camión con cisterna y bomba de vacío, el cual se utiliza para la recuperación y descarga de fluidos.
4. Responsabilidades 

El responsable del cumplimiento y aplicación de este procedimiento es el chofer del Camión de Vacío, como así también todas aquellas personas, equipos que trabajen en conjunto con el equipo de recuperación de vacío.
5. Desarrollo

   5.1. Requisitos del Vehículo 

Deberá contar con toda la documentación vigente.
· La unidad deberá estar autorizada para este tipo de transporte con toda la rotulación legal vigente según la Ley de Tránsito Nro. 24.449 Decreto 779/95 ST. 
· Habilitación para ingreso a yacimiento para el cual esté prestando servicios. 

5.2. Requisitos del Chofer 

· Estar habilitado según las normas legales vigentes 
· Contar con carnet de Manejo Defensivo, Cargas Peligrosas o Generales según corresponda.
5.3. Equipamiento del Camión
· Arresta llamas (colocarlo antes de ingresar y al retirarse del lugar a recuperar)
· El caño de escape debe estar alejado de las bocas de descarga del camión no menos de 1metro. 
· Manguera de venteo de 15 metros

· Tanque de almacenaje, que contará con conexiones de mangueras de 3” con sus acoples rápidos, sus tapas y seguros correspondientes 
· Bandejas ecológicas para evitar cualquier tipo de derrame 
· Un juego de calzas para bloqueo de camión

· Equipo detector de mezcla explosiva

· Deberá contar con 2 extintores de 10 Kg PQS ABC

· Una puesta a tierra
· Conos de señalización 
· Un crique acorde al peso del camión y su llave de ruedas.
· Un botiquín. 
· El camión deberá contar con llave de corte de corriente a la salida del polo positivo de la batería y en la entrada de alimentación del alternador para evitar corto circuitos.
· Conexiones de mangueras de 3” con sus acoples rápidos, sus tapas y seguros 
· Manguerote de trasvase de 3” con certificado de prueba de hermeticidad. 

5.4. Transporte 

· El chofer es responsable del cumplimiento de las normas internas y de clientes.

· Usar siempre cinturón de seguridad. 

· Conducir con luces encendidas. 

· Transitar únicamente por los caminos y accesos  habilitados  y no por caminos secundarios o alternativos. (solo con autorización previa y consultar estado de caminos)
· Ante cualquier inconveniente durante el transporte, el chofer es responsable de dar aviso a su supervisor.

5.5. Recuperación de fluido en cámaras, líneas a desarmar, bandeja de contención de equipos de yacimiento
· Antes de ingresar a cualquier instalación se deberá contar con permiso de trabajo, validación de ARO y ATS.
· En el caso que se debe ingresar a planta, se deberá dar aviso a sala de Control, y registrarse en la misma

· Para circular en planta, deberá realizarlo a paso de hombre, teniendo precaución para maniobrar en espacios reducidos

· Para posicionarse deberá disponer de señalero
· Bloqueara  unidad 
· colocar calzas de bloqueo

· Utilizar detector de mezcla explosiva

· Delimitar área de trabajo con conos

· Posicionamiento de extintores

· Conectar puesta a tierra

· Colocar manguerote a la válvula de conexión o en el lugar a recuperar

· Encastrar bomba de vacío y aguardar que se genere el mismo. 

· Abrir válvula de manguerote para succión

· Durante la operación el chofer no debe realizar otra tarea. 

· El chofer es responsable de controlar el nivel de la carga 

· Finalizada la operación, chofer retira manguerote 

· Hace vacío para retirar el fluido que pueda contener manguerote

· Cierra válvula de camión 

· Desconectar manguerote, colocar tapa en extremo y lo coloca en su posición para transporte

· Cerrar válvula de transporte

· Desconectar puesta a tierra

· Coloca extintores en soportes

· Retira conos

· Retira las calzas.
· Retirarse de locación

5.6.  Recuperación de piletas, bandejas y bermas de locación SB 1008

· Antes de ingresar a cualquier instalación se deberá contar con permiso de trabajo, validación de ARO y confección de ATS 

· Al ingresar a planta de SB 1008, se deberá dar aviso a operadores de planta 

· Para circular en planta, deberá realizarlo a paso de hombre, teniendo precaución para maniobrar en espacios reducidos

· Una vez ubicado en zona de recuperación de fluidos (pileta de almacenamiento, moto bomba, berma, bodega del pozo):
· bloqueara unidad
· Colocar calzas de bloqueo 
· Utilizar detector de mezcla explosiva 
· Delimitar área de trabajo con conos 
· Posicionamiento de extintores
· Conectar puesta a tierra 
· Operador de planta SB 1008, colocara en válvula de 4” de pileta, acople tipo palanca macho 
· Se conecta manguerote de camión recuperador en conexión indicada anteriormente 

· Encastrar bomba de vacío y aguardar que se genere el mismo.

· Abrir válvula de 4” de pileta 

· Abrir válvula de manguerote para succión

· Durante la operación el chofer no debe realizar otra tarea. 

· El chofer es responsable de controlar el nivel de la carga

· Finalizada la operación, chofer retira manguerote 

· Hace vacío para retirar el fluido que pueda contener manguerote 

· Cierra válvula de camión

· Desconecta manguerote y lo coloca en su posición para transporte

· Cierra válvula de transporte 

· Desconecta puesta a tierra 

· Coloca extintores en soportes

· Retira conos Retira las calzas,

· Enciende las luces

· Para recuperar fluido acumulado en berma, bandeja de contención o motobomba, solamente se realiza con el manguerote de trasvase. 

5.7. Recuperación de fluido con temperatura en HEATER

· Antes de ingresar a cualquier instalación se deberá contar con permiso de trabajo validación de ARO y confeccionar ATS.
· Para ingreso a planta, dar aviso a sala de Control, y registrarse.

· Circular a paso de hombre, teniendo precaución para maniobrar en espacios reducidos

· Solicitar a personal de planta, lo asista de señalero para la ubicación y posicionamiento en HEATER

· Bloquear unidad y colocar calzas en ruedas de tracción
· Utilizar detector de mezcla explosiva

· Delimitar área de trabajo con conos

· Posicionamiento de extintores

· Conectar puesta a tierra

· El punto de conexión en HEATER es en brida de 3” S150 

· Conectar manguerote de 3” de camión recuperador, a conexión de HEATER

· Antes de comenzar con la recuperación, la manguera de venteo de gases, deberá posicionarse lo más alejado posible de las tomas de aire del HEATER, considerando la dirección del viento.
· Abrir válvula esférica de manguerote

· Operadores de EPF abren válvula de HEATER

· Se comienza el trasvase de fluido desde HEATER a camión recuperador, SIN utilizar bomba de vacío. (con la misma presión de HEATER se carga camión recuperador)

· Chofer controla nivel de llenado de cisterna

· Una vez lleno, se coloca mascara facial y guantes para alta temperatura

· Operador de EPF cierra válvula de HEATER

· Chofer de GOS Cierra válvula de manguerote de camión

· Hace vacío para retirar el fluido que pueda contener manguerote
· Desconecta manguerote, colocar tapa en extremo y lo coloca en su posición para transporte

· Cierra válvula de transporte

· Desconecta puesta a tierra

· Coloca extintores en soportes

· Retira conos

· Retira las calzas.

· Retirarse de locación

6.  Registros 

SMA-FOR-050 Asignación segura de trabajo

SMA- FOR-040 Análisis de riesgos operativos- Camión recuperador

SMA-PE-004 Preparación de respuesta ante emergencias-Anexos-Roles de emergencia

SMA-FOR-010 Check list cargas liquidas

Documentos externos

Permisos de trabajo

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4413598 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191
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