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1. Objetivo

Establecer un procedimiento  seguro para  las tareas de descarga, almacenamiento  y bombeo de agua de flowback a tanque 5030.
2. Alcance: 

Todo el personal involucrado en la descarga, almacenamiento y bombeo de agua de Flowback.
3. Responsabilidades
3.1. Operadores de planta (GOS): cumplir con lo establecido en este procedimiento. Hacer cumplir el mismo, a personal externo (transportistas, recorredores, etc.)
3.2. Ayudantes: cumplir y hacer cumplir con lo establecido en este procedimiento.

3.3. Laboratorista: cumplir y hacer cumplir con lo establecido en este procedimiento.
Tareas 

Operadores
Las tareas y responsabilidades que deben asumir y cumplir nuestros operadores son las siguientes:

· Chequeo de las instalaciones antes de comenzar la operación.
· Generación de permisos de trabajo

· Generación de partes operativos

· Asegurarse del buen funcionamiento de las bombas que se utilicen en los distintos procesos del tratamiento de agua.
· Control permanente de llenado de piletas.
· Comunicación permanente con sala de control para la tarea de bombeo de fluido.

· Reportar de cualquier anomalía al supervisor.
· Cumplir con las medidas de seguridad dispuestas para la ejecución de la tarea.
Ayudantes

· En conjunto con el operador, chequea las instalaciones antes de comenzar la operación.

· Asegurarse del buen funcionamiento de los equipos

· Abastecimiento de equipos periféricos 
· Orden y limpieza de las instalaciones.
Laboratorista

· Realizar toma de muestras

· Analizar la muestra, para determinar el producto químico a inyectar
· Dosificación de productos químicos 

4. DESARROLLO
4.1. El proceso se divide en tres módulos:

MODULO 1: Descarga, recepción y tratamiento de agua
MODULO 2: Filtrado de agua
MODULO 3: Bombeo y entrega a tanque 5030
MODULO 1: “Descarga, recepción y tratamiento de agua”
4.2. Operador solicita presencia de laboratorista, para tomar muestra de agua (superior e inferior).
4.3. Contar con detector de 4 gases.

4.4. Una vez posicionado, chofer apaga el motor, desconecta la llave corta corriente, coloca calzas en ruedas, coloca cono delante del camión, monta extintor en locación en cercanías del equipo.

4.5. Luego procede a abrir las tapas de las cisternas. Para esto debe colocarse el  arnés completo, ascenso a cisterna, rebatiendo las barandas y conectando el cabo de amarre a la línea de vida.

4.6. Si el agua es APTA para descargase, operador de la planta de FBK solicita  autorización a sala de control, para el ingreso de camión a PTG. Siempre tener en cuenta de hacer de señalero.

4.7.  Una vez autorizado, el operador indica a chofer la zona de descarga. Para su posicionamiento el operador de planta, actuara se señalero. 
4.8. Una vez posicionado, chofer apaga el motor, desconecta la llave corta corriente, coloca calzas en ruedas, coloca cono delante del camión, monta extintor en locación en cercanías del equipo.

4.9. Operador solicita remito de  transporte en el cual figura los metros cúbicos transportados y el origen de la carga (Nº de pozo), como así también el MERE.
4.10. Personal de GOS  conecta manguerote a  la motobomba de trasvase, como así también interconecta la puesta a tierra bomba de trasvase/cisterna.

4.11. Antes de poner en funcionamiento de bomba, verificar niveles y que cuenta con arresta llamas.

4.12. Verifica que las piletas poseen nivel para comenzar con el trasvase. 
4.13. Abrir válvula de camión cisterna
4.14. Abrir válvula de conexión de bomba de trasvase
4.15. Abrir válvula de colector 
4.16. Abrir válvula de pileta
4.17. Encender motobomba 

4.18. Se comienza con la inyección de clarificante y/o hidróxido de sodio, según los datos que indique la muestra recogida.
4.19. El agua a la que se inyecto clarificante y/o hidróxido de sodio, se dejara en reposo durante aproximadamente una hora en módulo de recepción (piletas 18-19-14), y luego será filtrada.
4.20. Durante el trasvase se debe controlar de forma permanente niveles de llenado, NIVEL MINIMO-NIVEL MAXIMO. El operador y/o ayudante debe permanecer de forma permanente durante el trasvase y/o durante cualquier tarea donde haya movimiento de fluido.
4.21. Tratamiento químico aplica procedimiento (OPE-PO-026 análisis y tratamiento químico de agua)
MODULO 2: “Filtrado de agua”
a. El agua tratada con clarificante y/o hidróxido de sodio, se transfiere desde piletas de recepción a  piletas de E50 y E51, previo paso por la unidad de filtrado. Para esto se deberá:

b. Realizar apertura de válvula de colector de piletas de recepción CRT (colector de piletas de recepción y tratamiento)

c. Apertura de válvula de unidad de filtrado

d. Apertura de válvula de colector de piletas de entrega y bombeo CEB (colector de piletas de entrega y bombeo)

e. Encender unidad de filtrado

f. Durante filtrado se realiza inyección de productos químicos:

· Biocida

· Inhibidor de incrustaciones

MODULO 3: “Bombeo y entrega a tanque 5030”
a. Consultar a sala de control niveles de tanque 5030

b. Solicitar autorización a sala de control para bombeo

c. Abrir válvula de piletas de entrega
d. Abrir válvula de colector

e. Abrir válvula entrada a bomba de entrega a tanque

f. Una vez iniciado el bombeo, mantener comunicación continua con sala de control

g. Inyección de secuestra de oxigeno

h. Verificar perdidas en línea de bombeo

i. Verificar niveles de piletas de entrega 

j. Verificar perdidas en línea de dosificación 

k. Realizar las siguientes muestras:

· Trazas de HC

· Trazas de gel

· pH

· Conductividad

· Solidos disueltos

· Solidos suspendidos

· Solidos sedimentables

· Cloruro

· Oxigeno
4.22. Control durante operación 

Control permanente de los siguientes parámetros:

a. Nivel de pileta NIVEL MINIMO -NIVEL MAXIMO
b. Sistema de filtrado
c. Caudal y presión de bombeo.

d. Mantener comunicación continua con sala de control
4.23. Finalización de bombeo

Una vez finalizado el bombeo, se procede de la siguiente manera:
a. Parar bomba de entrega y bomba de dosificación

b. Cerrar válvula de entrada/alimentación de bomba
c. Cerrar válvulas de piletas de entrega
d. Dar aviso a sala de control, de finalización de bombeo
5. Documentos asociados

OPE-PO-026 Análisis y tratamiento de agua de flowback

OPE-PO-010 Ingreso y egreso de camiones a planta de tratamiento de agua de flowback
6. Registros asociados
OPE-FOR-030Descarga de camión-en blanco

OPE-FOR-031 Volúmenes de pozo

OPE-FOR-032 Informe de rechazo- en blanco

OPE-FOR-033 Registro de rechazo
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RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4413598 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

www.greenoilservices.com.ar
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