	[image: image2.png]



	ASISTENCIA EQUIPO DE TORRE
	Código: OPE-PO-019
Versión: 01
Fecha vigencia: 22-11-2023



	INDICE

MODIF.
	FECHA
	OBJETIVO DE LA MODIFICACION

	00
	01-04-2019
	Versión Inicial

	01
	22-11-2023
	Actualización general de documento

	
	
	

	
	
	


	OBSERVACIONES

	


	SOPORTE INFORMÁTICO
	OPE-PO-019 ASISTENCIA EQUIPO DE TORRE


	CONTROL DE EMISIÓN


	PREPARO:

MG
Sup. de Operaciones


	CONTROLO:

FG
Gerente Operaciones


	APROBO:

FG
Gerente Operaciones



1. Objetivo

Establecer un procedimiento seguro para la realización de las tareas de asistencia de equipo de torre, mediante la  inyección de vapor, agua sobrecalentada y agua caliente, en sus distintas modalidades de aplicación
2. Alcance: 

Todas las operaciones de asistencia a equipo de torre con equipos de GOS independientemente  de la empresa contratante.
3. Definiciones:
· Equipo desparafinador Hot Water - oil: Equipo que cuenta con el siguiente equipamiento  pileta de almacenaje de fluido, tanques de almacenaje de gas, caldera, bombas de alimentación, bomba de caudal y presión, manifould operativo, registradores de temperaturas y presiones, tablero de operaciones, líneas de bombeo y demás elementos auxiliares que permitan el bombeo de petróleo y/o agua a altas temperaturas y caudal. 
· Equipo HWS: Equipamiento montado sobre semi que cuenta con los siguientes elementos, pileta almacenaje de fluido, tanque de almacenaje de gas, caldera tipo serpentín, caldera generadora de vapor, bomba trasvase, bombas multietapas, bomba triplex, manifold operativo, líneas de bombeo y lanzas para inyección de vapor, línea de bombeo agua sobrecalentada, línea de bombeo hot wáter, registrador de temperatura y presión, tablero de operaciones, generador eléctrico, cabina de operaciones y elementos auxiliares que permiten el bombeo de agua  y vapor a altas temperaturas. 
· Equipo OVER HEAT: Equipamiento que cuenta con un sistema de bombas y caldera que permite el bombeo de agua sobre calentada  a un caudal de 0.5 a 4 m3/hs a una temperatura máxima de 120 ºC
· Camión cisterna: Camión tanque con acoplado que tiene como función el transporte del petróleo o agua desde el cargadero a equipo.
· Camión recuperador: camión con cisterna y bomba de vacío, el cual puede utilizarse tanto para la recuperación de fluido, como para abastecimiento de a HWO

· Desparafinacion con Hot water-oil: Consiste en la utilización de un equipo desparafinador para el bombeo de petróleo y/o agua a altas temperaturas y caudal con el fin de disolver o desprender de las cañerías de conducción y tubing los asfáltenos o parafinas que estuvieran adheridas a las mismas
· Asistencia equipo de torre: Asistir a los equipos de torre mediante la inyección de fluidos con o sin temperatura en distintas modalidades  para optimizar tiempos y eficiencias en la operación 
· Pruebas de hermeticidad: Consiste en llenado de una instalación con agua utilizando el sistema de bombas de los equipos 
· Tratamiento térmico con vapor: Consiste en la generación e inyección de vapor con el objetivo de:

· Aumentar la temperatura de fluidos  almacenados en piletas, tanques o bodegas.

· Limpieza de instalaciones.
· Inertizacion  de instalaciones y tanques de camiones
· Inyección de vapor por anular para limpieza de TBG y Varillas.

· Fuente de energía para alimentar intercambiador de calor 
· Generación e inyección de agua sobre calentada: Consiste en calentar agua mediante un serpentín presurizado a una temperatura mayor a 100ºC para ser inyectada con el objetivo de:
· Inyección por anular para remover parafinas adheridas al TBG
· Limpieza de instalaciones mediante

· Hidro Lavado.
4. Responsabilidades:
Gerencia: 
· Asegurar los recursos necesarios para dar cumplimiento a este procedimiento operativo.
· Planificar la realización del servicio.
Supervisor: 
· Conocer, aplicar y supervisar el cumplimento de este procedimiento operativo como así informar si fuera necesario la modificación del mismo.

· Definir de acuerdo al requerimiento que tipo de equipo realizar la operación HWS – HWO – OVER HEAT.

· Hacer conocer este procedimiento al personal a su cargo.
· Cumplir y hacer cumplir el procedimiento operativo interno como así también el del contratante.
· Supervisión de las tareas realizadas por los operadores, chóferes y ayudantes.

· Colaborar con la confección de documentación y procedimientos operativos.

· Supervisar tareas de mantenimiento de las unidades (desparafinador, cargas liquidas y unidades livianas)
Responsable de SMA:  
· Es el responsable de hacer conocer este procedimiento a todo el personal de GOS.
Operadores: 
· Cumplir y hacer cumplir el procedimiento operativo interno como así el del contratante.
· Asesorarse del buen funcionamiento del equipo que esté instalado en ese pozo.
· Completar check list de seguridad (ATS) 
Verificar código del formulario: SMA-FOR-016 Check list de Seguridad.
· Chequeo de la locación y entrega de pozo en las mismas condiciones en que se encontraba, utilizando como registro check list de seguridad (ATS).
· Definir ubicación del equipo (punto de reunión y estacionamiento).
· Verificar e informar de ser necesario el funcionamiento del equipo utilizado.
· Informar al supervisor cualquier avería que se produzcan en las unidades, para que éste comunique al jefe de mantenimiento.

· Detener cualquier tipo de maniobra si las normas de seguridad no son las óptimas.

· Coordinar con supervisor abastecimiento de unidades (gas oil, GLP).
· Mantenimiento de bombas.
· Orden y limpieza del equipo y unicidades auxiliares.
· Controlar documentación de unidades, dejando registro del mismo en orden de trabajo. 
· Controlar documentación general de equipo desparafinador (procedimientos, ARO, roles de emergencia, certificación de instrumentos).
· Cumplir con el programa TOT completando las tarjetas. 
Ayudantes:

· Cumplir y hacer cumplir el procedimiento operativo interno como así el del contratante. 
· Acompañar al equipo equipo durante los transportes tanto en ruta como en yacimientos.
· Coordinar con el operador la ubicación de la locación

· Montaje y desmontaje del equipo (colocación de conos, carteles, cadena, manga de viento, etc.)

· Recorrer las instalaciones con el fin de verificar longitud y determinar la inexistencia de pérdidas.
· Controlar conexión de PAT.

· Control de herramientas (maza, Stilson 24”, Stilson 36”)
· Limpieza y orden del equipo y unidades auxiliares.
· Controlar documentación de unidad liviana, e informar condiciones a operador.

· Realizar mantenimiento autónomo de equipos y unidades auxiliares.

· Reportar en caso de existir fallas mecánicas en equipos y unidades auxiliares

· Detener cualquier tipo de maniobra si las normas de seguridad no son las óptimas.

· Cumplir con el programa TOT completando las tarjetas. 
Choferes:
· Cumplir y hacer cumplir el procedimiento operativo interno como así el del contratante. 

· Coordinar con el operador la ubicación de la locación como así también el tipo y la cantidad de fluido a cargar. Dejar cargada la cisterna en caso de tratarse de agua y si es requerimiento de cliente.

· Asegurar el abastecimiento del fluido correspondiente.
· Montaje de elementos auxiliares de cargas liquidas.

· Conexión de PAT.
· Informar al supervisor de turno, de cualquier avería que presente su unidad.

· Informar al operador de cualquier riesgo o impacto ambiental.
· Limpieza y orden de camión cisterna.

· Engrase y limpieza de filtros de aire, dentro de su diagrama.
· Detener cualquier tipo de maniobra si las normas de seguridad no son las óptimas.

· Cumplir con el programa TOT completando las tarjetas. 
5. DESARROLLO.
5.1.  Transporte inicial a yacimiento o locación:
5.2. Ingreso a Yacimiento y transporte de equipos interno ( se aplica si el equipamiento ya esta en yacimiento o locación)
Al ingresar a yacimiento se realizan las siguientes tareas:
a. Inspección general del equipamiento, utilizando check list para DTM (transportes que superen los 150 Km)
b. Puesta en marcha y calentamiento de los motores de equipos y unidades auxiliares.
c. Transporte de camión cisterna o recuperador a cargar, en caso de que no se haya dejado cargado con agua el día anterior (según cliente)
d. Controlar que se encuentra tanto con los elementos de protección personal, como así también con todos los elementos de seguridad para la operación, es decir, extintores, conos de seguridad, carteles de información, manga de viento, detector de sulfhídrico, detector de mezcla explosiva (según requerimiento de seguridad), etc.

e. El operador comunica al chofer, ayudante y clientes,  maniobras a realizar.

f. Transporte del equipo  y camión de cargas liquidas a la locación/instalación, se debe conducir aplicando manejo defensivo, teniendo presente el uso de cinturón de seguridad, luces bajas, respetar velocidades internas (menores a las indicadas en yacimiento).
5.3. Ingreso a la locación, coordinación de tareas y posicionamiento de equipos y unidades auxiliares
La ubicación del equipo AET  y auxiliares, deberá realizarse como se indica en Anexo I. En caso de que no se pueda realizar, sea por las dimensiones de la locación, por tratarse de otro tipo de instalación o cualquier otro motivo, deberá ser comunicado a Supervisión y dejar registrado en el formulario SMA-FOR-016 Check list de Seguridad.

Para el ingreso a locación se debe:

a. Registrarse en planilla de ingreso a locación y coordinar montaje y operación con encargado de turno o jefe de equipo.
b. Colocar el arrestallamas correspondiente.
c. Verificar LayOut (ubicación de piletas, casillas, caballetes líneas de venteos, generadores eléctricos, bombas)

d. Verificar el estado de locación (limpieza, perdidas en instalaciones y/o derrames), dejarlo asentado en SMA-FOR-016 Check list de seguridad (ATS)
e. Antes de ingresar el equipo a locación, se debe disponer de un señalero, quien guiara al chofer a ubicar el equipo dentro de la misma.

f. Tener en cuenta que el equipo debe ubicarse vientos arriba respecto del pozo, a una distancia no menor de 20 metros. La distancia que se considera es desde boca de pozo a caldera.

g. Se debe colocar carteles informativos y señalizar el punto de reunión (si asiste a equipo de torre, se utilizara punto de reunión equipo), así mismo se delimitará el ingreso a locación mediante la colocación de conos.

h. Se coloca manga de viento. Verificar dirección del viento, en caso de ser día calmo, ubicarse según vientos predominantes de la zona

i. Luego se procede a colocar los extintores de incendio, los cuales se ubicarán según un radio estratégicamente a unos 7 metros del equipo, de fácil localización y a la vista del personal.
j. Estacionar camión cargas liquidas a no menos de 6 metros del equipo.  Colocar sistema de PAT (puesta a tierra) entre equipo de cargas liquidas, desparafinador y pozo.

Una vez finalizado con el montaje del equipo y auxiliares, y antes de comenzar con maniobra, el operador debe completar el formulario SMA-FOR-016 Check list de seguridad (ATS) y realizar charla de seguridad en función de la programación de las tareas a realizar.
Completar los datos de los pozos a realizar, en el formulario PC Orden de trabajo interna, agregando los siguientes datos:
a. Número de pozo
b. Tipo de operación a realizar

c. Modalidad de fluido a inyectar en cada una de las operaciones a realizar

d. Temperatura máxima permisible.
e. Fluido a Inyectar

f. Puntos de inyeccion
g. Presión Máxima Permisible

h. Caudales de Inyección

Una vez completa la documentación, se revisara lo siguiente:
a. Controlar presión en circuito de inyección
b. Verificar posibles presiones entrampadas
c. Verificar la apertura o cierre de válvulas del circuito de bombeo, antes de comenzar la operación.
5.4. I
d. Despresurizar circuito en caso que corresponda.
e. Extraer tapón (en caso de que aplique).
f. Conectar reducción 
g. Conectar líneas de bombeo, verificando que la misma corresponda al tipo de fluido a inyectar y el tipo de operación
· Línea HWO Agua o petróleo caliente / Temperatura máxima 95 ºC Presión Máxima 90 Kgcm.

· Linea Steam: Vapor Temperatura máxima 170 ºC Presión Máxima 10 Kgcm.

· Linea Over Heat: Agua sobre calentada Temperatura máxima 110 ºC Presión Máxima 40 Kgcm.

h. Colocar estrobo de seguridad, en extremo del manguerote de bombeo a niple de conexión.
i. Realizar prueba de hermeticidad, a línea de bombeo en caso de pérdidas, solucionar la misma antes de comenzar con la operación.
Inyección de vapor a piletas y tanques:

a. Generar presión en caldera de vapor.

b. Verificar tipo y volumen de fluidos en piletas y tanque 

c. Colocar lanzas en piletas y tanques

d. Aperturas de válvulas de caldera a vapor para comenzar inyección de vapor

e. Controlar constantemente la ausencia de pérdidas y la temperatura del fluido a calentar con pirómetro digital.
5.3. Comienzo de la operación 
· Verificar el estado de visores de niveles de pileta, mediante el purgado, cada 10 días. Dejar registro en parte diario.
· Cargar pileta del equipo desparafinador desde camión de cargas líquidas (petróleo/agua), controlando nivel de pileta de equipo desparafinador. Esta tarea debe ser realizada por el operador y ayudante, los cuales deben permanecer al lado de la misma durante el trasvase de petróleo/agua.
· Cuando se trabaje con petróleo, en el caso que no haya espacio suficiente, y el camión de cargas liquidas quedará muy pegado al desparafinador, el trasvase de fluido a pileta se realizará con el motor y caldera apagado, y luego las cargas liquidas se retirarán.  En caso de disponer se utilizar manguerote de trasvase de 10 metros. 
· La pileta debe llenarse hasta la mitad de su capacidad (cuando se realicen trabajos con petróleo).

· Abrir válvula del puente para comenzar con el bombeo.
· Al comenzar con el bombeo controlar los siguientes parámetros:
· Presión de bombeo. No debe superar 70 Kg/cm2, o dependiendo del área donde se trabaje, la presión la establecerá supervisión de la operadora.
· Caudal.
· Temperatura 
· Hermeticidad y material de cañería de conducción 

· Controlar presión en serpentín de caldera (entre 3 a 8 Kg/cm2).

· Verificar hermeticidad de la misma en forma visual.
· Abrir válvula de salida de tanques de GLP (verificar que la misma se encuentre cerrada).

· Abrir válvula de alimentación de gas a caldera (encender caldera, siguiendo los puntos establecidos en instructivo control de llama).

· Encender piloto.

· Encender quemadores.

· Verificación del operador durante toda la operación:

             a. Temperatura de bombeo

             b. Pérdidas

             c. Nivel de pileta

             d. Presión de bombeo

             e. Caudal de bombeo

             f. Verificar cañería de conducción.
             g. Verificación visual de correcto funcionamiento de AIB
· Apagar la caldera

·  Enfriar caldera y manguera de impulsión, con bombeo de petróleo o  agua a temperatura ambiente.
· Finalización de bombeo.
· Cerrar válvula de puente de producción.
En caso de una emergencia o fuga de gas se apretará el botón de “pare de emergencia de caldera” y luego se cortara  el suministro de gas desde la válvula del cilindro.

5.4. Desmontaje de equipamiento
· Recuperar fluido de mangueras de bombeo y de abastecimiento de cargas líquidas.
· Sacar reducción de bombeo en puente de producción

· Colocar tapón de puente
· Colocar válvula de puente en condiciones normales de operación de Pozo.
· Retirar elementos auxiliares del equipo desparafinador (PAT, manguerote de bombeo, matafuegos, cadenas, carteles, conos, etc.)
· Retirar equipo desparafinador y cargas líquidas

5.5. Abandono de la locación

· Verificar limpieza de la locación
· Verificar hermeticidad en puente y cañería de conducción
· Pasar novedades sobre:

a. Horario de trabajo

b. Presiones de bombeo

c. Cantidad de fluido bombeado.
6. REGISTROS ASOCIADOS
Validar código y formularios asociados
SMA-FOR-016 Check list de Seguridad

SMA-FOR-044 Check list DTM

SMA-FOR-043 Registro limpieza nivel
Orden de trabajo
7. ANEXOS

Anexo I OPE-PO-001: Esquema ubicación equipos.[image: image1.png]



RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4413598 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.greenoilservices.com.ar
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