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	OBSERVACIONES

	 Aclaración: 
La Dirección de la empresa GREEN OIL SERVICES SA establece, que toda la documentación que se utiliza en la empresa y/o integra el SGI de la misma, contenga el nombre y logotipo con el cual es reconocida por sus Clientes y mercado en general. Respondiendo a la siguiente denominación comercial “GOS SA”.



	SOPORTE  INFORMÁTICO
	OPE-PO-018 Operaciones de movimiento de Contenedores


	Control de emisión


	ELABORO:

GM
Sup. Operaciones
	CONTROLO:

GF

Gerente de Operaciones
	APROBO:

GF
Gerente de Operaciones


Objetivo  

Establecer la metodología a seguir en las operaciones de movimientos de contenedores para el acopio transporte y descarga de contenedores 
Alcance 

Todas las operaciones que se realicen con camión Porta Contenedor de GREEN OIL SERVICES SRL
Definiciones 

Equipo Porta Contenedor: camión con sistema hidráulico para la carga y descarga de contenedores.
Contenedor: Recipiente metálico estanco con una capacidad de 3m3 que se utiliza para el acopio y transporte de materiales solidos.

HWO: Hot Water Oil

HO: Hot Oil
Responsabilidades 

El responsable del cumplimiento y aplicación de este procedimiento es el chofer del Camión Porta Contenedor, como así también todas aquellas personas que operen la unidad.
Desarrollo
Requisitos del Vehículo 

· Deberá contar con toda la documentación vigente.
· Deberá presentar un buen aspecto general de presentación y mantenimiento.
· Estar habilitado según las normas legales vigentes
· La unidad deberá estar autorizado para este tipo de transporte con toda la rotulación legal vigente según la Ley de Tránsito Nro. 24.449 Decreto 779/95 ST. 
· Habilitación para el Ingreso al yacimiento para el cual esté prestando servicios. 

Requisitos del Chofer 

· Estar habilitado según las normas legales vigentes 
· Contar con carnet de Manejo Defensivo, Cargas Peligrosas o Generales según corresponda e ingreso a Yacimiento, habilitantes para realizar la tarea.
· Estar capacitado para el tipo de tarea que está realizando y los riesgos que trae aparejada.
· No usar indumentaria de fibra sintética (nylon, etc.) ni tampoco calzado que no sea de seguridad, para evitar acumulaciones de electrostática
· Uso de todos los elementos de protección personal (casco, anteojos de seguridad, guantes anti impacto, mameluco ignifugo, calzado de seguridad, protectores auditivos)
· Deberá permanecer siempre junto al camión en las maniobras de carga y  recuperación  con todos los elementos de protección personal colocados. 

Equipamiento y herramientas auxiliares equipo porta contenedor
· Arresta llamas el cual construirá bajo normas, y se colocara al momento de ingresar a locaciones y/o baterías.
· Equipo detector de mezcla explosiva / sulfhídrico.
· Deberá contar con 1 extintores de 10 Kg PQS ABC.
· Un crique acorde al peso del camión y su llave de ruedas.
· Un botiquín. 
· El camión deberá contar con llave de corte de corriente a la salida del polo positivo de la batería y en la entrada de alimentación del alternador para evitar corto circuitos.
· Pala

· Reflectores de carga.

· Rueda de auxilio.

· Radio de comunicación VHF/Digital, de acuerdo a las exigencias del cliente.

Traslado de equipo porta contenedor: (Antes de mover unidad)

· Verificar vencimiento de VTV.
· Verificar vencimiento de seguro.
· Verificar que este tarjeta Verde
· Verificar nivel de combustible
· Verificar nivel de agua de motor
· Verificar estado de cubiertas
· Verificar calibración de cubiertas
· Verificar nivel de aceite tanque Hidraulico.
· Revisión general de perdidas de Fluidos
· Verificar limpieza de unidad, en caso de que la misma no este en condiciones informar a supervisor antes de salir
· Verificar estado de herramientas auxiliares:
· Detector de sulfhídrico
· Pala Extintores
· Calsas
·  Asegurase que se dispone de todos los formularios necesarios para realizar las operaciones solicitadas.

· Parte diario de novedades

· Permisos de trabajo (si fuera necesario)

· ARO / AR2

· Remitos de transporte (si fuera necesario)
· Contar con programa de trabajo y planificación.
 Colocar contenedores:
· Para realizar esta tarea el supervisor le suministra los datos al chofer de la maniobra a realizar. Una vez en yacimiento, el chofer se dirige al pozo o recinto de acopio y retira contenedores vacíos para ser colocados en donde sea necesario.
· Para cargar o descargar un contenedor a la unidad, antes de ingresar a locación, debe:

· Colocar arrestallamas.

· Verifica estanqueidad de contenedores.

· Verifica nivel de llenado de contenedores

· Verifica 

· Posiciona marcha atrás

· coloca las patas estabilizadoras

· baja brazo con cadenas y ojales que encastran en los contenedores
 Retirar contenedores con residuos o parafinas:

· Colocar arrestallamas.

· Verifica estanqueidad de contenedores.

· Verifica nivel de llenado de contenedores

· Verifica 

· Posiciona marcha atrás

· coloca las patas estabilizadoras

· Baja brazo con cadenas y ojales que encastran en los contenedores.

· Subir Contenedores 

· Verificar que los contenedores estén trabados

· En caso de transportar materiales que puedan caerse de los contenedores tapar los mismos.

· xxxxxxxxxxxxx
Descarga de contenedores en recinto de residuos:

· XXXXXXXXXXXXXXX
· XXXXXXXXXXXXXXX
Descarga de contenedores en planta de parafina:

· XXXXXXXXXXXXXXX
· XXXXXXXXXXXXXXX

· Chofer debe retirar y o volquetear la parafina de estado sólida en contenedores aptos para el acopio y depositarlos en recinto destinado para tal fin, para luego volquetear la parafina en piletas de planta de tratamiento e introducirla a la producción o bien para su disposición final.
Trasvase de contenedor a contenedor:

· XXXXXXXXXXXXXXX
· XXXXXXXXXXXXXXX
Registros 

OPE-FOR-003 Parte Diario Porta Contenedores

Documentos externos

Permisos de trabajo
RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4413598 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191
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