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	Aclaración: 
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1. OBJETIVO

Especificar criterios, metodología y responsabilidades para gestionar las operaciones.
2. ALCANCE

Este Procedimiento se aplica a todos los clientes y a todas las operaciones

3. DESARROLLO
3.1. GENERALIDADES 

3.1.1. PERMISO DE  TRABAJO 

Seleccionados los pozos, con programa semanal, detallando la tarea a realizar diariamente entregadas con 48 hs de anticipación.

Esquema de pozo detallando cañerías de subsuelo, entubación, cielo cemento o tapón, punzados y cualquier otro dato de importancia de producción (gas, petróleo viscoso, arena, etc. ).  

Un plano de zona con ubicación y caminos de acceso y si fuera necesario se deberá dirigir en compañía de cliente  para asegurar correcta ubicación del pozo. La comunicación deberá ser constante en cada operación de tal manera que resulten maniobras exitosas.

Seguridad e higiene en el trabajo ley Nº 19587 decreto Nº 351/79.

3.1.2. CHEQUEAR: CAMÍNOS, LOCACIÓN Y BOCA DE POZO.

Permiso de trabajo solicitado, equipamiento y personal con documentación en regla, pozo en condiciones para inicio de operación con luz diurna y dentro del horario fijado. Ley de transito Nº 24449

Finalizada la tarea deberán quedar en perfecto estado.

Las reducciones forjadas  sin soldaduras, tapas de abandono y válvulas de cierre deberán estar en condiciones.

El superficiario deberá ser informado por el cliente,  previo al inicio de tareas para poder transitar por su establecimiento sin inconvenientes.

Para iniciar la tarea chequear equipo, herramientas y elementos de seguridad incluyendo la charla de 5 minutos

3.1.3. DTM, TRANSPORTE Y MONTAJE DE EQUIPO

Montaje y desmontaje de equipo se realizan con luz diurna, dentro del horario fijado para este tipo de tareas.

En todos los casos no se puede transportar entre las 23:00 y las 06:00 hs dentro del yacimiento por razones de seguridad interna. En locación el equipo montará a 15 mts de boca de pozo en dirección este-oeste posicionado mirando al oeste.

El acoplado se montará a 5 mts de boca de pozo en la misma dirección y sentido que el equipo, pero colocado hacia el norte b/p.

Se colocaran todos los carteles necesarios para llegar desde base de operaciones al pozo, estos deberán identificar la compañía y numero de equipo, similar a equipo de pulling o terminación.

Dentro de locación carteles indicando punto de encuentro, estacionamiento y zona restringida por movimiento de cable.

Cuatro matafuegos de 10 kg c/u  2 a la derecha del equipo, 1 frente al acoplado y 1 al lado del camión, frente al operador de tal manera que queden siempre 2 de cada lado y con fácil acceso.

Montaje y desmontaje donde se en posiciona equipo, acoplado, sacar tapa, colocar lubricador, colocar carteles, elementos de seguridad, conos, cadenas, matafuegos.

El tiempo de descarga de presión depende de cada pozo, y la colocación de el lubricador es cuando se esta seguro que el pozo ha normalizado su presión.

Antes de montar el equipo se toma presión de boca de pozo, se compara con datos de últimas mediciones si se tuviera y con mediciones de cliente que maneja dicha zona. Sin presión OK.

Tres manómetros rango 0/100, 0/50, 0/10 Kg/cm2 para asegurar.

Si la presión es mayor a 30 Kg/cm2 no se efectúa la operación.   Valores de presión inferiores se opera de la siguiente manera:  colocar TE sobre válvula, de tal manera que en el extremo libre tenga un manómetro de rango adecuado y del otro tenga una válvula reguladora tipo aguja, para poder regular la presión de descarga. A continuación de la válvula se coloca un niple con una unión rápida a la manguera de descarga de 2” y 3000 psi. Sobre dicho niple se coloca un manómetro de rango 10 Kg/cm2 para medir la presión de descarga, todas las piezas deben ser roscadas.

Se abre en forma lenta la válvula del pozo y se lee el valor de la presión estática. Luego se abre la válvula aguja que comunica a la manguera, descargando presión al acoplado  con presión inferior a 1,5 Kg/cm2 el tiempo necesario.

Asegure que la manguera este fija y no pueda moverse estando debidamente unida la unión rápida al niple de 2” y en el otro extremo fija de la misma forma conectándose al acoplado mediante un codo a 90º en la parte superior del mismo.

El acoplado debe contar con un desgasificador en su interior, separando el liquido al tanque y el gas a la atmosfera por la tapa sin que salpique el exterior. Esta maniobra termina cuando el pozo deja de surgir esperando 5 minutos para asegurarnos que quedo totalmente despresurizado. Se bebe medir en acoplado calibrado con varilla graduada la cantidad de m3 aportado por surgencia 

4. INGRESO A LOCACION
4.1. REUNION CON PERSONAL INVOLUCRADO, CHARLA DE SEGURIDAD
· Establecer la obligatoriedad del uso de elementos de seguridad personal.

· Inspección de ingreso a locación, camino, anclajes, nivelado, bases, cañerías.

· Boca de pozo, casing, tubing, válvulas, serie, tipo, diámetro, cabeza de pozo, estado general, toma de presiones.

· Determinar que otras empresas  intervendrán en la operación.

· Fijar periodos de trabajo, sus ejecutores y reemplazos para operaciones de  larga duración.

· Verificar profundidades de fijación de herramientas.

· Analizar antecedentes de la zona a ensayar: tipo de fluido, composición, caudal, arena, gas, carbonatos, etc.

· Fijar regímenes de extracción.

· Preparar planilla de ensayo, según adjunto.

· Chequear profundidad de punzados (operando sobre casing)

· Chequear la profundidad de niple asiento (operando sobre tubing).

· Registrar profundidad en tablero, odómetro, número de camadas vs  profundidad de copa.

· Registrar nivel de pileta de ensayo, cisterna - tanque o cañería de conducción, caso particular a batería, presión, longitud, diámetro, control en tanque.

· Definir número de carreras, sumergencias, tipo y cantidad de gomas de pistoneo.

· Establecer secuencia de extracción de muestras.

· Definir y delimitar zona para que permanezcan las visitas, previamente autorizadas, en locación.

· La empresa operadora deberá informar la presencia de gases tóxicos en el pozo y/o zona a intervenir,  indicando, de ser posible por escrito, como proceder. 

· El personal que opera  deberá tomar todos los recaudos necesarios, tal como lo indica el Manual de Seguridad, Higiene y Salud de la empresa, para prevenir  cualquier tipo accidente. 

· La OPERADORA se hará cargo de todo riesgo imputable al pozo
DISTRIBUCION DE EQUIPO EN LOCACION
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4.2. ARMADO DE INSTALACION DE SUPERFICIE
4.2.1 Armado de instalación 
· Al comenzar la tarea de armado de la instalación, chequear el estado general del pozo.

· Ingreso de camión pluma, toma de distancias, nivelado y perpendicularidad de torre.

· Colocar abrazadera, soporte brazo de polea, balanza.

· Alinear camión equipo de cable a 15 mts de boca de pozo.

· Introducir cable 9 / 16 “en ambas poleas.

· Colocar membranas debajo de camiones, calzas en camiones, escaleras de ascenso a módulo, puesta a tierra,  conversor, PLC, tablero, funcionamiento de generador.

· Colocar conos, cadenas zona de seguridad desde camión hasta boca de pozo, zona de trabajo del cable del pistón,  manguera de economizador, cable balanza de peso y carteles de seguridad.

· Disponer los 4 matafuegos  que cuenta cada equipo ( 4 de 10 kg c/u) distribuidos de forma tal que cubran las necesidades según las distancias ya enunciadas  que fue dispuesto el equipamiento en locación.

· Armar herramienta chequeando existencia y calidad de: bulones de flauta, giratorio, 

· colocar barra de peso, conjuntos cardanicos con copa de pistoneo, verificar diámetro a utilizar según cañería, introducir en lubricador, montar lubricador previo chequeo de economizador y su bomba. Colocar con hidrogrua  Colocar soga para guiar lubricador. 

· Proceder al armado del conjunto cardánico para diámetro de cañería a ensayar, chequeando giratorio y barra maestra, coloca copas de pistoneo.

· Introducir copa dentro de lubricador. 

· Vincular caño lubricador al árbol de ensayo.

· Guiar los elementos tomando contacto con ellos por los laterales, nunca por las uniones.

· Vincular eslinga al lubricador de forma tal que al izarse la misma quede en posición de trabajo. 

· Mantener el cable de pistoneo de forma que el pistón permanezca dentro del lubricador.

· Ubicar el conjunto en posición adecuada para la introducción de las copas  a boca  de pozo. 

· Verificar enrosque en las primeras vueltas. 

· Enroscar la tuerca hasta hacer tope.
· Enroscar el lubricador en cupla girándolo con las manos.

· Completar ajuste con maza bronce.

· Tensionar levemente el cable del guinche de maniobra.

· Verificar estado del cable -4 marcas en cable- . 

· Verificar válvulas y conexiones del árbol de surgencia, conexiones a pileta, envases para muestra y mandriles.

4.2.2. Recomendaciones
· Manténgase atento a las operaciones que se están realizando en todo momento.

· Prestar atención al tipo de copa utilizada y su forma de colocación, chequear cada 5 carreras gomas de economizador y copas de ensayo.

· Usar maza de bronce si se sospecha presencia de gas.

· Mantener perfecta visión y comunicación con los operadores del equipo.

· Todo ascenso mayor a 2 m  deberá realizarse con  salva caídas.

· Evitar mantener con las manos las piezas que reciben golpes de ajuste.
4.2.3. Conexión a pileta de ensayo 

· Chequear funcionamiento de válvulas.

· Vincular a mano y completar ajuste con impacto de maza.

· Completar líneas hasta  manifould de surgencia.

· Probar hermeticidad de las líneas hasta válvula maestra
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Las medidas varían de acuerdo a la cañería a intervenir

4.3. OPERACIÓN DE PISTONEO

La OPERADORA deberá proveer y prever  elementos de detección  de gases tóxicos. Si hubiese dudas o antecedentes del pozo que hicieran sospechar la existencia de concentraciones elevadas en p.p.m , se deberá interrumpir inmediatamente la operación.

Despresurizado totalmente el pozo, se procederá a montar el equipo: 
colocar el lubricador sobre boca de pozo y luego retirar la reducción con la válvula abierta, colocando en su lugar una reducción con media unión y no apretando en su totalidad. Esta operación se realiza en el menor tiempo posible en que  el pozo queda abierto sin elementos de control. Tomar la precaución de mantener apagado el motor del equipo. Una vez acercado por el operario monta el lubricador aproximando a mano y se terminan de enroscar debidamente las conexiones. Luego  de montado el lubricador con hidrogrúa, se aleja el equipo 15 mts de b/p instalándose las mangueras hidráulicas de lubricación y del registro de carga.

Colocar cadenas plásticas de seguridad para no transitar en esa zona. Hacer un rápido relevamiento de todos los elementos de seguridad antes de comenzar la maniobra.

4.3.1. Descenso del pistón
· Registrar  profundidad con odómetros.

· Bajar pistón a baja velocidad hasta contactar nivel (nivel estático). De acuerdo al diámetro de cañería continuar bajando pistón hasta llegar a la profundidad deseada, según calculo.

· Recuperar cable y repetir la constatación de nivel en todos los casos (por viscosidad, densidad, presencia de gas ), verificar presencia de emulsiones o agua.

· Controlar con odómetro, profundidad de nivel y variación en sucesivas carreras.

· Profundizar pistón hasta lograr la sumergencias adecuada de acuerdo al diámetro de cañería. En caso de operar sobre casing trabajar siempre por encima de punzados.

· Registrar nivel inicial y final, cantidad de carreras, M3 extraídos.

· El lubricador debe tener salida de 2” para muestra y de 4” para manguerote a desgasificador  acoplado, este último debe estar eslingado al lubricador y al acoplado.

· Frenar tambor de pistoneo.

Queda terminantemente prohibido pistonear por debajo del  punzado
El calibrado por debajo de zona de pistoneo se podrá realizar únicamente con previa autorización del supervisor de  operación.

4.3.2. Ascenso del pistón
· Accionar bomba del economizador.

· Sacar a velocidad moderada.

· Controlar tensión del cable.

· Disminuir la velocidad al comenzar a salir el fluido.

· Verificar la caída del mismo en la pileta de ensayo o tanque y realizar medición.

· Verificando existencia de gas, proceder de acuerdo al rol de surgencia.

· Observar las características del mismo, sacar muestra.

· Continuar sacando pistón hasta la segunda marca, controlar reacción del pozo y si corresponde continuar la operación bajando pistón.

· En caso de surgencia durante el pistoneo, parar inmediatamente el ascenso del piston y en forma simultanea cerrar la válvula del lubricador, esperando 5 minutos hasta que se estabilicen las presiones y luego abrir lentamente la válvula del lubricador y comenzar lentamente el ascenso del pistón para permitir la evacuación del fluido.

· El pozo con B:O:P no tiene inconvenientes, se reliza la maniobra de recuperado de herramienta, pero se debe acondicionar la salida de producción a acoplado o cañería conducción previa instalación de puente de producción acondicionado.

4.3.3. Cambio de copa de pistoneo y gomas de economizador:
· Cerrar válvula maestra del árbol de ensayo ( por encima de la derivación  T ).

· Quitar presión de lubricador.

· Aflojar la tuerca de la unión rápida superior a la traba, con impacto de maza.

· Levantar el caño lubricador con cable de pistoneo y separar de la vertical.

· Guiar el lubricador hasta la canaleta.

· Continuar descendiendo el caño lubricador hasta que tome contacto con la canaleta.

· Asegurar el caño lubricador para evitar su  deslizamiento.

· Sacar cable de pistón.
· Soltar cable de pistoneo, hasta quedar accesible el tren cardánico.

· Retirar mandriles y copa usada.

· Reemplazar copas
· Proceder al cambio de goma economizador
· Levantar cable de pistoneo, hasta que la copa quede en el lubricador
· Colocar el caño lubricador en la perpendicular del árbol de ensayo
· No tomar contacto con las manos los extremos del caño, utilizar soga de retenida
· Enroscar la tuerca de la media unión
· Ajustar la misma. Abrir la válvula superior del árbol
· Continuar la operación.

4.3.4. Recomendaciones
· Mantener el área de trabajo libre de obstáculos.

· En presencia de gas, evaluar la operación. Verificar el funcionamiento del desgasificador.

· Para la obtención de muestras, usar recipientes de plástico.

· En caso de presencia de gas usar maza de bronce.

· Depositar las copas, gomas economizadoras, trapos, etc. usado en los lugares destinados a tal fin. 

· Durante la operación se debe chequear en forma visual el estado del cable.

· Controlar el correcto enrollado del cable.

· Evitar corregir el enrollado del cable con barretas.

· No se deberán realizar ningún tipo de tareas en la torre mientras se esté con el cable en movimiento.

· Si se agota el nivel se constatará el zapato muy suavemente, luego se levantará 15 m el pistón y se colocará una marca  en el cable.

· Si el pozo agotó nivel, realizar la carrera de comprobación con copa nueva y siempre  con precaución
4.4. DESARMADO DE LA HERRAMIENTA

4.4.1. Desarmado
· Sacar cable de pistón hasta alojar el pistón más el tren cardánico en el lubricador respetando las marcas. 

· Cerrar la válvula del árbol de ensayo ( por encima de la derivación T ).

· Quitar presión del lubricador.

· Aflojar la tuerca de la unión rápida superior con impacto de maza.

· Terminar el desenrosque a mano.

· Levantar lubricador con cable de pistoneo y separar de la vertical.

· Soltar cable de pistoneo, hasta quedar accesible el tren cardánico.

· Retirar mandriles y copa usada.

· Guiar el caño lubricador a su posición de reposo.
4.4.2. Recomendaciones
· En cada maniobra de sacado de herramientas del pozo se deberá realizar el bloqueo de válvulas correspondientes y derivar los fluidos al recipiente colector de líquidos.

· Antes de proceder al desarme de la herramienta, verificar presiones y adoptar operativa de trabajo de acuerdo a la circunstancia.

· Mantener el orden y la limpieza.

· Siempre que se trabaje en altura, el operario involucrado deberá usar cinto de seguridad y cabo guarda vida.

· Evitar derrames al desvincular cañerías.

· En presencia de gas, usar maza de bronce.

· Mantener en correcto funcionamiento los giratorio de la barra de pistoneo.

· Al alojar caño lubricador en su lugar de “stand by “, se deberá tener la precaución de que el cable de pistoneo no interfiera con el resto de los cables y sistema de izamiento.

· Al retirar el caño lubricador de su posición de  “stand by “se deberá tener precaución que el cable de pistoneo no se enganche en salientes, pernos y/o artefactos de iluminación.

5. RECOMENDACIONES  GENERALES  EN EQUIPO

· Mantener las instalaciones en buen estado de orden y limpieza.

· Circuitos hidráulicos y neumáticos herméticos.

· Arrestallamas en todos los escapes de motores de combustión.

· Membranas impermeabilizantes o bandejas colectoras de pérdidas.

· Sistema empaquetador del cable que garantice la estanqueidad del circuito.

· Tener B.O.P. ( blow out preventer ) mecánica para cable, a efectos de prevenir surgencias descontroladas, la cual deberá ser colocada sobre el árbol de surgencia, a continuación de la válvula sobre maestra del pozo.

· Contar con un recipiente con capacidad suficiente para alojar los líquidos generados en las operaciones de calibrado de válvulas, purga del lubricador, despresurización de las líneas, etc.

· Detener las maniobras en caso de producirse pérdidas por las empaquetaduras y reparar las mismas antes de continuar.

· Señalizar la zona de trabajo del cable.

· Descargar líquidos y sólidos directamente al terreno esta prohibido.

· Al ingresar a locación  llenar la planilla correspondiente  donde quede documentado el estado en que se encuentra  la misma  antes de iniciar  la intervención.

· Devolver  la locación en buenas condiciones.

· Se deberá en todo momento tomar precauciones para evitar contaminar el suelo.

6. REALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES

Toda tarea operativa se debe cumplir los siguientes requisitos:

· Operar según Procedimientos específicos de la tarea documentados, que, en el caso de los Contratistas, deben ser aprobados por el Supervisor. Estos Procedimientos Operativos deben integrar los aspectos de calidad del servicio, eficiencia en el uso de los recursos, seguridad para las personas e instalaciones y de protección al ambiente, tanto en lo referido a la operación como en lo referido al control durante la realización de las operaciones.

· Conocer los Impactos Ambientales de la tarea específica y acciones de control.

· Conocer los Riesgos de la tarea específica y acciones de control.
·  Conocer las emergencias posibles y los planes de contingencia.

· Gestionar adecuadamente los residuos generados en la tarea.
· Contar con registros de capacitación en cuanto a las Operaciones, los aspectos de seguridad y ambientales y en los procedimientos de contingencia.

· Listado de verificación y planes de mantenimiento de herramientas, vehículos y equipos que aseguren su permanente estado operativo.
· Registros (Partes) para documentar el avance, control y novedades de las tareas.
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS
N/A

9.1 DOCUMENTOS EXTERNOS

· Compromisos contractuales.
· Normas y procedimientos de los clientes.
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