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1. Objetivo

Establecer un procedimiento  seguro para la realización de las tareas de descarga y almacenamiento de agua para bombeo a pozo sumidero.
2. Alcance: 

Todas las actividades de descarga y acumulación de agua para bombeo, las cuales incluyen a personal de GOS, y transportistas.
3. Responsabilidades:
3.1.1. Operadores de planta: cumplir con lo establecido en este procedimiento. Hacer cumplir el mismo, a los choferes que ingresen a la planta.
Las tareas y responsabilidades que deben asumir y cumplir nuestros operadores son las siguientes:

· Chequeo de las instalaciones antes de comenzar la operación ( nivel de llenado de piletas, control de manguerotes, estado de válvulas, si se encuentran abiertas o cerradas, verificar tensión de comandos en tablero de bomba de trasvase, a través de luces de testigo)
· Asegurarse del buen funcionamiento del bomba de trasvase (pre filtrado)
· Solicitar remito de transporte. Archivar, y al finalizar la jornada  entregar a  quien corresponda ( supervisión Shell)

· En tarea de llenado debe permanecer de forma permanente mientras dure la operación 
· Reportar de cualquier anomalía, de forma inmediata al supervisor

· Cumplir con las medidas de seguridad dispuestas para la ejecución de la tarea
4. DESARROLLO
4.1. Condiciones generales para las tareas de descarga de agua 
Los transportistas deberán:

a. Poseer licencias de conducción habilitantes
b. Circular a paso de hombre dentro de locación 
c. Tener autorización del responsable del lugar para efectuar la descarga de agua 
d. Permanecer en los lugares indicados mientras se espera turno para realizar la  descarga 
e. No ingresar a la planta  sin autorización y  sin el arresta llamas colocado.

f. Permanecer en el lugar durante la descarga.
g. Implementar medidas para prevenir rebalses o derrames de fluidos desde tanques, piletas y circuitos de descarga
h. Descargar el fluido en el lugar indicado por el operador  responsable de los trabajos. 
i. No prender fuegos abiertos en el interior de la cabina o en las cercanías de los vehículos mientras se realiza la  descarga 
j. Una vez arribados al lugar de descarga y antes de iniciar la conexión de mangueras o apertura de las tapas de cisternas (para este caso, el chofer deberá disponer de línea de vida y elementos de seguridad para trabajo en altura), además deberá :
· Bloquear el sistema de frenos.
· Detener el motor del vehículo.
· Poner la palanca de cambios en punto muerto.
· Desconectar la llave de corte de batería. (cortacorriente)

· Colocar los matafuegos en un lugar accesible durante las operaciones de  descarga
· Calzar las ruedas motrices.
· Colocar los matafuegos en un lugar accesible durante las operaciones de  descarga

k. Mantener el motor parado mientras haya tapas de cisternas abiertas o mientras dure la descarga
l. Permanecer al lado de la válvula de descarga, de manera de poder actuar de inmediato en caso de emergencia
m. No realizar operaciones de descarga de camiones tanques durante tormentas eléctricas.
n. Verificar que todas las tapas de las cisternas y válvulas de bloqueo se encuentren cerradas antes de abandonar el lugar.
o. Chofer entrega remito de transporte. 
p. Cuando la velocidad del viento sea igual o mayor a 40 Km/h se suspenden las tareas en altura ( ascenso de chofer a cisterna)

4.2. Tareas de descarga  y almacenamiento por parte de Operador de planta

a. El operador de planta, deberá dar autorización al transportista para el ingreso a locación.

b. Dara ingreso a camión a zona de descarga, indicándole su posición final.

c. Antes de comenzar con la operación de descarga, deberá verificar que el camión se encuentra montado según se indica en el apartado anterior.
d. Conectar pinza de puesta a tierra 

e. Conectar manguerote de 3”

f. Colocar contención en conexión de manguerote de 3” y válvula de descarga camión
g. Una vez abierta tapas de venteo y válvula de camión cisterna (verificar ausencia de perdidas, entre válvula de descarga de camión y líneas de descarga), se procederá a dar comienzo al trasvase de fluido a piletas receptoras.
h. El operador deberá solicitar a chofer, el remito de transporte en el cual figurara los metros cúbicos transportados 

4.3. Trasvase de fluido

a. Verificar que la capacidad de las piletas de almacenamiento, sea mayor que el de la cisterna a descargar. En caso contrario, esperar a que se genere capacidad para comenzar con la descarga.
b. Verificar que las válvulas de las tres piletas de almacenamiento estén conectadas y abiertas (capacidad total 180 m3)
c. Abrir purga superior de filtro. 

d. Una vez lleno el filtro, se cierra válvula de purga, se coloca tapón a válvula 
e. Puesta en marcha de bomba de equipo de trasvase (presión  máxima de trabajo de bomba es de 300 gr.)
f. Comienzo de trasvase
g. Control de llenado, mediante inspección visual de niveles (mangueras de nivel ubicadas en parte frontal de piletas) y sonora (sensores de alto nivel)
h. Verificar de forma permanente piletas y línea de trasvase, durante toda la operación de llenado de piletas
i. Una vez finalizado el trasvase,  apagar bomba 

j.  cerrar válvula de camión cisterna, 
k. Cerrar válvula de entrada a filtro

l. Cerrar válvula de vinculación entre bomba y pileta 1

m. Desvincular manguerote en válvula de descarga camión

n. Verter el agua remanente de manguerote, en bandeja de contención

Registros asociados

SMA-FOR-050 Asignación de trabajo seguro
OPE-FOR-045 Parte técnico de filtrado y bombeo de agua

Documentos externos
Permiso de trabajo Shell
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RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4413598 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.greenoilservices.com.ar
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