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	OBSERVACIONES

	Aclaración: 

La Dirección de la empresa GREEN OIL SERVICES SA establece, que toda la documentación que se utiliza en la empresa y/o integra el SGI de la misma, contenga el nombre y logotipo con el cual es reconocida por sus Clientes y mercado en general. Respondiendo a la siguiente denominación comercial “GOS SA”.



	SOPORTE  INFORMÁTICO
	SMA-PO-012 Gestión de derrames


	CONTROL DE EMISIÓN

	ELABORO:

GMC

Responsable de SMA
	CONTROLO:

GF
Gerente operaciones
	APROBO:

                        GF
Gerente de Operaciones


1. Objetivo
Definir un procedimiento estandarizado para la prevención, atención y control de derrames, garantizando una respuesta segura, rápida y eficaz.
2. Alcance
Este documento aplica a todas las áreas donde se manipulen, transporten o almacenen sustancias líquidas, sólidas o gaseosas que representen riesgo en caso de fuga o derrame.
3. Definiciones
· Derrame menor: Evento controlable con los recursos disponibles en el área, sin riesgo inmediato a personas o instalaciones.
· Derrame mayor: Evento que excede la capacidad de control del personal del área y requiere intervención de brigadas especializadas.
· Kit antiderrames: Conjunto de materiales y equipos destinados a contener y limpiar derrames.
· FDS (Hoja de Seguridad): Documento que contiene información sobre riesgos, manipulación y control de cada sustancia.
4. Responsabilidades
· Todo trabajador: Notificar de inmediato cualquier derrame y aplicar medidas iniciales.
· Supervisor/Encargado de área: Coordinar la respuesta inicial y garantizar disponibilidad de kits antiderrames y EPP.
· SMA: Capacitar, actualizar el manual y asegurar cumplimiento normativo.
5. Desarrollo 

5.1.  Prevención

·  Mantener recipientes en buen estado y etiquetados.
·  Revisar válvulas y zonas de almacenamiento.
·  Separar sustancias incompatibles.
·  Disponer de kits antiderrames.
·  Capacitar al personal en emergencias.
5.2. Equipo de Protección Personal (EPP)
· Guantes resistentes a químicos.
· Protección ocular.
· Mascarilla o respirador.
· Botas de seguridad.
· Mameluco descartable 
5.3. Procedimiento de Actuación ante Derrames
· Fase de Notificación
1. Identificar tipo y magnitud.
2. Notificar al supervisor.
3. Activar alarma si es necesario.
· Fase de Aislamiento
1. Señalizar área.
2. Retirar personal no autorizado.
3. Eliminar fuentes de ignición.
· Fase de Contención
1. Menores: Absorbentes, barreras, evitar drenajes.
2. Mayores: Esperar brigada especializada.
· Fase de Recolección y Limpieza
1. Usar palas antichispas
2. Depositar residuos en contenedores de “Residuos peligrosos”.
3. Limpiar el área con productos adecuados (según información de la FDS)
4. Retirar EPP de forma segura.
5.4.  Recuperación y Seguimiento

· Registrar incidente.
·  Analizar causas y aplicar correctivos.
·  Evaluar impacto ambiental.
·  Actualizar manual si es necesario.
5.5.  Plan de Comunicación

· Comunicación con supervisor y brigada de (en caso que aplique)
· Notificación a autoridades si aplica.
6. Registros asociados
SMA-FOR-007 Informe de incidente

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: Conquistadores del Desierto  Nº 2450 – TE (0299) 4413598 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

www.greenoilservices.com
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