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	OBSERVACIONES

	
Aclaración: 
La Dirección de la empresa GREEN OIL SERVICES SA establece, que toda la documentación que se utiliza en la empresa y/o integra el SGI de la misma, contenga el nombre y logotipo con el cual es reconocida por sus Clientes y mercado en general. Respondiendo a la siguiente denominación comercial “GOS SA”.
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1. Objetivo

Establecer los pasos técnicos y de seguridad necesarios para realizar maniobras de izaje mecánico de manera segura y eficiente, minimizando riesgos a las personas, medio ambiente, equipos y a los materiales.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a todos los izaje de cargas realizados por GREEN OIL SERVICES SA

3. Responsables

· Líder de operación: Responsable de la planificación y control de la maniobra.
· Operador del equipo: Persona calificada y autorizada para operar el equipo de izaje.
· Señalero: Encargado del amarre, guiado y señalización de la carga.
· Referente SMA: Supervisa el cumplimiento de normas y medidas preventivas.
4. Definiciones

No aplica 

5. Desarrollo

5.1. Equipos, documentos y materiales requeridos

· Equipo de izaje (grúa, hidrogrua, malacate, etc.) en condiciones operativas y con inspección vigente.
· Elementos de izaje certificados (eslingas, grilletes, ganchos).
· Elementos de Protección Personal (EPP): casco, guantes, botas con puntera, gafas, chaleco reflectante, arnés si aplica.
· Señales manuales o sistema de comunicación por radio.
· Plan de izaje (para cargas críticas o maniobras complejas).
· Permiso de trabajo y anexos de ser necesario
· Certificación de equipo, elementos de izaje y operador
5.2. Planificación del izaje
1. Identificar tipo de carga, peso, dimensiones y centro de gravedad.
2. Verificar la capacidad nominal del equipo y los accesorios.
3. Seleccionar puntos de izaje seguros y equilibrados.
4. Analizar el entorno de trabajo (terreno, obstáculos, líneas eléctricas, condiciones climáticas).
5. Definir responsabilidades y señales entre operador y señalero.
6. Elaborar plan de izaje si:
· Se utilizan dos o más equipos de izaje simultáneamente.
· La maniobra se realiza en espacio reducido o con obstáculos.
· Si es requerimiento del cliente para izaje de cargas
5.3. Inspección previa
1. Revisar estado físico del equipo (estructura, cables, ganchos, tambores, frenos, estabilizadores).
2. Verificar niveles de aceite e hidráulicos, sistemas de alarma y dispositivos de seguridad.
3. Inspeccionar las eslingas y accesorios (sin cortes, corrosión ni deformaciones).
4. Confirmar vigencia de certificaciones del equipo y operador.
5.4. Preparación del área de trabajo
1. Delimitar y señalizar el área de izaje.
2. Retirar obstáculos o materiales sueltos.
3. Ubicar el equipo sobre superficie nivelada y firme.
4. Extender estabilizadores o apoyos según el tipo de equipo.
5. Verificar condiciones ambientales seguras (sin lluvia intensa o vientos fuertes)
5.5. Ejecución del izaje
1. Enganchar la carga en los puntos designados y equilibrarla.
2. Realizar una prueba de levantamiento parcial (10–20 cm) para verificar estabilidad.
3. Ejecutar el izaje sin movimientos bruscos.
4. Mantener comunicación visual o radial entre operador y señalero.
5. Evitar que cualquier persona se sitúe debajo de la carga suspendida.
6. Controlar el desplazamiento y descenso de la carga hasta su posición final.
7. Asegurar la carga antes de liberar las eslingas.

5.6. Finalización de la maniobra
1. Retirar las eslingas y accesorios con cuidado.
2. Guardar los equipos en sus lugares designados.
3. Revisar el equipo de izaje para detectar posibles daños.
4. Registrar la maniobra y observaciones en el formato de izaje.
5. Reportar incidentes o condiciones inseguras detectadas.

5.7. Medidas de seguridad
· No exceder la capacidad nominal del equipo ni de los accesorios.
· No levantar personas ni equipos no diseñados para izaje de personal.
· Suspender la maniobra en caso de condiciones climáticas adversas.
· Mantener una distancia mínima de 5 m respecto a líneas eléctricas.
· Acordonar el área y colocar señalización visible.
· Usar siempre EPP adecuado y mantener atención al entorno.
· Aplicar política autoridad para detener tareas

6. Registros requeridos
· Check list de hidrogrua y accesorios de izaje.
· Plan de izaje
· Inspección y control de eslingas, cables de acero y grilletes
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