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1. Desarrollo

1.1. Transporte de Equipos

El Supervisor comunica al operador y ayudante los pozos y maniobras a realizar:

a. Transporte del equipo HWO a la locación teniendo en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

· Verificar e inspeccionar el equipo para comprobar que se cuenta con todos los elementos de seguridad necesarios 

· Utilizar cinturón de seguridad y circular con luces bajas encendidas durante el día.

· Respetar velocidades máximas dentro del yacimiento como así también en ruta.

· Tener en cuenta las condiciones meteorológicas al conducir.

· Respetar las velocidades establecidas para circular en zonas urbanas

1.2. Ingreso a la locación y coordinación de tareas

· Verificar el estado de locación (limpieza, perdidas en puentes de producción y/o derrames).

· Antes del ingreso del equipo a locación, se debe disponer de un señalero, quien guiara al chofer a ubicar al equipo dentro de la misma.

· Estacionar la unidad vientos arriba respecto al pozo y a no menos de 10 mts. de distancia del pozo, tolerándose +/- 45º para la dirección de donde proviene el viento. De esta forma, los gases que pudieran generarse en la instalación no serán llevados hacia la zona de operación de equipo.

· Antes de comenzar con el montaje se deberá medir con detector de Sulfhídrico la presencia o no de este gas.
· Se debe colocar carteles informativos, así mismo se delimitará el ingreso a locación mediante la colocación de conos.

· Ubicar extintores en locación.

· Se coloca manga de viento. Verificar dirección del viento, en caso de ser día calmo, ubicarse según vientos predominantes de la zona

· Colocar sistema de PAT (puesta a tierra) entre equipo HW y pozo

· El operador debe mantener en todo momento una perfecta visión de las líneas, conexiones y cabeza de pozo. 
1.3. Tipos de pruebas de hermeticidad.

· Prueba de hermeticidad a pozos inyectores.
· Prueba de hermeticidad a TBG, por directa en pozos productores.
· Prueba de hermeticidad a cañería de conducción.
2. Operación 

Prueba de hermeticidad en pozo inyector.
Las pruebas de hermeticidad se hacen con inyección abierta o inyección cerrada, según solicitud del cliente.

a. Armar la línea de bombeo colocando correctamente estrobos de seguridad en las uniones

b. Para el armado de la misma y en proximidades a la boca de pozo, utilizar la maza de bronce para ajustar las uniones de golpe. 

c. Montaje en boca de pozo, el cual se realiza mediante la conexión a entre columnas, colocando manifould de conexión en válvula anular de pozo, luego se conectará manguerote de bombeo, manómetro de boca de pozo.

d. Una vez finalizado el montaje en Boca de Pozo, se verifica presión entre columnas (anular) y Presión de Tubing (Inyección Directa).

e. Se descomprime por entre columnas (anular) a camión recuperador o pileta del equipo, para llevar la presión a 0 Kg. (si fuera necesario)

· Si al momento de cerrar la válvula del arbolito de conexión, la presión se incrementa nuevamente, el resultado de la PH será negativa. Este proceso se repite por segunda vez para asegurar resultado de la PH.

f. En caso que sea requerimiento de cliente, se inyecta agua con producto químico anticorrosivo para presurizar, la cantidad inyectada, será la establecida en programa de cliente, dependiendo de la capacidad total de Mts3 indicados en protocolo de pozo y el agua que contiene la entre columna al momento de realizar la PH.

Una vez completa la capacidad de fluido entre columnas y presurizada, se dará comienzo a la PH, registrando la presión obtenida.

g. Se presurizará, según lo establecido en programa de cliente.

Si la presión no incrementa, disminuye o continúa admitiendo fluido inyectado, a lo largo de la prueba, el resultado de la PH será Negativo.

h. El tiempo de presurización será como mínimo 20 minutos o lo establecido por supervisión del cliente.

· La presión establecida se debe mantener estable a lo largo de la PH, para registrarla como Positiva

i. Se inicia registro en parte.

j. Una vez cumplido el tiempo requerido se procederá al desmontaje en Boca de Pozo.
6.b. Prueba de hermeticidad en pozo productor

a. Las pruebas de hermeticidad se hacen con el pozo parado, en carrera máxima superior o en carrera mínima inferior.

b. Armar la línea de bombeo colocando correctamente estrobos de seguridad en las uniones
c. Para el armado de la misma y en proximidades a la boca de pozo (puente de producción), comprobar presión mediante manómetro, despresurizar presiones entrampadas y proseguir con el desarme para la conexión de niple para el bombeo. Para dicha operación utilizar la maza de bronce para ajustar las uniones de golpe. 
d. Montaje en boca de pozo, el cual se realiza mediante la conexión de niple de bombeo a válvula directa (válvula maestra de 2” se conecta en manguerote de bombeo). En válvula de ½” (válvula de control de presión) se instala arbolito donde se coloca el manómetro de boca de pozo, para controlar y registra presión.
e. Se descomprime por entre columnas (anular) a camión recuperador o pileta del equipo, para llevar la presión a 0 Kg. (si fuera necesario)
f. Finalizado el montaje se procede al llenado y presurizado del TBG.
g. Una vez completa la capacidad de fluido al TBG, se presuriza y se da comienzo a la PH, registrando la presión obtenida.
h. Se presurizará, según lo establecido en programa de cliente.
i. Si la presión, disminuye o continúa admitiendo fluido inyectado, a lo largo de la prueba, el resultado de la PH será Negativo.
j. Si la presión no disminuye durante el tiempo estipulado, el resultado se da como positivo.
k. La presión establecida se debe mantener estable a lo largo de la PH, para registrarla como Positiva
l. Se inicia registro en parte.
m. Una vez cumplido el tiempo requerido se procederá al desmontaje en Boca de Pozo.
Desarme de retención de línea de directa
a. Parar pozo
b. Cerrar válvula de directa
c. Desplazar fluido remanente, en línea de conducción con la misma presión de gas de la anular
d. Cerrar válvula de corte (fuera de locación)

e. Cerrar válvula anular 

f. Retirar tapón de 2” de válvula de extremo de puente de producción 

g. Conexión de niple para manguerote de HWO

h. Conectar manguerote de bombeo

i. Descomprimir a pileta de HWO de forma controlado (mediante by pass) el gas entrampado en puente de producción, y el tramo de la línea a válvula de corte.

j. Verificar la ausencia de presión entrampada

k. Una vez descomprimido el circuito, realizar cierre de válvula de puente de producción 

l. Realizar el desarme de válvula de retención (línea directa)

m. Retiro de charnela

n. Una vez retirada la charnela, se puede dar comienzo a prueba de hermeticidad
6.c. Prueba de hermeticidad en cañería de conducción.

a. Calcular volumen de fluido a inyectar.

b. Determinar presión máxima de prueba, con supervisor responsable de la tarea.

c. Armar la línea de bombeo colocando correctamente estrobos de seguridad en las uniones.
d. Para el armado de la misma y en proximidades a la boca de pozo (puente de producción) u otras instalaciones, comprobar presión mediante manómetro, despresurizar presiones entrampadas y proseguir con el desarme para la conexión de niple de para el bombeo. Para dicha operación utilizar la maza de bronce para ajustar las uniones de golpe. 
e. El montaje en dichas instalaciones, donde se realizarán las PRUEBAS DE HERMETICIDAD, se realizará mediante la conexión de equipo de bombeo a un extremo de la tubería mientras que en el extremo opuesto se montará válvula, para su purga.
f. Se descomprime tubería a camión recuperador o pileta del equipo, para llevar la presión a 0 Kg. (si fuera necesario)
g. Finalizado el montaje se procede al llenado y presurizado de la tubería.
h. Una vez completa la capacidad de fluido, se presuriza y se da comienzo a la PH, registrando la presión obtenida.
i. Se presurizará, según lo establecido en programa de cliente.

Si la presión disminuye, a lo largo de la prueba, el resultado de la PH será Negativo.
j. Si la presión no disminuye durante el tiempo estipulado, el resultado se da como positivo.

k. La presión establecida se debe mantener estable a lo largo de la PH, para registrarla como Positiva
l. Se inicia registro en parte.
m. Una vez cumplido el tiempo requerido se procederá al desmontaje.

3. Desmontaje de equipamiento

a. Desconectar arbolito de conexión a Boca de Pozo.

b. Recuperar fluido de mangueras de bombeo. 
c. Retirar elementos auxiliares del equipo (PAT, matafuegos, carteles, cadenas, conos, etc.)
d. Retirar equipos

4. Abandono de la locación

a. Verificar limpieza de la locación
b. Informar novedades sobre:

· Fecha 
· Horario de Trabajo

· Responsables de la Prueba realizada.

· Equipo Utilizado en la Prueba.

· Locación Intervenida

· Presiones obtenidas en Anular (Entre Columnas) y Tubing (Directa)

· Resultado Obtenido en la Prueba.

· Gráfico resultante de la prueba realizada 

· Cantidad de Fluido Inyectado

· Observaciones si las Hubiera
RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4413598 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.greenoilservices.com.ar
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