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	OBSERVACIONES

	Aclaración:  La Dirección de la empresa GREEN OIL SERVICES SA establece, que toda la documentación que se utiliza en la empresa y/o integra el SGI de la misma, contenga el nombre y logotipo con el cual es reconocida por sus Clientes y mercado en general. Respondiendo a la siguiente denominación comercial “GOS”.


	SOPORTE INFORMÁTICO
	Anexo III: Desparafinacion de Tubing a Contenedor


	CONTROL DE EMISIÓN


	PREPARO:

FB

	CONTROLO:

CG
	APROBO:

FG



1. Desarrollo

Antes de comenzar el DTM disponer, coordinar y tener la siguiente información:
· Estado de caminos y accesos.

· Volumen inyectado en intervenciones anteriores, información obtenida de estadísticas.

· Disponer de fluido suficiente para intervención

· En caso de utilizar productos químicos disponer del mismo

· Producción de bruta y petróleo del pozo.
· Historial de intervenciones anteriores.
En Locación:

· Montar equipo según procedimiento base OPE-PO-001 Procedimiento operativo de desparafinacion, Anexo I.
· Controlar correcto funcionamiento del pozo
· Tipo sistema de extracción y funcionamiento del mismo.
· Estado puente de producción. 

· Presión de boca de pozo.
· Empaquetaduras de T prensa

· Realizar Prueba hidráulica, en caso de ser negativa informar a supervisión.
· Cerrar válvula anular lateral opuesta

· Conectar línea de bombeo de HWO a espacio anular.
· Retirar frente de cerco de ser necesario y montar caño de contenedor a puente de superficie y derivar producción de línea de conducción a contenedor.
Inicio de operación:
· Iniciar bombeo bajo los siguientes parámetros:

· Caudal: no mayor a 5 M3 Hora.
· Volumen a inyectar 30 M3

· Presión no mayor 35 Kg/cm2

· Temperatura. Entre 75 ºC a 90ºC.

· Controlar en forma permanente presión de línea de conducción
· Una vez estabilizados los parámetros de bombeo comenzar dosificación de productos químicos en caso de ser requerido por el cliente.
· Controlar temperatura de retorno

· Tipo de parafina

· Control permanente de temperatura de inyección.

· Control de metros inyectados

· Finalizada las 5 hs de operación observar si es necesario continuar con la operación:

· Funcionamiento normal de sistema de extracción.
· Temperatura de retorno

· Presión de Cañería conducción
· En caso de ser necesario continuar con el bombeo hasta observar que el pozo produzca con normalidad y sin parafina solida 
· En caso que la producción se normal desmontar según procedimiento base.
2. Abandono de locación:

· Abril válvula de entre columna
· Informar parámetros de la operación y tiempo para realizar normalización de pozo a línea.
3. En caso de pozo aprisionado:
· Inyectar fluido con temperatura durante 1 hora (sin producto químico en caso que corresponda)
· Maniobrar sistema de extracción para intentar librar herramienta, 
· En caso de que el sistema de extracción sea AIB:
· Dejar cabeza abajo frenar.
· Observar movimiento descendente de vástago 
· Una vez que el vástago apoyo sobre cruceta poner en marcha AIB

· Una vez que las carreras sean completas continuar con la operación normal.
· Si no libra seguir inyectando y maniobrando AIB
· En caso de que el sistema de extracción sea PCP
· Inyectar fluido con temperatura durante 1 hora
· Poner en marcha sistema en caso de no girar seguir inyectando agua por anual
· Observar sentido de giro 

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4413598 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.greenoilservices.com.ar
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