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1. Objetivo

Establecer la metodología de trabajo para las operaciones de manipulación de  gas propano en tanques.
2. Alcance
Este procedimiento deberá cumplirse toda vez que se  produzca rotura o falla  a los tanques de gas propano de los equipos de Grupo OAS  donde presten servicios.
3. Definiciones

No contiene
4. Responsabilidades

El responsable del cumplimiento y aplicación de este procedimiento es el Supervisor y el Operador del equipo de Hot Oil.
5. Desarrollo

5.1 Consideraciones Generales

Las tareas que se realicen en los tanques de GLP se realizarán únicamente con la presencia del Supervisor Operativo.

Dicha tarea lleva aparejado riesgos que son necesarios minimizar.

La misma se deberá realizar cumpliendo con el presente procedimiento en su totalidad.
5.2 Descripción de la actividad

Cuando se produzca un derrame o fuga sobre el tanque de GLP por rotura de algunos de sus componentes se deberá:

5.2.1 ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).

5.2.2 Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.

5.2.3 No tocar ni caminar sobre el material derramado.

5.2.4 Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. (Colocar trapo húmedo sobre la rotura)

5.2.5 Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.

5.2.6 Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva.

5.2.7 Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.

5.2.8 No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.

5.2.9 Prevenga la expansión de vapores a través de las alcantarillas, sistemas de ventilación y áreas confinadas.

5.2.10 Llevar el vehículo a un área alejada.

5.2.11 Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado.
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PRECAUCION: Cuando se está en contacto con líquidos criogénicos / refrigerados, muchos materiales se vuelven quebradizos y es probable que se rompan sin ningún aviso.
5.3 Recuerde:

5.3.1 EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

5.3.1.1 Se encenderá fácilmente por calor, chispas o llamas.

5.3.1.2 Formará mezclas explosivas con el aire.

5.3.1.3 Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

5.3.1.4 Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

5.3.1.5 Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables a través de los tapones fundidos.

5.3.1.6 Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

5.3.1.7 Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

5.3.2 SEGURIDAD PÚBLICA

5.3.2.1 Cómo acción inmediata de precaución, aísle el área del derrame o escape como mínimo 1000 metros en todas las direcciones.

5.3.2.2 Mantener alejado al personal no autorizado.

5.3.2.3 Permanezca en dirección del viento.

5.3.2.4 Es más pesado que el aire y se dispersa a lo largo del suelo y se junta en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).

5.3.2.5 Manténgase alejado de las áreas bajas.

5.3.3 EVACUACIÓN

5.3.3.1 Derrame Grande.

Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 1800 metros.

5.3.3.2 Incendio

Si un tanque o auto tanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 2000 metros también, considere la evacuación inicial a la redonda a 2000 metros. Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

5.3.3.3 Incendios Pequeños

Polvos químicos secos o CO2.

5.3.3.4 Incendios Grandes

No extinga un incendio de fuga de gas a menos que la fuga pueda ser detenida.

5.3.3.5 Incendio que involucra Tanques

• Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o reguladores.

• Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.

• No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.

• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
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 Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.
6. Referencias

• No aplica
7. Registros del SGI asociados
SMA-PE-004: Preparacion de respuesta ante emergencias
Anexo B: Rol de incendio en campo

8. Anexos

• No aplica

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4009312/3 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191
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