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	OBSERVACIONES

	Aclaración: 

La Dirección de la empresa OIL ADDPER SERVICE establece, que toda la documentación que se utiliza en la empresa y/o integra el SGI de la misma, contenga el nombre y logotipo con el cual es reconocida por sus Clientes y mercado en general. Respondiendo a la siguiente denominación comercial “GRUPO OAS SRL”.




	SOPORTE  INFORMÁTICO
	OPE-INT-003: Inyección de vapor para calentamiento de tanque
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             Lic. Fernando Gordo

Jefe de Operaciones
Fecha: 27/06/2012
	CONTROLO:
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Rosaura Sosa

Coordinador de Logistica
Fecha: 30/07/2012
	APROBO:
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Ing. Marcelo Viaggio

Gerente General

Fecha: 31/07/2012


1. Objetivo

El objetivo de este instructivo es establecer un procedimiento para la ejecución de las tareas de inyección de vapor a tanque.

2. Alcance

El alcance de este instructivo es para las personas y equipos que realicen las tareas de inyección de vapor en Yacimiento Puesto Flores y Loma Negra.

3. Definiciones

No hay definiciones

4. Responsabilidades

a. Operador de equipo Generador de vapor

Son sus responsabilidades durante la ejecución de trabajos lo siguiente:

1. Autoridad para detener o no aceptar un trabajo que no sea seguro

2. Completar la documentación necesaria para la ejecución de los trabajos 
3. Transporte de equipo generador de vapor a locación

4. Realizar a diario y cada vez que reciba el turno, chequeo de la unidad 
5. Obligación de exigir a cualquier persona que acceda a la locación, el uso de EPP.

6. Obligación de comunicar los riesgos existentes en la tarea a toda persona ajena al trabajo. Detener la maniobra cuando asista persona que no forma parte del trabajo.

7. Chequear a diario que se cuenta con los elementos de seguridad del equipo

8. Operar equipo generador de vapor

9. Comunicar de toda situación a supervisor tanto del cliente como interno.

5. Desarrollo 
a. Transporte en unidades livianas

      a.1. Circulación por rutas y caminos internos de yacimiento

      b. Transporte de equipos en yacimiento

      b.1. Circular con equipos pesados por camino de yacimientos 

      c. Ubicación de equipo en instalación
      c.1. Chequeo de estado y condiciones del equipo y elementos de seguridad del equipo

      c.2. chequeo de instalación

      c.3. Chequeo de presión 

      c.4. verificar el estado  de elementos de seguridad del equipo (equipo de escape, extintores, carteles, conos, cadenas, etc.)

      c.5. Encendido de generador eléctrico o conexión a instalaciones (tablero) clientes

      c.6. Verificación de funcionamiento de disyuntor diferencia y llave térmica.

      c.7.Carga de agua a tanque (x trasvase de cargas liquidas)

      c.8. Controlar alarma bajo nivel de agua

      c.9. Encender bombas de llenado

      c.10.Verificar agua en tanque de agua

      c.11. Llenar caldera con agua

      c.12. Verificar nivel de agua en caldera

      c.13.  Se verifica mediante luz testigo que el tablero tenga tensión

      c.14. Se habilita tablero eléctrico de caldera

      c.15. Configuración de alarmas  de bombeo (presión de caldera y  temperatura máxima 170º C)

      c.16. Se pone en marcha equipo (botón verde de arranque)

c.17. Se levanta presión de vapor (mínima 3 Kg./cm2, máxima presión de caldera 8 Kg./cm2)

       c.18. Se genera vapor durante 1 hora

       c.19. Se abre válvula de salida de caldera

       c.20. Se comienza con la inyección de vapor

       c.21. Si se llega a la temperatura adecuada se continúa inyectando vapor

       c.21. Inyección de 4 metros cúbicos de agua transformada en vapor.

       c.22. Verificación de los siguientes parámetros durante la inyección (pérdidas, nivel de tanque de agua)

NOTAS ESPECIALES

1. Se debe suspender toda tarea o actividad que se considere que es riesgosa. Todo el personal tiene el derecho y obligación de detener un trabajo si considera que NO ES SEGURO. En este caso se debe comunicar de la situación al supervisor, quién en conjunto con el operario y supervisores de operadora, realizaran una evaluación de los riesgos, y aplicará las medidas de seguridad necesarias.

2. En caso de iniciarse principio de incendio se debe activar rol de llamadas, comunicándose de manera inmediata a coordinación. . Mientras el operador se desconecta del pozo, apaga caldera,  el ayudante comienza a extinguir el fuego con los extintores de PQS aptos para fuegos clase ABC que dispone el equipo. Recordar que los mismos solo son utilizados cuando es PRINCIPIO DE INCENDIO

3. En caso de ocurrir un accidente al personal, se deberá dar aviso a ambulancia Es importante si se desconoce la causa del accidente no movilizar a la víctima hasta que llegue la asistencia médica. Si la persona esta fuera de peligro, será traslada a los centros asistenciales de la ART.

4. Ante cualquier emergencia que se presente se debe parar el equipo generador de vapor por medio del botón de pare de emergencia ubicado en la cabina de operaciones, y realizar los pasos indicados en cada uno de los roles de emergencias.[image: image4.png]
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RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4009312/3 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.grupooas.com.ar
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