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	ORDEN DE TRABAJO HWS
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	Información general

	Fecha
	Cliente
	Pozo

	
	
	
	
	


	Unidades afectadas
	Personal ejecutante

	Equipo
	
	Operador
	

	Otros
	
	Otros
	


	Orden de trabajo (Completar antes de comenzar la operación)

	[image: image2.jpg]


Maniobra
	Parámetros  de trabajo

	
	Temp.
	M3iny
	Fluido
	Pr Máx.
	Caudal
	Lts PQ
	Ti PQ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Observaciones
	


	Datos técnicos de la operación (Completar después de la operación)

	Manio.
	Metod.
	Hini
	Hfi
	Pi
	Pm
	Pf
	M3
	Lts prod.
	Tipo Pa
	Tem

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Datos anexos de la operación (Completar en caso que sea correctiva)

	Maniobra
	P apri
	Plib
	LTap
	LDes
	C Par
	Tip Pa
	M3 rec

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Maniobra
	Hs paro de pozo
	Datos productos químicos

	
	
	Cantidad
	Tipo

	
	
	
	

	
	
	
	


	Observaciones
	

	

	

	

	CHECK LIST

	ANTES DE INGRESAR A LA LOCACION

	DETALLES
	SI
	NO

	Informo a coordinación y operador zona de ingreso al pozo?
	
	

	2-El arresta chispas esta colocado?
	
	

	3-Elementos de protección personal disponibles?
	
	

	4-Hay perdidas en instalación de superficie?
	
	

	5-Hay derrames previos?
	
	

	6-Extintores en condiciones?
	
	

	7-Medios de Comunicación disponibles?
	
	

	8-Plan de Contingencias en el Equipo?
	
	

	9-ARO en el equipo?
	
	

	10-Procedimientos de Trabajo en Equipo?
	
	

	11-Válvula de de Alivio (PSV) certificada?
	
	

	12-Válvula de Alivio (PSV) precintada?
	
	

	13-Es necesario aislar y cegar cañería?
	
	

	ANTES DE COMENZAR LAS OPERACIONES

	Controlar condiciones de presión en BdP, Línea de Inyección de Gas, Casing y línea de Producción e informarlas a el Coordinador y al Supervisor de Producción

	1-Ubico el equipo a 20mts B.O.P (vientos arriba)?
	
	

	2-Distribuyo los extintores en la locaciòn?
	
	

	3-Apresto el botiquín de 1º auxilios?
	
	

	4-Camioneta a más de 30mts de B.O.P cerca de la salida?
	
	

	5-Todo personal tiene los EPP?
	
	

	6-Interconecto eléctricamente cisterna, equipo y pozo?
	
	

	7-Delimito el área de trabajo con conos o cintas?
	
	

	8-Determino si la cañería es metálica o PRFV?
	
	

	9-Acordó presiones y temperaturas máximas de trabajo con supervisor?      Pres. Màx…………   Tº Màx. ………….

9b-Reviso cálculos de volumen necesario para llenar la cañería?
	
	

	10-Corte energía en tablero principal?
	
	

	11-Distancia entre equipo t cisterna 10mts mínimo?
	
	

	12-Detector de SH2?
	
	

	13-Manga de viento?
	
	

	14-Es necesario parar otro pozo?
	
	

	DURANTE LA OPERACION

	1-Hay perdidas en la línea de bombeo o conducción?
	
	

	2-Esta excediendo la presión o temperatura máxima de trabajo?
	
	

	3-Hay perdidas de fluidos hidráulicos o de transmisión en el equipo?
	
	

	4-Hay perdidas de gas (propano)/gas oil en sistema de tanques a caldera?
	
	

	5-El sistema de extracción se encuentra en servicio correctamente?
	
	

	6-Registro la temperatura de llegada a batería?
	
	

	AL FINALIZAR LA OPERACION

	1-Avisó al recorredor y coordinación?
	
	

	2-Repuso las válvulas de superficie a la posición normal?
	
	

	3-Verifico si el pozo produce normalmente?
	
	

	4-Hay perdidas en la instalación de superficie?
	
	

	5-Limpio la instalación de superficie?
	
	

	6-Retiro los accesorios y herramientas de la locacion?
	
	

	7-Limpio y ordeno la locacion?
	
	


	Operación terminada
	
	Conforme
	
	Observada
	
	No Conforme
	

	Motivo disconformidad
	

	Acción inmediata
	

	Acción correctiva
	


                                                                                                      ………………………

                                                                                                               Responsable







Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4009312/3 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.grupooas.com.ar

