
	[image: logo GRUPO OAS ]
	Informe de Auditorias Comportamentales 
	Código: SMA-FOR-019

	
	
	Versión Nº01

	
	
	Fecha de vigencia: 15/01/2012




Numero: 3                                                            Equipo/Instalación: Base Neuquén-Mantenimiento
Fecha:   10/05/2012                               Hora:   14:00               Duración: 40
Apellido y Nombre Auditor/es:    Gordo Constanza               Sector: SMA
Tipo de Desvíos (indicar con una cruz el tipo de desvío encontrado)
	Descripción el desvío
	Marcar con una    X

	1. Reacción de las personas

	a. Cambiando de posición
	

	b. Parando el trabajo
	

	c. Ajustando EPP
	          

	d. Adecuando el trabajo
	

	2. Posiciones de las Personas

	a. Golpeando contra / Alcanzado por
	1

	b. Estar atrapado
	

	c. Riesgo de caída
	

	d. Riesgo de quemadura
	

	e. Riesgo de choque eléctrico
	

	f. Inhalar contaminantes
	

	g. Absorver contaminantes
	

	h. Posición inadecuada
	

	i. Esfuerzo inadecuado
	

	3. Equipo de protección personal

	a. Cabeza
	

	b. Sistema respiratorio
	

	c. Ojos y cara
	1

	d. Oídos
	

	e. Manos y brazos
	2

	f. Tronco
	

	g. Pies y Piernas
	

	4. Herramientas y equipos

	a. Inadecuadas para el uso
	

	b. Usadas incorrectamente
	

	c. En condiciones inseguras
	3

	5. Procedimientos

	a. Inadecuados
	

	b. No existen procedimientos escritos
	

	c. Adecuados pero no seguidos
	

	6. Orden y limpieza

	a. Lugar sucio
	

	b. Lugar desorganizado
	

	c. Lugar con derrames o polución ambiental
	2



	Descripción de desvíos
2.a. Se observa que extremo de semi que se está fabricando, posee punta filosa, y personal para continuamente x ese sector y existe la posibilidad que se lastime la cabeza.
3.c. Se observa a soldador, no utilizar, mascara facial, al realizar trabajos con amoladora.
3.e. los dos electricistas, se encuentran realizando tareas en equipo, y no utilizan guantes de seguridad.
4.c. Tubos de oxigeno y acetileno se encuentran mal ubicados. Distribuidos en taller.
4.c. Se observan bidones con producto en taller.
4.c. Zapatillas (extensión) con cable en mal estado.
6. c. No poseen cestos  para clasificación de residuos.
6.c. Fuera del taller se observa manchas de aceites.





	Acción recomendada/aplicada
2.a. Colocar señalización, y delimitar zona de peligro.
3.c. En el momento se le solicito a soldador el uso del  protector facial.
3.e. Se solicita a ambos operarios el uso de guantes de seguridad.
4c. Realizar recinto, para almacenar los tubos, respetando normas de seguridad aplicables.
4.c. Retirar tambores con restos de productos, identificarlos y almacenarlos en recinto adecuado.
4.c. Reemplazar extensiones que se encuentren con cables empalmados o en mal estado.
6.c. Colocar cestos de residuos para la clasificación adecuada de residuos.
6.c. Sanear las áreas que presenten derrames.





 
                                                                           …………………………………………………………………………………
                                                                       Firma de Auditor

image1.jpeg




