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Fecha Vigencia: 27/02/13




Fecha: 20/02/2014
Lugar: GV 30 (Generador de vapor) dilución de parafina
Descripción y Acción Recomendada:
1. ORDEN Y LIMPIEZA/LUGAR DESORGANIZADO: Se observan dos tambores de producto químico tirados en la platea de cemento del recinto de chatarra. Uno de los tambores, se encontraba perdiendo producto químico CLEAR a una cámara sin rejilla y con residuos (botellas, latas)
Acción recomendada: Se recomienda ordenar los tambores de producto químico, y colocarlos en un lugar seguro y al resguardo. Así mismo se recomienda acondicionar  y limpiar la cámara 
Acción realizada: se retiran tambores de producto químico. Se solicito a personal de GRUPO OAS, que realice limpieza del área de trabajo, como así también, se recalca que se mantenga el orden y limpieza del sitio donde se opera.
2. ORDEN Y LIMPIEZA/LUGAR SUCIO: Se observaron residuos esparcidos por todo el sector (guantes, trapos sucios con HC, lata, madera, guardarroscas, etc.)
Acción recomendada: Se recomienda limpiar y recolectar todos los residuos esparcidos por el sector.
Acción realizada: se realiza limpieza del sitio.
3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS/ EN CONDICIONES INSEGURAS: Se detectan dos extintores tirados debajo del camión y dos extintores cerca de la platea de cemento. Uno se encontraba vencido, el otro sin precinto de seguridad y el tercero sin manguera.
Acción recomendada: Se sugiere verificar los extintores y colocarlos en un lugar seguro y sujetos.
Acción realizada: se cambian los extintores que se encontraban en mal estado, por unos vigentes, con todos sus componentes en condiciones. En cuanto a lugar seguro y sujetos, los mismos, cuando se encuentran en locación o instalación deben distribuirse en la misma, para que puedan ser alcanzados fácilmente, en caso de necesitarse.
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS/EN CONDICIONES INSEGURAS: Se verifica presencia de manguerote obstruyendo la escalera de acceso a la parte superior del camión, perdida (goteo de agua) y mancha de oxido en tanque de agua.
Acción recomendada: Se sugiere revisar los equipos e instalaciones y colocar manguerote en lugar apropiado a fin de evitar restringir la escalera.
Acción realizada: se solicita a personal de GRUPO OAS, que debe permanecer con libre acceso escalera de acceso a cabina. Se retiran perdidas encontradas en equipo.






  
         



   






Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4009312/3 – CP (8300) Neuquén
Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191
E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.grupooas.com.ar
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