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	HERIDA CORTANTE EN DEDO ÍNDICE DE LA MANO DERECHA
	Alerta Nº: 003

	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Siendo las 18:40 hs. del día 23/04/15, operando con Equipo Flush By en el pozo  RN-1110, cuatro (4) operarios, se encontraban realizando pasamanos con llave de caño 36” (stillson), para enroscar reducción de 2 7/8” a 2”.

Uno de los operarios,  “Ayudante de BDP”, al realizar ajuste de reducción con llave stillson, ésta zafa  golpeando su mano derecha, lo que ocasiona un pequeño corte en la primera falange del dedo índice, producto del aprisionamiento entre la herramienta y la instalación.

	CAUSAS INMEDIATAS:

ACTO INSEGURO: Posición inadecuada para el trabajo en ejecución. 

El operario adopta una posición y un esfuerzo inadecuado durante el ajuste de reducción. 

ACTO INSEGURO: No advertir no asegurarse: El operario no percibe el riesgo de golpe al realizar la tarea.
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	CAUSAS BÁSICAS

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS: Análisis de riesgo de la tarea deficiente, sin alcance adecuado. No existe AR de la tarea realizada.

DISCIPLINA OPERATIVA: Hábitos/costumbres impropias. El operario manipula incorrectamente la herramienta y realiza un esfuerzo que no es el adecuado.
SUPERVISIÓN/LIDERAZGO: Falla de planeamiento de la tarea. 

La tarea no se planifica y la metodología

que adoptan no es la adecuada.

	

	PRINCIPALES RECOMENDACIONES
· Antes de realizar una tarea, se deben identificar los peligros y evaluar todos los riesgos asociados, determinando la forma más segura de desarrollar las distintas maniobras.

· Asegurar la correcta manipulación de herramientas manuales durante el ajuste y desajuste de las mismas.
· Planificar y verificar las metodologías de trabajo antes de ejecutar las maniobras.

	Emisión: 
  


Ubicación de ABP enroscando reducción (pasamanos de 4)








Desplazamiento de stillson hasta el punto de contacto, donde golpea dedo índice








Ubicación de los  operarios que realizaban el pasamanos
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