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1. Objetivo

Establecer un procedimiento  seguro para evitar accidentes e incidentes durante  la realización de las tareas de preparación de boca de pozo.
2. Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades con equipos de GRUPO OAS SRL.
Alcanza a todas las actividades  relacionadas con operaciones de extracción de instalación de producción.
Este procedimiento debe ser comparado con el de la empresa contratante.

3. Responsabilidades
 Todo el  personal de Grupo OAS es responsable de aplicar y dar cumplimiento a este procedimiento.
3. DESARROLLO
3.1. Colocación de B.O.P y economizador de varillas de bombeo
3.1.1. El maquinista levanta la BOP y el economizador de varillas de bombeo con malacate hidráulico y los coloca en boca de pozo, utilizando de guía un trozo de varilla de maniobra de 4 pies enroscada en la primer conexión de la sarta.

El personal de boca de pozo coloca el elevador de varillas sobre recalque y tensiona la herramienta para sacar el elevador de boca de pozo.

Procede a enroscar la tee, BOP y economizador de varillas de bombeo a la cupla de tubing en boca de pozo.

NOTA:

Se alertará al personal de boca de pozo cuando se realiza el izamiento de herramientas.

Antes de comenzar la operación se deberá probar  el funcionamiento de BOP de varillas.

Los elementos deben ser manipulados con los dispositivos de izaje necesarios, y los operarios deberán utilizar elementos de protección personal adecuados. Se debe siempre limpiar perfectamente los elementos a utilizar. 

En horarios nocturnos la iluminación debe ser óptima.

En caso de arrastre de parafina se deberá retirar la línea y colocar recipientes  adecuados para que la misma quede depositada, evitando así el taponamiento de la descarga.

3.1.2. Preparar Para Sacar Varillas De Bombeo

Se distribuirán y acondicionarán los caballetes (no menos de cinco para tiros dobles y tres para tiros simple) alineados y nivelados, para estibar las varillas con sus respectivas protecciones de goma.

Mediante malacate hidráulico, el maquinista levantará la llave hidráulica, colocándola con su correspondiente cable a la altura adecuada.

Conectar mangueras hidráulicas de entrada de fluido al motor y retorno a depósito, tanque de aceite hidráulico mediante acoples rápidos de alta presión.

Verificar el estado de las mandíbulas, que las mismas estén abiertas, los resortes en buen estado, que tenga las mordazas de la medida adecuada para la sarta a utilizar. Se recomienda mantener la llave en funcionamiento de 10 a 15 minutos sin carga para normalizar la temperatura del aceite hidráulico.

Recomendaciones:

No colocar llaves o elementos sobre la estiba de varillas.

Colocar un caballete al lado de la boca de pozo con rodillo de goma para apoyar la varilla sacada antes de estibar.
No colocar sobre la llave hidráulica elemento alguno que pueda caer dentro del tubing.
3.1.3. Herramientas

3.1.3.a. Llaves Manuales Para Varillas De Bombeo:
La llave manual se utilizará según corresponda para enrosque y desenrosque, colocándose una en el cuadrante inferior de la primer varilla y otra en el cuadrante superior de la segunda en boca de pozo. 

Las llaves manuales solo se deben utilizar para aproximar los espejos de ambas varillas.

NOTA: No modificar la longitud del mango de fuerza con el agregado de extremos, o prolongaciones auxiliares. 

3.1.3.b. Llaves Hidráulicas Para Varillas De Bombeo :

Controlar circuito hidráulico, revisando si existen pérdidas de aceite.

verificar el funcionamiento de la válvula reguladora. 

Las mangueras hidráulicas se conectarán con acoplamientos rápidos de alta presión. 

Los dados y la llave de contra no deben tener deformaciones, para evitar dañar el cuadrante de la varilla de bombeo.

La llave hidráulica debe tener las mordazas adecuadas para la sarta de varillas a utilizar.

NOTA:

Nunca se debe retirar o colocar porta mordazas con la bomba hidráulica conectada o mangueras instaladas.

Ante cualquier anomalía en el funcionamiento de la llave hidráulica de

varillas no se deberá introducir la mano dentro de la boca de la misma. Nunca se utilizará una llave hidráulica sin la puerta de apertura o protector.

Se deberá implementar el uso obligatorio del dispositivo de seguridad de prevención de accidentes sobre instalación y retiro seguro de mordazas.
3.1.3. c. Economizador De Varillas De Bombeo:

Permite limpiar las varillas a medida que se retiran del pozo, es una herramienta que debe instalarse en todos los trabajos, salvo casos especiales donde hay colocados centralizadores.
La herramienta no solo mantendrá perfectamente limpia las varillas sino que servirá también para centralizar la sarta, evitando el roce de las varillas en boca de pozo. 

En condiciones normales se conectará con una manguera al casing (entre columna), para que descargue allí el petróleo que sale del tubing.

En caso de tener presión por casing, dicha conexión se realizará a un recipiente adecuado para no contaminar con fluido la locación del pozo.

NOTA:

Cambiar la empaquetadura del economizador cuando se observe un mínimo de desgaste.

La tee de vinculación del economizador al tubing de boca de pozo, no debe ser un elemento soldado.
3.1.3.d.Elevadores:

Los elevadores de varillas deberán estar en perfectas condiciones, debiendo ser inspeccionados regularmente para determinar si deben ser reparados o reemplazados, cuando su estado pueda ocasionar daño en las varillas.

Se deberá presentar el certificado de I. N. D. cada seis meses.

Se deberá realizar una prueba para verificar el correcto funcionamiento,  utilizando el asiento de elevador correcto y la varilla correspondiente, constatar que el elevador tira a 90° (sin inclinación). 

NOTA:

Efectuar la limpieza del elevador, antes de utilizarlo. Reemplazar las piezas gastadas. Inspeccionar posibles desgaste entre muñón y grillete, si el mismo

excediera 1/ 8” (3, 12 mm), el elevador deberá quedar fuera de servicio.

No utilizar jamás el elevador para cargas que excedan su capacidad.

Utilizar el elevador adecuado para cada diámetro de varilla.

3.1.3. e. Gancho Elevador De Varillas De Bombeo:

Se controlará el buen funcionamiento del gatillo de apertura y engrase del giratorio. 

El mercado ofrece este tipo de ganchos para manejo de cargas que van desde 20 Ton hasta 35 Ton.
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RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4009312/3 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.grupooas.com.ar
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