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1. Objetivo

Establecer un procedimiento  seguro para evitar accidentes e incidentes durante  la realización de las tareas de preparación de boca de pozo.
2. Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades con equipos de GRUPO OAS SRL.
Alcanza a todas las actividades  relacionadas con operaciones de extracción de instalación de producción.
Este procedimiento debe ser comparado con el de la empresa contratante.

3. Responsabilidades
 Todo el  personal de Grupo OAS es responsable de aplicar y dar cumplimiento a este procedimiento.
3. DESARROLLO
3.1. Coordinación y Revisiones Previas

El responsable coordina el estacionamiento del camión y fija los puntos de descarga de acuerdo a las prioridades que indica el programa de trabajo:

Cargas líquidas

Antes de proceder a la descarga del fluido se deberá:

Revisar manguerotes de succión. (Pérdidas, conectores, limpieza, largo y diámetro respecto de la descarga del camión).

Revisar Tanque de acumulación de fluidos. (Volúmenes, limpieza, elementos de medición), y determinar capacidad para la descarga.

Verificar funcionamiento de bomba y limpieza de filtro.

Verificar puestas a tierra.

Revisar condiciones de seguridad del camión (arrestallamas, sistemas de frenos, instalación eléctrica, etc.) y elementos de protección personal del conductor.

Verificar documentación de la carga.

Autorizar ingreso a locación.

3.1.2. Cargas Sólidas

El encargado de turno deberá verificar que el tipo de material, diámetro y cantidad recibida concuerde con la descripta en el remito, nota de pedido o guía de transporte y en el programa de trabajo.

De ser correcto firmará el/ los documento/ s del transportista y registrará el material recibido en el parte de campo.
Si existiesen diferencias en la cantidad, igualmente recibirá la carga pero deberá dejar constancia del hecho en el documento del transportista y lo firmará. También dejará constancia en el parte diario de campo, de la anormalidad dando aviso  a la Inspección. Si existen diferencias en el tipo y/ o diámetro del material, producto o equipamiento de que se trate, respecto al documento del transportista o del programa de trabajo, no aceptará el material y dará inmediato aviso a la inspección, quien será responsable de autorizar la recepción según su criterio. Todos estos acontecimientos deberán registrarse en el parte campo.
NOTA :

Ningún vehículo de apoyo o de terceros, podrá ingresar al círculo de operaciones sin autorización del encargado de turno, debiendo permanecer en zona de estacionamiento asignado.

3.2. Ingreso y descarga en locación
Una vez autorizado el ingreso del camión a la locación, deberá indicársele el lugar para proceder a la descarga, debiendo apagar el motor del vehículo.

3.2.1. Para Cargas Líquidas:

Efectuar conexión a la bomba (verificar el perfecto estado de las conexiones).

Medir volúmenes del camión.

Transferir fluido a Tanque, debiendo permanecer un operario atento a la operación de trasvase.

Finalizada la descarga y desconectados los circuitos,  Conformar documentación. Indicar el retiro del camión de locación y permitir la salida.

3.2.2. Para Cargas Sólidas:

Chequear condiciones del terreno.

Retirar del área herramientas y/o materiales ajenos.

Verificar estado de varillas de bombeo y protectores.

Verificar documentación de la carga.

Autorizar la descarga.

Colocar soportes para descarga y verificar su estado.

Librar las bandas de seguridad y efectuar descarga manual o con grúa según corresponda de acuerdo a la carga.

Conformar documentación.

Indicar el retiro del camión de locación y permitir la salida.
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RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4009312/3 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.grupooas.com.ar

_1404737741

_1404737578

