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	Informe de Auditorias Comportamentales 
	Código: SMA-FOR-019

	
	
	Versión Nº00

	
	
	Fecha de vigencia: 15/01/2012




Numero: 18                                                                                        Equipo/Instalación: H16, RN 1553
Fecha: 09-05-2013                                                        Hora: 11:20hs                Duración: 1 hs 
Apellido y Nombre Auditor/es: Sosa Rosaura                                              Sector: Operaciones
Tipo de Desvíos (indicar con una cruz el tipo de desvío encontrado)
	Descripción el desvío
	Marcar con una    X

	1. Reacción de las personas

	a. Cambiando de posición
	

	b. Parando el trabajo
	

	c. Ajustando EPP
	          

	d. Adecuando el trabajo
	

	2. Posiciones de las Personas

	a. Golpeando contra / Alcanzado por
	

	b. Estar atrapado
	

	c. Riesgo de caída
	

	d. Riesgo de quemadura
	

	e. Riesgo de choque eléctrico
	

	f. Inhalar contaminantes
	

	g. Absorber contaminantes
	

	h. Posición inadecuada
	

	i. Esfuerzo inadecuado
	

	3. Equipo de protección personal

	a. Cabeza
	

	b. Sistema respiratorio
	

	c. Ojos y cara
	

	d. Oídos
	

	e. Manos y brazos
	

	f. Tronco
	

	g. Pies y Piernas
	

	4. Herramientas y equipos

	a. Inadecuadas para el uso
	

	b. Usadas incorrectamente
	

	c. En condiciones inseguras
	X X

	5. Procedimientos

	a. Inadecuados
	

	b. No existen procedimientos escritos
	

	c. Adecuados pero no seguidos
	

	6. Orden y limpieza

	a. Lugar sucio
	

	b. Lugar desorganizado
	

	c. Lugar con derrames o polución ambiental
	X



	Descripción de desvíos
4. C1: Se observa extintor de 10kg sin precinto, sin seguro y con la manguera cortada a pocos centímetros de la salida del extintor (extintor Nº 8142).
4. C2: Se observa cubierta delantera derecha de CL 26 en mal estado.
6. C: Se observa pequeña perdida de agua en válvula de descarga de CL26.










	Acción recomendada/aplicada
4. C1: Se informa a supervisor y se solicita el cambio del extintor o los elementos faltantes del mismo (seguro y precinto) junto con el cambio de manguera.
4. C2: Se recomienda a chofer circular a baja velocidad hasta tanto se realice el cambio de cubierta y se informa de manera inmediata esta situación a supervisor.
6. C: Se recomienda a chofer colocar algún tipo de contención para evitar que la pérdida de fluido caiga directamente sobre el suelo. Esto se realiza en el mismo momento por el chofer.











 
                                                                                                            Sosa Rosaura.
                                                                       Firma de Auditor
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