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	Informe de Incidente- Accidente

	Código: SMA-FOR-007
Versión N° 03
Fecha:16-03-2018



  1. ETAPA PRELIMINAR DEL ACCIDENTE/INCIDENTE 

1.a. DATOS DELPERSONAL INVOLUCRADO    

	Apellido y Nombre:  Pino Adrián
Edad:    35 Años                                           Estado Civil:       Casado               
Domicilio:      Mariano Moreno 1032             Localidad: Chimpay                                              

Categoría:    Operador                                  Antigüedad en la tarea: 13 años
Horario de trabajo: 8 a 20              Cambio de turno?     No             Cuando?
Cuantas horas de trabajo llevaba a la hora del incidente? 
Era una tarea habitual la que realizaba? Si
Asistencia médica?    Clínica Juan Domingo Peron       Botiquín:                    Consultorio:                 Otros:……………..

Tuvo incidentes anteriores? No
   
	                                  Estado Civil:

                                     


 1.b DATOS DEL INCIDENTE:
 Fecha del incidente:    17-06-2019          Hora:     18:40             Día de la semana: L 
 Lugar preciso donde ocurrió: MRN 1358
 Tarea al momento del incidente: Encendiendo Caldera
 Testigos: (Apellido y Nombre): 
1.c. DESCRIPCION DEL INCIDENTE
Se encontraba equipo operando en el pozo MRN 1358 aprisionado. Una vez comenzada la operación, se dirige a encender caldera. Para ello, realiza la apertura de válvula de gas de tanque de GLP, y luego  a habilitar piloto y mecheros, sin antes verificar el estado de válvula de habilitación de gas a caldera, Enciende mecheros, y producto de que válvula se encontraba abierta o levemente abierta se produce la explosión (por acumulación de gas) causándole quemaduras en rostro y cuello. 

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS
2.a. Equipo: HWO H18
Marca: N/C              Modelo: N/C     Año: 2011   Dominio:JBH016      Habilitado: Si
Funcionamiento?   Bueno               Estado?   Bueno             Hubo alguna falla mecánica? Bueno
Compañía Asegurado: N/C                         Póliza n°: N/C                           Vencimiento: N/C
Rev. Tec: N/C           Vto:   N/C                                                Fecha ultimo check list: 30-04-2019 
2.b. Herramientas: N/C
Que herramientas utilizaba cuando se produjo el incidente
Las herramientas se encontraban en buen estado de conservación y uso? 
Que fallas o defectos tenían? 
3. CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS AL INCIDENTE

En el momento de producirse el incidente:

El supervisor estaba en el lugar? N/C                   Que informa? Supervisor (Gabriel Uribe)
Había un permiso de trabajo?      Si              Había un ARO para la tarea? Si
El accidentado conocía los riesgos? Si
La zona está bien iluminada?  No                           Condiciones Climáticas? Lluvia Recientes
3.a. DEL LUGAR DE TRABAJO:
El lugar estaba bien iluminado?    No                                       Orden y limpieza: Si
Hay señalización: Si
Otros:
3.b. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Tenía los EPP que corresponden? Si   Cuáles? Prot. Auditiva, Gafas, Casco, Guantes, Calzado, Mameluco                                                                     
Los usaba al momento del incidente? Si
4. INFORME DEL SERVICIO MEDICO
Diagnostico Medico: Quemadura Primer Grado
Naturaleza de la lesión: Quemadura
Zona del cuerpo afectada: Cara y Cuello
Días perdidos: 14
  5. ETAPA FINAL DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE/INCIDENTE AMBIENTAL
FECHA: 
NOMBRES DE LOS INVESTIGADORES: Anzoategui Gonzalo
A- FORMA DEL ACCIDENTE (Indicar que naturaleza tuvo la lesión)

	     Caída de un lugar elevado
	     Caída de un mismo nivel

	     Caída de objetos manipulados
	      Caída de objetos no manipulados

	     Golpe por un objeto móvil
	     Golpe contra objetos fijos

	     Aprisionamiento entre objetos
	     Esfuerzo al levantar objetos

	     Esfuerzo al empujar objetos
	     Contacto con objetos ardientes

	     Contacto con objetos fríos
	     Contacto con corriente eléctrica

	     Inhalación o ingestión
	  x   Explosión

	    Otros (Especifique) 

	


Observaciones: Se produce la explosión por acumulación de gas en la caldera, al no controlar que las válvula del mechero se encontraba abierta.
B- CAUSAS INMEDIATAS (Son actos y/o condiciones visibles que causaron el evento)
ACTOS INSEGUROS (indique con una X, pueden ser uno más actos)

	     Operar en equipos sin autorización
	     Emplear en forma inadecuada o no usar protección personal

	     No señalizar o advertir
	     Instalar carga de manera incorrecta

	  x   No asegurar adecuadamente
	     Almacenar de manera incorrecta

	     Operar a velocidad inadecuada
	     Levantar objetos en forma incorrecta

	     Poner fuera de servicio dispositivos de Seguridad
	     Adoptar una posición inadecuada para realizar la tarea

	     Eliminar dispositivos de Seguridad 
	     Realizar mantenimiento de Equipo mientras esta funcionando

	     Usar Equipo defectuoso
	     Hacer bromas pesadas

	     Usar Equipo de manera incorrecta
	     Trabajar bajo la influencia del alcohol u otras drogas

	   x  Falta de atención en el trabajo
	


¿Que razones expresa haber tenido para estos actos inseguros?
-No asegurar adecuadamente: El operador no controlo antes de realizar la apertura de la valvula del Tk de GLP, que las válvulas de caldera estuvieran cerradas.

-Falta de atención al trabajo: El operador no presta atención al estado de las válvulas.
CONDICIONES INSEGURAS (Indique con una X, pueden ser una o más condiciones)
	  x  Protecciones y resguardos inadecuados
	     Orden y limpieza deficiente en el lugar de trabajo

	     Equipos de protección inadecuados o insuficientes
	      Ambiente Peligroso: gases, polvos, humos, vapores

	     Herramientas, equipos o materiales defectuosos
	     Exposición a ruido

	  x   Sistemas de advertencias insuficientes
	     Exposición a temperaturas altas o bajas

	     Espacio limitado para desenvolverse
	     Iluminación excesiva o deficiente

	   x  Peligro de explosión o incendio
	     Ventilación insuficiente

	     Construcción insegura
	     Exposición a radiaciones

	     Señalización inadecuada o inexistente
	


Qué razones generaron estas Condiciones Inseguras 
-Sistema de advertencia Insuficientes: El equipo no cuenta con sistema ausencia de llama que abría cortado el suministro de gas a la caldera no dejando acumular el mismo.
-Peligro de Explosión o Incendio: El equipo cuenta con dispositivo de ausencia de llama.
C- CAUSAS BÁSICAS (¿Porqué de cada causa inmediata?)

FACTORES PERSONALES (Indique con una X, pueden ser uno más factores)

	     Capacidad inadecuada:     Física ó      Mental
	     Tensión (Stress):     Físico ó     Mental

	     Falta de conocimiento y entrenamiento
	     Motivación inadecuada

	     Falta de habilidad


	    x Incumplimiento de instrucciones de Seguridad


El operador no controlo la válvula del mechero antes de encender el piloto
FACTORES Del TRABAJO (Medio ambiente laboral)

	     Liderazgo y supervisión insuficiente
	     Estándares de trabajo insuficientes     

	     Ingeniería inadecuada
	     Uso y desgaste

	     Adquisiciones incorrectas
	     Abuso o mal uso de los elementos

	  x   Herramientas, Equipos y Materiales inadecuados ó inexistentes
	     Mantenimiento inadecuado


6. DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN DE MEJORAS DE SMA

6.a. ANALISIS DE CAUSAS
a. Forma del accidente: Quemadura de cara por explosión de caldera.

b. Causas inmediatas:

b.1. No Advertir el riegos que se corre al encender la caldera de HWO

b.3. Protecciones inadecuados. La escotilla de la caldera no tiene un visor para controlar el encendido de la caldera.

b.4. Falta de dispositivo de Seguridad: no cuenta con sistema de ausencia de llama.

b.5. Incumplimiento de instrucciones de trabajo: no se controla la válvula antes de encender el piloto

c. Causas Básicas:
c.1. El operador no cumple con instrucciones de seguridad detalladas en AR2.
Metodología utilizada

Árbol de causas
7. RESUMEN DEL EVENTO
Datos de la gravedad de la lesión
Tipo de lesión: 
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8. PLAN DE ACCION
	Detalles de las acciones de mejora
	Responsable (Sector)
	Periodo limite de ejecución

	Difusión del accidente
	SMA
	15 dias

	Instalar dispositivo ausencia de llama
	Operaciones/mant
	30 dias

	 Re difusión de procedimiento operativo de Desparafinación- Análisis de Riesgos operativos
	SMA
	15 dias

	
	
	

	
	
	


9. FOTOGRAFIAS

El informe debe completarse con la mayor precisión y la mayor cantidad de datos posibles, para así poder sacar mejores conclusiones del evento y poder implementar medidas correctivas más efectivas.
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FIRMAS

         …………………………………                                                       ……………………................
             Autor del informe                                                                             Por la empresa
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