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1- [bookmark: _Toc78182240]OBJETO 

El presente pliego tendrá por objeto el servicio de alquiler de UNA (1) PILETA PARA ENSAYO DE 40 M3 Y UNO (1) SISTEMA DE ENCENDIDO A DISTANCIA para operar en pozos de SCH, por parte de EL CONTRATISTA a favor de PAMPA ENERGIA S.A. en el Yacimiento sierra chata ubicado en la provincia de Neuquén donde PAMPA ENERGIA S.A. es titular de la concesión para la explotación de Hidrocarburos. 
   
2- [bookmark: _Toc78182241]OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

A los efectos de cumplir con el objeto del contrato EL CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a las obligaciones que se mencionan en la presente cláusula:

EL CONTRATISTA deberá brindar el servicio de alquiler de la pileta y el sistema de encendido a distancia en forma continua en las instalaciones de PAMPA ENERGIA S.A. en el plazo que PAMPA ENERGIA S.A. lo requiera. PAMPA ENERGIA S.A.  solicitará el montaje por un plazo determinado y luego su posterior desmontaje, abonando solamente los días y meses de uso.


3- [bookmark: _Toc78182242]EQUIPOS

1. Pileta para ensayo con golpeador de capacidad mayor o igual a 40 m3.
2. Líneas de venteo de 6” desde la pilara a la fosa de quema (30 a 40 m).
3. Dados de hormigón para líneas de 6”.
4. Sistema de encendido a distância.
5. Conexionado desde pileta a Bdp para líneas 2” NPT y/o 2 7/8” 8dr y/o 3,5” 8rd.

4- PLAZO DE ENTREGA Y TIEMPOS DE CONTRATACION

El contratista deberá disponer del servicio en entrega inmediata.

El plazo de contratación será con modalidad on call o mensual dependiendo de la necesidad y de precios ofertados.
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