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	OBJETIVO DE LA MODIFICACION

	01
	09/08/2012
	Se incorpora en  registros asociados,  el informe anual de generación de residuos

	02
	06/12/2013
	Se incorpora residuos identificados en la base operativa.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	OBSERVACIONES

	Aclaración: 

La Dirección de la empresa OIL ADDPER SERVICE establece, que toda la documentación que se utiliza en la empresa y/o integra el SGI de la misma, contenga el nombre y logotipo con el cual es reconocida por sus Clientes y mercado en general. Respondiendo a la siguiente denominación comercial “GRUPO OAS SRL”.




	SOPORTE  INFORMÁTICO
	SMA-PE-006 Gestión de Residuos


	CONTROL DE EMISIÓN


	ELABORO:

MCG
Responsable SMA
	CONTROLO:

RS
Referente SGI
	APROBO:

FG

Gerente Operaciones



1. Objetivo
Establecer normas operativas para el manejo de residuos generados en Base operativa Neuquén, e identificar las principales fuentes generadoras, con el fin de prevenir o minimizar los impactos ambientales significativos que estos puedan ocasionar.

2.
Alcance
Este procedimiento  es aplicable a Base Operativa Neuquén  y al personal Grupo OAS.
3.
Definiciones
3.1.
Residuos plásticos: Son aquellos restos de plásticos (Recipientes amarillos).
3.2.
Residuos reciclables libres de hidrocarburos: Son todos los restos de papel y cartón, chatarra, etc. susceptibles de ser reciclables a través de métodos definidos, sin presencia de hidrocarburos que pudiera dificultar las operaciones de manipulación y reciclado. (Recipientes azules)
3.3.
Residuos contaminados: chatarra de cualquier origen, repuestos, partes y otros elementos sólidos contaminados con hidrocarburos o químicos, baterías, pilas, tubos fluorescentes, cartuchos de impresora, etc. (Recipientes rojos)
3.4.
Residuos biodegradables: Son los restos asimilables a desechos domésticos (como restos de comida, poda, pasto, etc.) (Recipientes verdes)
4.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
No aplica

5.
RESPONSABLES

Gerente General

· Supervisión y control del desarrollo de actividades de acuerdo a lo establecido en el  presente procedimiento.

· Definición de pautas de acción ante imprevistos e inconvenientes que dificulten la aplicación del procedimiento de trabajo establecido.

Supervisores 
· Ejecutar las tareas de acuerdo a las directivas emanadas del presente procedimiento.

Responsable de SMA
· Comunicar al personal lo establecido en este procedimiento
· Controlar la correcta clasificación y disposición transitoria de los residuos generados.

· Registrar los datos mensualmente de la disposición final de residuos
· Resguardar los registros de disposición final de residuos.

Personal operativo
· Ejecutar las tareas de acuerdo a lo estipulado en dicho procedimiento o seguir los pasos que indican los procedimientos de nuestros clientes.
6.
DESARROLLO
La gestión de la generación, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos dependerá del sitio en el cual se generen los mismos: Base Operativa o Servicios.
En el caso de los Servicios, los lineamientos a seguir serán los establecidos en los procedimientos del cliente aplicables y en el caso de la Base Operativa, la metodología es la siguiente:
Clasificación de los residuos según su origen y tipo:
6.1. Residuos biodegradables (desechos domésticos)

Tipificación de los residuos biodegradables y/o domésticos.

1 Restos de comidas.

2 Restos de poda, pasto, hojas.

6.1.1. Procedimiento
Todos los residuos biodegradables generados serán dispuestos de acuerdo a este instructivo
6.1.2.
Generación
Se originan principalmente en los obradores, equipos y base operativa.

6.1.3.
Almacenamiento
Los residuos biodegradables serán almacenados temporariamente en Tambor color verde, localizados en las cercanías de cada sector generador en cantidad suficiente para que los mismos no se vean sobrepasados de su volumen.

6.1.4.
Recolección
Los tambores serán retirados y vaciados diariamente, o con mayor frecuencia de acuerdo a las necesidades de cada sector, evitando la proliferación de insectos y la generación de olores desagradables.

La disposición final de los residuos generados en base, son retirados por el servicio del municipio. 
6.2.
Residuos reciclables libres de  hidrocarburos
Tipificación de los residuos libres de hidrocarburos.


1   Chatarra


2   Papel y cartón

6.2.1.
Chatarra
6.2.1.1. Procedimiento
Todos los residuos metálicos no contaminados generados en Base Operativa serán dispuestos de acuerdo a este instructivo.

6.2.1.2.
Generación
Se originan principalmente en los obradores, talleres de mantenimiento, equipos, otras instalaciones, etc. 

6.2.1.3.
Almacenamiento
Los residuos metálicos serán almacenados temporariamente en Tambor color azul.
En el caso de  chatarra de grandes dimensiones, serán dispuestos en el sector destinado a chatarra de la Base Operativa.

6.2.1.4.
Recolección
Los tambores serán retirados y vaciados como mínimo dos (2) veces a la semana. O con la  frecuencia requerida por los sectores generadores. 

6.2.2.
Papel y cartón
6.2.2.1.
Procedimiento
Todos los residuos de papel y cartón generados serán dispuestos de acuerdo a este instructivo.

6.2.2.2.
Generación
Se originan principalmente en  obradores, equipos, oficinas, otras instalaciones, etc. 

6.2.2.3.
Almacenamiento
Los residuos de papel y cartón serán almacenados temporariamente en Tambor color azul. Los mismos serán localizados en cercanías de cada sector generador en cantidad suficiente para que los mismos no se vean sobrepasados en su volumen.
6.2.2.4.
Recolección
Los tambores serán retirados y vaciados como mínimo una dos (2) veces a la semana o  con la frecuencia requerida por los sectores generadores, y depositados en el contenedor correspondiente, para su posterior retiro.
6.3.
Residuos contaminados
Tipificación de los residuos contaminados:

1
Chatarra, pilas, baterías, tubos fluorescentes, etc.
2 Otros de cualquier origen contaminados con hidrocarburos o productos químicos.

6.3.1.
Procedimiento
Todos los residuos contaminados generados serán dispuestos de acuerdo a este instructivo.

6.3.2.
Generación
Se originan principalmente en equipos, y demás sectores de operación y mantenimiento. 
6.3.3.
Almacenamiento
Los residuos contaminados serán almacenados temporariamente en Tambor Color Rojo, localizados en las cercanías de cada sector generador en cantidad suficiente para que los mismos no se vean sobrepasados de su volumen.
6.3.4.
Recolección
Los tambores serán retirados y vaciados como mínimo dos (2) veces a la semana. O con la periodicidad requerida por los sectores generadores, en el contenedor correspondiente, para su posterior retiro y disposición final.
6.4.
Suelos contaminados
6.4.1.
Procedimiento
Todos los residuos de suelos contaminados generados serán dispuestos de acuerdo a este instructivo.

6.4.2.
Generación
Se originan principalmente en, taller, pozos y equipos en general. 
6.4.3.
Remoción de suelos contaminados
6.4.3.
a. Los suelos contaminados se recogerán con herramientas manuales ó en último de los casos con máquina cargadora y se depositarán en tambores, contenedores o camión con caja volcadora, dependiendo del volumen del material a recoger, de la vegetación existente y de las facilidades de acceso al lugar que se debe sanear.

6.4.3.
b.  Se deberá levantar el suelo contaminado hasta observar que el terreno afectado se encuentre limpio y no se vea afectado por ningún tipo de contaminante. El lugar donde se hayan recogido los suelos contaminados deberá, en lo posible y si fuera necesario para restablecer el nivel, ser rellenado con material de características similares a las del terreno circundante.

7.
Manejo de residuos líquidos

Todos los aceites desechados en las operaciones de mantenimiento se los almacenará en tambores de 200 litros para luego ser transportados en forma adecuada, por la empresa contratada para el tratamiento y disposición final.
Los contenedores mencionados deberán ser perfectamente mantenidos a los fines de evitar pérdidas.
8. Disposición final de residuos
La disposición final de los distintos tipos de residuos generados, serán transportados y dispuestos por la empresa contratada para tal fin, la cual debe estar habilitada para el transporte y disposición final de residuos especiales o contaminados.
9. Registros  asociados
SMA-FOR-022: Informe anual de de generación de residuos





















































































































































































































































































































RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.
Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4009312/3 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.grupooas.com.ar

