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	Check List Cargas líquidas
	Código: SMA-FOR-010

Versión Nº04
Fecha de vigencia: 12/11/2018



	Fecha:      
	
	Interno:              
	

	Cod
	a. Documentación
	B
	M
	Cod
	Detalle
	B
	M

	a.1.
	Carnet de conducir (venc.)
	
	
	c.31
	Lanza/ojal/cadenas de remolque
	
	

	a.2
	Psicofísico (venc.)
	
	
	c.32
	Plato-tijera-engrase de enganche
	
	

	a.3
	Manejo defensivo
	
	
	c.33
	Cilindros hidráulicos/arco
	
	

	a.4.
	Verificación técnica
	
	
	c.34
	Estabilizadores
	
	

	a.5.
	Cédula verde
	
	
	c.35
	Jaula anti impacto
	
	

	a.6
	Seguro del automotor
	
	
	c.36
	Seguro para contenedor
	
	

	a.10
	Identificación adecuada
	
	
	c.37
	Limpieza caja
	
	

	a.11
	Rol de contingencias
	
	
	e. Equipo de vacío

	b. Luces
	e.1.
	Bba de vacío funcionamiento
	
	

	b.1
	Altas
	
	
	e.2.
	Bba de vacío perdida de aceite
	
	

	b.2.
	Bajas
	
	
	e.3.
	Bba de vacío (protector poleas)
	
	

	b.3
	Posición
	
	
	e.4.
	Visor de tk
	
	

	b.4.
	Giros
	
	
	e.5.
	Válvulas de vacío
	
	

	b.5.
	Stop
	
	
	e.6.
	Escalera/baranda  TK
	
	

	b.6.
	Balizas
	
	
	e.7.
	Pérdidas en manguerote
	
	

	b.7.
	Retroceso
	
	
	e.8.
	Acoples/juntas

	
	

	b.8.
	Estrellas superiores
	
	
	e.9.
	Conexiones hidráulicas (pérdidas)
	
	

	b.9.
	Reflectores
	
	
	e.10.
	Manguera descarga de venteo
	
	

	b.10
	Tablero
	
	
	f. TK semi/acoplado/chasis

	b.11
	Batea, escalera y barandas
	
	
	f.1.
	Escalera/pasamanos/antidesliz.
	
	

	c. Unidad Motora
	f.2.
	Barandas 1 o 2
	
	

	c.1
	Parabrisas
	
	
	f.3.
	Identificación carga transpor.
	
	

	c.2
	Limpiaparabrisas
	
	
	f.4.
	Pérdidas de fluido  en tanque
	
	

	c.3
	Lavaparabrisas
	
	
	f.5.
	Perdidas en manguerote
	
	

	c.4
	Paragolpes delantero/trasero
	
	
	f.6.
	Acoples/juntas en condiciones
	
	

	c.5
	Ventanillas
	
	
	f.7.
	Cierre de tapas cisterna
	
	

	c.6
	Cierre de puertas
	
	
	f.8
	Antideslizante pasarela techo
	
	

	c.7
	Peldaños escalera 
	
	
	f.9.
	Instalación eléctrica (estanca)
	
	

	c.8
	Retrovisores
	
	
	f.10.
	Frenos/sistema aire/bloqueo
	
	

	c.9
	Calefacción
	
	
	g. Elementos auxiliares

	c.10
	Desempañador
	
	
	g.1.
	Detector de SH2
	
	

	c.11
	Aire acondicionado/climat
	
	
	g.2.
	Balizas reglamentarias
	
	

	c.12
	Asientos/cantidad
	
	
	g.3.
	Conos de seguridad
	
	

	c.13
	Apoyacabezas/cantidad
	
	
	g.4.
	Botiquín de primeros auxilios
	
	

	c.14
	Cinturones de seg./cantidad
	
	
	g.5.
	Ext. X           kg.Venc…………..
	
	

	c.15
	Velocímetro
	
	
	g.6.
	Ext. X           kg.Venc………….
	
	

	c.16
	Bocina/bocina de retroceso
	
	
	g.7.
	Radio de comunicación
	
	

	c.17
	Caño de escape
	
	
	g.8.
	GPS
	
	

	c.18
	Arrestallamas
	
	
	g.9.
	Limpieza interior de cabina
	
	

	c.19
	Seguro de cardán
	
	
	g.10.
	Cable/pinza PAT
	
	

	c.20
	Llave corta corriente
	
	
	g.11.
	Cricket y llave de rueda
	
	

	c.21
	Protector de batería
	
	
	g.12.
	Pala
	
	

	c.22
	Neumáticos eje delantero
	
	
	g.13.
	Calzas
	
	

	c.23
	Neumáticos ejes traseros
	
	
	Referencias

	c.24
	Neumático de auxilio
	
	
	B
	BUENO/SI

	c.25
	Frenos de eje delantero
	
	
	M
	MALO/NO

	c.26
	Frenos de ejes traseros
	
	
	

	c.27
	Llanta-bulones-masas de ejes
	
	
	

	c.28
	Extremos de dirección
	
	
	

	c.29
	Crucetas de cardán
	
	
	

	c.30
	Gancho/seguro remolque
	
	
	

	Observaciones

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	Responsable vehiculo
	Responsable de SMA/Supervisor
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