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	OBSERVACIONES

	Aclaración: 

La Dirección de la empresa OIL ADDPER SERVICE establece, que toda la documentación que se utiliza en la empresa y/o integra el SGI de la misma, contenga el nombre y logotipo con el cual es reconocida por sus Clientes y mercado en general. Respondiendo a la siguiente denominación comercial “GRUPO OAS SRL”.
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1.      OBJETO

Implementar registros de inspección y control de instalaciones/ equipos, vehículos, obteniendo un diagnóstico para aceptar su utilización o recomendar las mejoras correspondientes, en los diferentes casos.

2.
ALCANCE

Aplicable a todos los proyectos y servicios en los que Grupo OAS presta sus servicios.

3.
DOCUMENTOS ASOCIADOS:

4.     DEFINICIONES

No Aplica.

5.     RESPONSABILIDADES

Gerencia es responsable de:

Garantizar los medios para que le presente procedimiento se cumpla.

Responsable de Seguridad e Higiene:

Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento.
EL PERSONAL:
Es responsable de resolver las anomalías indicadas en las inspecciones para lograr la mejora contínua en las actividades.

6.
DESARROLLO
Mediante las Inspecciones Programadas (check list) se verificarán las condiciones de seguridad requeridas en las instalaciones de la empresa
En caso que la Inspección resultara positiva el equipo o instalación será liberado para su inmediato uso.

En caso contrario el Servicio de Seguridad indica las deficiencias que se deben corregir y reinspeccionar previamente a su utilización.

Las Inspecciones Programadas están compuestas por Check List de Inspección, todos éstos se conservan como registros y evidencias de control dentro del SGI
Estos check List se utilizarán en las siguientes ocasiones:
· Al ingresar un equipo o instalación.

· Mínimamente cada 30 días durante el transcurso de las actividades o según la inspección establecida en Programa Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
· Cada vez que se crea necesario o se requiera de acuerdo al uso del equipo y a los riesgos de la instalación, debiendo tener en cuenta para dichas inspecciones el cronograma que se encuentra al final del presente documento.

Llenado del Check List:
Datos necesarios para identificar el equipo inspeccionado

Ej: Equipo, Ubicación, Operador, Licencia, tipo, etc.

Terminología a utilizar

Son los vocablos que se utilizarán para expresar el resultado de la inspección de los ítems y serán los siguientes:

· BIEN (B)

· MAL (M)

· REGULAR (R)

· NO CORRESPONDE (NC)

· F (Falta)

Ítems a inspeccionar

Los ítems a inspeccionar se encuentran preestablecidos, y de realizarse la inspección a algún ítem que no figure, el mismo puede agregarse en observaciones. 

El procedimiento de inspección se puede realizar de manera empírica y/o en “operación”. Siendo conveniente en el caso de los equipos, que el operador se encuentre presente para realizarla en operación.

Visual
Es aquella inspección que se realiza sin poner en funcionamiento al equipo o instalación, la misma se realizará observando los puntos que sean factibles de verificar.
Operación
Es aquella inspección que se realiza con el equipo en funcionamiento.

“Se recomienda que el control del equipo se realice en operación”

Resultado
El mismo se obtiene de la inspección, y se expresa con la “terminología a utilizar”, mencionada anteriormente.
El Servicio de Seguridad e Higiene utiliza el criterio de acuerdo a la gravedad de las observaciones encontradas; de ahí se podrá obtener el nivel de cumplimiento.

Observaciones

Se deben colocar referencias a fin de ampliar más aún el ítem, si fuera necesario.

Firmas

El Check List debe ser firmado por el inspector y la persona que toma conocimiento que el equipo fue verificado.

7. REGISTROS RELACIONADOS 
SMA-FOR-009: Check list equipo HWO
SMA-FOR-010: Check list cargas líquidas

SMA-FOR-011: Check list unidades livianas

SMA-FOR-004: Check list de botiquín de primeros auxilios

SGI-PRO-004: Programa anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente PSSA
RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite

A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO  Nº 2450 – TE (0299) 4009312/3 – CP (8300) Neuquén

Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N  - TE (0299) 154271191

E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.grupooas.com.ar
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