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Fecha de vigencia: 19/01/2012



	Formulario inspección EQUIPO DEPARAFINADOR

	Fecha inspección : 
	Dominio: 
	Unidad:  

	Cód.
	a. SEMI
	Estado
	Cód.
	b. Cabina de operaciones
	Estado

	
	
	B
	R
	M
	
	
	B
	R
	M

	a.1
	Luces posición
	
	
	
	b.1.
	Luz interior
	
	
	

	a.2.
	Luces frenos
	
	
	
	b.2
	Mesa y bancos
	
	
	

	a.3
	Balizas
	
	
	
	b.3
	Aire acondicionado
	
	
	

	a.4
	Giros
	
	
	
	b.4
	Calefacción 
	
	
	

	a.5
	Retroceso
	
	
	
	b.5
	Puerta de acceso
	
	
	

	a.6
	Reflectores
	
	
	
	b.6
	Botiquín de primeros auxilios
	
	
	

	a.7
	Frenos de eje motriz
	
	
	
	b.7
	Heladera
	
	
	

	a.8
	Frenos de eje trasero 1
	
	
	
	b.8
	Matera
	
	
	

	a.9
	Frenos de eje trasero 2
	
	
	
	b.9
	PC
	
	
	

	a.10
	Paragolpes
	
	
	
	b.11
	Escalera
	
	
	

	a.11.
	Neumáticos eje delant.
	
	
	
	b.12
	Ext …Kg.   Venc………
	
	
	

	a.12
	Neumáticos eje trasero 1
	
	
	
	b.13
	Ventanas-cortinas
	
	
	

	a.13
	Neumáticos eje trasero 2
	
	
	
	d. Elementos auxiliares

	a.14
	Neumáticos de auxilio
	
	
	
	d.1.
	Pala 
	
	
	

	a.15
	Llantas.bulones-masas eje delan.
	
	
	
	d.2.
	Conos de seguridad
	
	
	

	a.16
	Llantas-bulones-masas eje tras.1
	
	
	
	d.3
	Equipo de escape
	
	
	

	a.17
	Llantas-bulones-masas eje tras.2
	
	
	
	d.4
	Carteles
	
	
	

	a.19
	Seguro de remolque
	
	
	
	d.5.
	Cadenas
	
	
	

	a.20
	Plato de enganche
	
	
	
	d.6.
	Detector de sulfhídrico
	
	
	

	a.21
	Bloqueo
	
	
	
	d.7.
	Detector de mezcla explosiva
	
	
	

	c. Herramientas
	d.8.
	Estación lavaojos
	
	
	

	c.1.
	Maza de golpe (cabo)
	
	
	
	d.9
	Manga de viento
	
	
	

	c.2.
	Stilson 24”
	
	
	
	d.10
	Puesta a tierra
	
	
	

	c.3.
	Stilson 36”
	
	
	
	d.11
	Estrobos de seguridad/man.
	
	
	

	c.4.
	Caja herramientas
	
	
	
	d.12
	 Manguerote de trasvase
	
	
	

	e. Caldera
	d.13
	Cricket y llave de rueda
	
	
	

	e.1
	Hermeticidad (serpentín)
	
	
	
	
	
	

	e.2.
	Quemadores
	
	
	
	f. Pileta de almacenaje de fluido

	e.3.
	Piloto
	
	
	
	f.1
	Hermeticidad
	
	
	

	e.4.
	Encendido electrónico
	
	
	
	f.2
	Líneas de venteo
	
	
	

	e.5.
	Corte automático de gas a caldera
	
	
	
	f.3
	Niveles de llenado
	
	
	

	e.6.
	Línea de gas/válv. de aliment. gas
	
	
	
	h. Tanques de gas

	e.7.
	Marcador de temperatura
	
	
	
	h.1.
	Válvulas de seguridad
	
	
	

	e.8
	Manguera de extintor/inst.
	
	
	
	h.2.
	Marcadores de niveles
	
	
	

	g. Línea de bombeo
	h.3.
	Líneas de conexión
	
	
	

	g.1.
	Manguerote
	
	
	
	h.4.
	Verificación de tanques
	
	
	

	g.2.
	Niple de conexión
	
	
	
	h.5.
	Conectores de carga
	
	
	

	g.3.
	Perdidas
	
	
	
	h.6.
	Manómetros de presión
	
	
	

	i. Protección contra incendios
	j. Documentación para transporte

	i.1.
	Cantidad extint. suficientes
	
	
	
	j.1.
	Tarjeta verde
	
	
	

	i.2.
	Daños mecánicos
	
	
	
	j.2.
	Verificación técnica
	
	
	

	i.3.
	Carga de los ext.
	
	
	
	j.3.
	Seguro del automotor
	
	
	

	i.4.
	Ubicación ext.
	
	
	
	j.4.
	Carnet de cond. (venc.)
	
	
	

	k. Documentación
	j.5.
	Psicofísico
	
	
	

	k.1.
	Rol de contingencias
	
	
	
	j.6.
	Manejo defensivo
	
	
	

	k.2.
	Identificación adecuada
	
	
	
	l. Medio Ambiente

	k.3.
	Ficha de intervención
	
	
	
	l.1.
	Residuos
	
	
	

	k.4.
	Certificado válvula de seguridad
	
	
	
	l.2.
	Perdidas (bomba, líneas, motor)
	
	
	

	k.5.
	Certificado manóm. de presión
	
	
	
	l.3.
	Clasificación de residuos
	
	
	

	k.6.
	Certificado termómetro
	
	
	
	Referencias

	k.7.
	Certificado de detector de SH2/LEL
	
	
	
	B
	BIEN
	

	k.8.
	Certificado de mang. bombeo
	
	
	
	M
	MAL
	

	k.9.
	Certificado caldera
	
	
	
	R
	REGULAR
	

	k.10
	Certificado TK gas (válvulas)
	
	
	
	F
	FALTA
	

	k.11
	Certificado de TK
	
	
	
	N/A
	NO APLICA
	

	k.12
	Procedimiento operativo
	
	
	
	

	k.13
	Proc. Cliente
	
	
	
	

	k.14
	ATS
	
	
	
	

	k.15
	ARO
	
	
	
	

	k.16
	MSDS
	
	
	
	

	k.16
	Política de SGI
	
	
	
	

	Observaciones

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	Firma auditor
	Responsable vehículo
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