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	Check List Cargas líquidas
	Código: SMA-FOR-010

Versión Nº02

Fecha de vigencia: 19/01/2012



	Formulario inspección 

	Fecha:      
	Marca:
	Dominio:                            
	Interno:

	Cod
	a. Documentación
	Estado
	Cod
	Detalle
	Estado

	
	
	B
	R
	M
	
	
	B
	R
	M

	a.1.
	Carnet de conducir (venc.)
	
	
	
	c.31
	Llantas-bulones-masas eje tras 2
	
	
	

	a.2
	Psicofísico (venc.)
	
	
	
	c.32
	Extremos de dirección
	
	
	

	a.3
	Manejo defensivo
	
	
	
	c.33
	Crucetas de cardán
	
	
	

	a.4.
	Verificación técnica
	
	
	
	c.34
	Gancho/seguro remolque
	
	
	

	a.5.
	Cédula verde
	
	
	
	c.35
	Lanza/ojal/cadenas de remolque
	
	
	

	a.6
	Seguro del automotor
	
	
	
	c.36
	Plato-tijera-engrase de enganche
	
	
	

	a.7
	Tablero instrumentos
	
	
	
	d. Caja porta contenedor

	a.8
	Docum. Radio
	
	
	
	d.1
	Cadenas-ojal
	
	
	

	a.9
	Fichas de intervención
	
	
	
	d.2
	Gancho de izaje
	
	
	

	a.10
	Identificación adecuada
	
	
	
	d.2
	Cilindros hidráulicos/arco
	
	
	

	a.11
	Rol de contingencias
	
	
	
	d.3
	Estabilizadores
	
	
	

	b. Luces
	d.4
	Jaula anti impacto
	
	
	

	b.1
	Altas
	
	
	
	d.5
	Seguro para contenedor
	
	
	

	b.2.
	Bajas
	
	
	
	d.6
	Limpieza caja
	
	
	

	b.3
	Posición
	
	
	
	e. Equipo de vacío

	b.4.
	Giros
	
	
	
	e.1.
	Bba de vacío funcionamiento
	
	
	

	b.5.
	Stop
	
	
	
	e.2.
	Bba de vacío perdida de aceite
	
	
	

	b.6.
	Balizas
	
	
	
	e.3.
	Bba de vacío (protector poleas)
	
	
	

	b.7.
	Retroceso
	
	
	
	e.4.
	Visor de tk
	
	
	

	b.8.
	Estrellas superiores
	
	
	
	e.5.
	Válvulas de vacío
	
	
	

	b.9.
	Reflectores
	
	
	
	e.6.
	Escalera/baranda  TK
	
	
	

	b.10
	Tablero
	
	
	
	e.7.
	Pérdidas en manguerote
	
	
	

	b.11
	Batea, escalera y barandas
	
	
	
	e.8.
	Acoples/juntas
	
	
	

	c. Unidad Motora
	e.9.
	Conexiones hidráulicas (pérdidas)
	
	
	

	c.1
	Parabrisas
	
	
	
	e.10
	Manguera descarga de venteo
	
	
	

	c.2
	Limpiaparabrisas
	
	
	
	f. TK semi/acoplado/chasis

	c.3
	Lavaparabrisas
	
	
	
	f.1.
	Escalera/pasamanos/antideslizan.
	
	
	

	c.4
	Paragolpes delantero/trasero
	
	
	
	f.2.
	Barandas 1 o 2
	
	
	

	c.5
	Ventanillas
	
	
	
	f.3.
	Identificación carga transportada
	
	
	

	c.6
	Cierre de puertas
	
	
	
	f.4
	Pérdidas de fluido  en tanque
	
	
	

	c.7
	Peldaños escalera 
	
	
	
	f.5.
	Perdidas en manguerote
	
	
	

	c.8
	Retrovisores
	
	
	
	f.6.
	Acoples/juntas en condiciones
	
	
	

	c.9
	Calefacción
	
	
	
	f.7.
	Juntas de tapa cisterna
	
	
	

	c.10
	Desempañador
	
	
	
	f.8
	Cierre de tapas cisterna
	
	
	

	c.11
	Aire acondicionado/climat
	
	
	
	f.9
	Antideslizante pasarela techo
	
	
	

	c.12
	Asientos/cantidad
	
	
	
	f.10
	Instalación eléctrica (estanca)
	
	
	

	c.13
	Apoyacabezas/cantidad
	
	
	
	f.11.
	Frenos/sistema aire/bloqueo
	
	
	

	c.14
	Cinturones de seg./cantidad
	
	
	
	g. Elementos auxiliares

	c.15
	Velocímetro
	
	
	
	g.1.
	Detector de SH2
	
	
	

	c.16
	Bocina/bocina de retroceso
	
	
	
	g.2
	Balizas reglamentarias
	
	
	

	c.17
	Caño de escape
	
	
	
	g.3
	Conos de seguridad
	
	
	

	c.18
	Arrestallamas
	
	
	
	g.4
	Botiquín de primeros auxilios
	
	
	

	c.19
	Seguro de cardán
	
	
	
	g.5
	Ext. X              kg. Venc…………..
	
	
	

	c.20
	Llave corta corriente
	
	
	
	g.6
	Ext. X              kg.  Venc………….
	
	
	

	c.21
	Protector de batería
	
	
	
	g.7
	Radio de comunicación 
	
	
	

	c.22
	Neumáticos eje delantero
	
	
	
	g.8
	GPS
	
	
	

	c.23
	Neumáticos eje trasero 1
	
	
	
	g.9
	Limpieza interior de cabina
	
	
	

	c.24
	Neumáticos eje trasero 2
	
	
	
	g.10
	Pala
	
	
	

	c.25
	Neumáticos de auxilio
	
	
	
	g.11
	Calzas
	
	
	

	c.26
	Frenos de eje delantero
	
	
	
	g.12
	Cricket y llave de rueda
	
	
	

	c.27
	Frenos de eje trasero 1
	
	
	
	g.13
	Juego de PAT
	
	
	

	c.28
	Frenos de eje trasero 2
	
	
	
	Referencias

	c.29
	Llanta-bulones-masas eje del.
	
	
	
	B
	BIEN 
	M
	MAL

	c.30
	Llantas-bulo.-masas eje tras. 1
	
	
	
	R
	REGULAR

	Observaciones

	

	

	
	

	Firma auditor
	Responsable vehiculo
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