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	Check List Cargas líquidas
	Código: MAN-FOR-008

	
	
	Versión Nº00

	
	
	Fecha de vigencia: 23/07/2012



	Formulario inspección 

	Fecha:      
	Marca:
	Dominio:                            
	Interno:

	Cod
	a. Documentación
	Estado
	Cod
	Detalle
	Estado

	
	
	B
	R
	M
	
	
	B
	R
	M

	1.
	Carnet de conducir (venc.)
	
	
	
	21.
	Extremos de dirección
	
	
	

	2. 
	Psicofísico (venc.)
	
	
	
	22.
	Crucetas de cardán
	
	
	

	3. 
	Manejo defensivo
	
	
	
	23.
	Gancho/seguro remolque
	
	
	

	4. 
	Verificación técnica
	
	
	
	24.
	Lanza/ojal/cadenas de remolque
	
	
	

	5.
	Cédula verde
	
	
	
	25.
	Plato-tijera-engrase de enganche
	
	
	

	6.
	Seguro del automotor
	
	
	
	d. Caja porta contenedor
	
	

	7.
	Rol de contingencias
	
	
	
	1.
	Cadenas-ojal
	
	
	

	b. Luces
	
	
	2.
	Gancho de izaje
	
	
	

	1.
	Altas
	
	
	
	3.
	Cilindros hidráulicos/arco
	
	
	

	2. 
	Bajas
	
	
	
	4.
	Estabilizadores
	
	
	

	3.
	Posición
	
	
	
	5.
	Jaula anti impacto
	
	
	

	4.
	Giros
	
	
	
	6.
	Seguro para contenedor
	
	
	

	5.
	Stop
	
	
	
	7.
	Limpieza caja
	
	
	

	6.
	Balizas
	
	
	
	e. Equipo de vacío
	
	

	7.
	Retroceso
	
	
	
	1.
	Bba de vacío funcionamiento
	
	
	

	8.
	Estrellas superiores
	
	
	
	2.
	Bba de vacío perdida de aceite
	
	
	

	9.
	Reflectores
	
	
	
	3.
	Bba de vacío (protector poleas)
	
	
	

	c. Unidad Motora
	
	
	4.
	Visor de tk
	
	
	

	1.
	Parabrisas
	
	
	
	5.
	Válvulas de vacío
	
	
	

	2.
	Limpiaparabrisas/lavaparabri.
	
	
	
	6.
	Escalera/baranda  TK
	
	
	

	3.
	Paragolpes delantero/trasero
	
	
	
	7.
	Manguerote de carga/descarga
	
	
	

	4.
	Ventanillas/ Cierre de puertas
	
	
	
	8.
	Acoples/juntas
	
	
	

	5.
	Peldaños escalera
	
	
	
	9.
	Conexiones hidráulicas (pérdidas)
	
	
	

	6.
	Retrovisores
	
	
	
	10.
	Manguera descarga de venteo
	
	
	

	7.
	Calefacción/Desempañador
	
	
	
	f. TK semi/acoplado/chasis
	
	

	8.
	Aire acondicionado/climat
	
	
	
	1.
	Escalera/barandas/antideslizan.
	
	
	

	9.
	Apoyacabezas/cantidad
	
	
	
	2.
	Identificación carga transportada
	
	
	

	10.
	Cinturones de seg./cantidad
	
	
	
	3..
	Pérdidas de fluido  en tanque
	
	
	

	11.
	Velocímetro
	
	
	
	4.
	Perdidas en manguerote
	
	
	

	12.
	Bocina/bocina de retroceso
	
	
	
	5.
	Juntas /cierre de tapa cisterna
	
	
	

	13.
	Caño de escape/arrestallamas
	
	
	
	6.
	Instalación eléctrica (estanca)
	
	
	

	14.
	Seguro de cardán
	
	
	
	7.
	Frenos/sistema aire/bloqueo
	
	
	

	15.
	Llave corta corriente
	
	
	
	8.
	Neumaticos
	
	
	

	16.
	Protector de batería
	
	
	
	g. Elementos auxiliares
	
	

	17.
	Neumáticos en general
	
	
	
	1.
	Detector de SH2
	
	
	

	18.
	Neumáticos de auxilio
	
	
	
	2.
	Balizas reglamentarias/conos
	
	
	

	19.
	Frenos en general/bloqueo
	
	
	
	3.
	Botiquín de primeros auxilios
	
	
	

	20.
	Cricket y llave de rueda
	
	
	
	4.
	Ext. X              kg. Venc…………..
	
	
	

	21.
	Calzas
	
	
	
	5.
	Ext. X              kg.  Venc………….
	
	
	

	Referencias
	
	
	6.
	Radio de comunicación
	
	
	

	B
	BIEN
	
	
	
	7.
	Limpieza interior de cabina
	
	
	

	R
	REGULAR
	
	
	
	8.
	Pala
	
	
	

	M
	MAL
	
	
	
	9. 
	PAT/Cable
	
	
	

	OBSERVACIONES

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	Firma chofer
	Firma Supervisor
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