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	Informe de Simulacro
	Código: SMA-FOR-008
Versión Nº 00
Fecha Vigencia: 09/09/11



	FECHA CONFECCION DEL INFORME: 05-09-2013

	PARTICIPANTES:  Aldalla Marco (AM)-Berra Marcelo (BM)-Laviña Fernando (LF)

	


	OBJETIVOS: Verificar el grado de conocimiento del personal, en cuanto a los pasos a seguir ante posible derrame


	PLANIFICACIÓN DEL EJERCICIO 

	Al realizar pozo ET-419, se produce rotura de manguerote en boca de pozo ocasionando un derrame en el mismo.


	OBSERVADORES:                        
	Ubicación:

	Maria Constanza Gordo
	Fuera del área de equipo.


	DESARROLLO:

	TIEMPO:
	SECUENCIA:
	COMENTARIOS:

	5 minutos
	BM detecta que en el pozo hay un derrame de petróleo
	

	
	BM le da aviso a AM y corta el bombeo, para cortar la fuente
	AM se acerca al pozo con la pala, cierra las válvulas, y se dispone a contener el fluido derrame

	
	BM no apaga el motor del equipo y se olvida de dar aviso al supervisor
	


	CONCLUSIONES: 

	El personal conoce el rol, y los pasos que deben seguir ante posibles emergencias.


	REUNIÓN DE CIERRE:

	PROPUESTAS DE MEJORA / MEDIDAS CORRECTIVAS
	RESPONSABLES

	Recalcar al personal, mediante charlas,  medidas de seguridad en atmosferas explosivas.
	SMA

	
	


	QUIEN LIDERO EL SIMULACRO:

	NOMBRE
	FIRMA

	Gordo Maria Constanza
	


	ANEXO DE FOTOS
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