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	FECHA CONFECCION DEL INFORME: 22-10-2014

	PARTICIPANTES: Berra M, Gaglio L., Pastoriza G.

	


	OBJETIVOS: Verificar el grado de conocimiento del personal, en cuanto a rol de derrame


	PLANIFICACIÓN DEL EJERCICIO 

	 Los niveles de nivel de llenado dejan de funcionar, provocando el derrame del fluido trasvasado.


	OBSERVADORES:                        
	Ubicación:

	Constanza  Gordo
	Locación


	DESARROLLO:

	TIEMPO:
	SECUENCIA:
	COMENTARIOS:

	0;30
	0:30
	Operador se da cuenta del derrame de fluido, corta la alimentación a  pileta.


	CONCLUSIONES:

	Si bien el personal, sabe que es lo que debe realizar, no realizaron pasos por precaución.

	


	REUNIÓN DE CIERRE:

	PROPUESTAS DE MEJORA / MEDIDAS CORRECTIVAS
	RESPONSABLES

	Cuando se produce derrame de petróleo, o fluido combustible, es necesario apagar toda fuente de ignición y no se contuvo mediante  barrera de tierra, la propagación del fluido
	Operarios


	QUIEN LIDERO EL SIMULACRO:

	NOMBRE
	FIRMA

	
	


	ANEXO DE FOTOS
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